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填表日期：       年      月      日

	项目
名称
	新平县十里河水库工程

	项目
概况
	新平县十里河水库工程由水库枢纽工程和输水工程组成。水库枢纽工程坝址位于新平县戛洒镇冬瓜林村，水库总库容1070.7万m³，属于中型水库。枢纽工程包括混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、右岸输水放空兼导流隧洞等，规模为中型，工程等别为Ⅲ等。输水工程由供水管线工程和灌溉管线工程两部分；供水管线工程由供水干管、供水左支管、供水右支管、分水点分水池；、加压泵站及相关附属建筑物组成；供水干管平面长度42.25km，右支管平面长度17.53km，左支管平面长度6.111km；戛洒江左岸设1级加压泵站，泵站总装机容量480kW，扬程415m。灌溉管线工程由取水首部枢纽、灌溉干管、灌溉1#支管、灌溉2#支管等组成；灌溉干管平面长度3.48km，1#支管平面长度3.878km，2#支管平面长度2.959km。十里河水库工程设计水平年2035年可解决受水区内12.7110万人、6.4376万头牲畜和2.2637万亩耕园地的用水问题。项目总投资117828.95万元，施工工期30个月。
为了降低工程建设和运行对周边环境的影响拟采取以下的污染措施：

一、施工期拟采取的污染防治措施

（1）优化选址选线及工程布置方案，在满足工程建设要求的前提下，尽可能减少耕地、林地的占地面积，无法避让的保护植物采取迁地保护措施，间接影响的保护植物挂牌保护，按测定文件确定范围、面积进行作业，禁止乱砍乱发、捕猎等，临时占用在工程结束后立即恢复植被或复耕。永久占地做好绿化美化工作。
（2）施工初期设导流洞保障下泄生态流量；初期蓄水期间通过控制导流洞弧形闸门下泄；蓄水蓄至1947.0m以后，通过输水洞向下游泄放生态流量。

（3）优化施工生产工艺，工程爆破采用中深孔多排孔、小药量、多次爆破的爆破方式，砂石料加工采用干法作业时，主要产尘设备采取封闭、安装水雾喷淋装置等措施降尘；混凝土拌合系统粉料采用相对封闭的料仓存放，物料密闭输送，降低粉尘排放量。粉料密闭运输，细碎物料篷布遮盖。施工场地洒水降尘。
（4）泥浆废水、混凝土拌和站冲洗水、机修含油废水等收集后全部回用；场地雨水和基坑排水沉淀处理后排放；管道闭水实验用水用于项目洒水降尘或排放。
（5）选用低噪的施工机械和施工工艺，合理安排工程作业时间，加强施工机械和车辆的维护和保养，运输车辆在敏感区域内禁止鸣笛。
（6）工程弃渣严格按规划方案运至弃渣场填埋或管道回填；筑垃圾分类收集、按规处置；生活垃圾袋装后送至就近垃圾填埋场卫生填埋。

（7）施工期加油站油罐区按相关规范建设，制定安全生产管理制度、严格生产操作规则和完善事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
（8）严格按照可研报告中提出的水保措施治理水土流失问题。
二、营运期采取的措施如下：

（1）水库蓄水前进行库底清理，清理范围为水库淹没区范围；水库管理区设置隔油池、化粪池、一体化污水处理站，废水处理达标后全部绿化，不得直接排入河道；生活办公场所修建公厕，定期消毒、清运，供当地农户作农肥。

（2）水库投运后，加强管理，降低农田回归水向水库输入营养盐，禁止网箱养鱼投放饲料等造成水质污染。相关部门加强水库管理，禁止非相关人员进入库区，严禁库区放养家禽，同时建议对小流域进行污染源治理以保证十里河水质不变差。

（3）机修废油用专用容器收集，放置于具有防渗措施、封闭的房间，定期交由有资质的单位处置。污水处理污泥委托周边农户清掏后作农肥施用。生活垃圾送至嘎洒镇生活垃圾处置系统处置。

（4）水库管理区生活污水处理达标后用于绿化。
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