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概 述
[bookmark: _Toc367192843][bookmark: _Toc439613769][bookmark: _Toc439841473][bookmark: _Toc439876966][bookmark: _Toc443464981][bookmark: _Toc3429][bookmark: _Toc469572255][bookmark: _Toc479763421][bookmark: _Toc499797840][bookmark: _Toc92893325]1、项目由来
[bookmark: _Toc439613770][bookmark: _Toc367192844][bookmark: _Toc439841474][bookmark: _Toc439876967][bookmark: _Toc443464982]玉溪尚泰工贸有限公司（以下简称“玉溪尚泰”）经过市场考察，决定租用江川县赛澳良种科技有限公司江川区大街街道朱家庄社区戚官三组的标准化种公猪站闲置场地建设“玉溪尚泰养殖场建设项目”。
江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站建设项目于2012年3月办理了环评手续并取得环评批复（江环审[2012]15号，2012年4月25日）；2012年3月18日取得江川县水利局签发的水土保持方案可行性研究报告的批复（江水复[2012]3号）；2012年8月17日取得云南省林业厅签发的《使用林地审核同意书》（云（玉）林资许准364号）；2013年4月12日取得江川县人民政府签发的农用地批复（江政复[2013]19号），批复用地面积1.5153公顷。2016年6月开展竣工环境保护验收监测工作。2019年该项目闲置，并于 2020年发布场地招租信息。
玉溪尚泰养殖场建设项目总投资3700万元，占地面积22.729亩。项目由猪舍（2间，1F）、饲料库房、生活办公区、厂区道路、配电室、环保设施及其他公辅工程组成。其中：养殖区猪舍（含后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、隔离舍等）、主污水管道、刮粪沟、粪池、黑膜沼气池、石料投喂系统、通风系统、污水处理站、安全填埋井等新建；饲料库房、250m³污水收集池等改造现有设施沿用；现有化粪池2*50m³、2*100m³沼气池等改造后作事故池。生活办公区的办公室、宿舍、厕所、化粪池等利用现有，食堂改造、增加隔油池1座。项目建成后常年存栏5000头，年出栏生猪10000头。
[bookmark: _Toc19150][bookmark: _Toc469572256][bookmark: _Toc479763422][bookmark: _Toc499797841][bookmark: _Toc92893326]2、项目特点
[bookmark: _Toc367192845][bookmark: _Toc439613771][bookmark: _Toc439841475][bookmark: _Toc439876968][bookmark: _Toc443464983][bookmark: _Toc30550][bookmark: _Toc469572257][bookmark: _Toc479763423][bookmark: _Toc499797842]（1）养殖区现有猪舍及其他建筑物全部拆除，现有化粪池2座（50m³/座）、沼气池2座（100m³/座）等改造后作事故池；250m³收集池改造后沿用。生活区办公室、宿舍、化粪池、食堂等留用。
（2）场地租用时，原有猪粪、养殖废水、生活垃圾等已全部清除，产生的恶臭、噪声等影响已消除；生活区化粪池内预留少量污水和污泥。
（3）玉溪尚泰养殖场建设项目以养殖商品猪为主，采用干清粪工艺。产生的养殖废水固液分离、粪水收集池、黑膜沼气池等厌氧发酵处理后，通过签订租赁协议和粪污处置协议，由种植户用罐车密闭运输作农肥施用，无法回用时自行处理达标后，用于场区绿化和周边农田浇洒；生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入养殖区废水处理系统处理。
（4）猪粪、污水处理污泥等经干湿分离机压滤至含水率＜60%后，包装外售种植户或有机肥厂家综合利用。病死猪和分娩废物投入安全填埋井安全填埋。医疗废物由防疫部门带走处置。包装固废统一收集，外售废品回收单位。
（5）猪舍粪便由漏缝下落式粪沟内，由刮粪机收集后统一通过密闭的刮粪沟输送至密闭粪池；2栋猪舍废气统一引入1套恶臭气体处理装置，使用次氯酸钠喷淋处理后无组织排放；废水处理池地面式建设、封闭。包装猪粪暂存间设顶棚。猪舍及猪粪处理区等定期喷洒杀虫剂、植物除臭剂等。食堂安装油烟净化器，备用柴油发电机设备自带过滤棉。
[bookmark: _Toc92893327]3、评价工作过程
[bookmark: _Toc367192846][bookmark: _Toc439613772][bookmark: _Toc439841476][bookmark: _Toc439876969][bookmark: _Toc443464984]玉溪尚泰养殖场建设项目于2021年1月26日在玉溪市江川区发展和改革局备案（玉江发改备案[2021]0005号）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令 第1号)的有关规定，本项目的建设必须进行环境影响评价工作。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改)，项目应属于“畜牧业猪的养殖（A0313）”类项目。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“二、畜牧业 3.牲畜饲养031 年出栏生猪5000头及以上的规模化畜禽养殖”之规定，应编制环境影响报告书。2021年6月25日，受玉溪尚泰工贸有限公司的委托，云南寄傲环境科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担本项目环境影响报告书的编制工作。
项目位于玉溪市江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，建设单位于2021年7月2日在玉溪高古楼网站进行了首次公示，公式期间未收到任何公众意见及建议。2021年7月10日至11日完成地表水、地下水、大气、土壤和噪声现状监测；同时，评价单位成立项目组进行资料收集和现场踏勘；2021年8月编制完成环境影响报告书征求意见稿后，由建设单位通过网络、报纸、现场粘贴等方式进行了第二次公示，公式期间未收到任何公众意见及建议；2022年01月，编制完成《玉溪尚泰养殖场建设项目环境影响报告书》并交由建设单位按程序上报审批。项目审批后作为生态环境主管部门和建设单位下一步环境管理的技术依据。
[bookmark: _Toc92893328][bookmark: _Toc9959][bookmark: _Toc469572258][bookmark: _Toc479763424][bookmark: _Toc499797843]4、相关情况判定
（1）产业政策相符性判定
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的淘汰、限制、鼓励类项目，视为允许类项目。2021年1月26日，项目经玉溪市江川区发展和改革局备案，项目的建设符合国家产业政策。
（2）环境功能区符合性判定
项目建成后，严格落实污染防治措施，噪声、废气等污染物达标排放，养殖废水和粪便综合利用，污水收集管道及废水处理设施采取防渗措施，项目的运行不会改变区域的环境质量等级。因此，项目符合当地环境功能区划的要求。
（3）与相关技术规范的符合性分析
项目与《云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）、《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（2018年1月5日农业部办公厅）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》等行业规范、相关规划的管理要求的相符。
（4）“三线一单”符合性判定
项目与玉溪市人民政府《关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）相符。
（5）环境选址合理性判定
项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》及《动物防疫条件审查办法》选址要求相符，不涉及水源保护区、自然保护区、无风景名胜区、重点文物保护单位等生态敏感目标，无新增用地。运营期产生“三废”和噪声均能做到妥善处置和达标排放，对周边环境影响可控。项目选址合理。
[bookmark: _Toc92893329]5、评价关注的主要环境问题
[bookmark: _Toc367192847][bookmark: _Toc439613773][bookmark: _Toc439841477][bookmark: _Toc439876970][bookmark: _Toc443464985][bookmark: _Toc3686][bookmark: _Toc469572259][bookmark: _Toc479763425][bookmark: _Toc499797844]（1）施工期主要环境影响及环境问题
施工期主要是生活污水和施工废水、施工扬尘、建筑垃圾、生活垃圾、施工噪声的影响。施工期采取洒水降尘、物料密闭遮盖、设备定期保养；施工冲洗水收集沉淀后洒水降尘；隔声、减震等降噪措施；固体废物分类收集，按规妥善处置措施。由于施工工程量小，工期短，只要严格采取污染防治措施，可有效降低施工作业污染影响。
（2）运营期主要环境影响及环境问题
①猪舍、猪粪暂存散发的恶臭气体，影响项目区域环境空气质量；
②养殖过程产生的养殖废水（尿液、猪舍清洗废水）以及职工生活污水，对周围环境的影响是本环评关注的主要环境问题；
③生猪养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、防疫医疗废弃物（药品包装袋、废弃注射器、注射剂玻璃瓶等）、包装废物等固废的处置方式及其对周围环境的影响；
④ 设备噪声对周边声环境产生影响。
⑤此外生猪养殖过程中会发生猪瘟等疫情，猪及其粪便中存在的病原菌、寄生虫等对人、畜传染，会导致疫情发生。选址的环境合理性、规划符合性、环境风险等也作为本报告关注重点。
[bookmark: _Toc92893330]6、报告书的主要结论
本项目的建设符合国家现行的产业政策，与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（2017年7月3日）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）、《云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）、《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》、《玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见>的通知》（玉江政规[2018]2号）、《关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）等相符，不在生态红线范围内；不属于文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域和国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域以及其他禁养区。
项目在建设过程中，必须认真落实环评所提污染防治措施，在落实这些措施时必须请相关有资质单位进行设计，并确保正常运行，同时强化环境管理并严格控制养殖事故。只要严格按环评措施要求落实，项目建设从环境保护的角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc443464986][bookmark: _Toc92893332]第1章 总则
[bookmark: _Toc443464987][bookmark: _Toc92893333]1.1评价目的和原则
[bookmark: _Toc424738851][bookmark: _Toc443464988][bookmark: _Toc92893334]1.1.1评价目的
[bookmark: _Toc424738852][bookmark: _Toc443464989]（1）根据收集的资料、现场调查和现状监测，查清拟建项目所在区域自然环境、环境质量现状。
（2）通过项目工程分析，对项目污染源调查的基础上，搞清该项目建成后废水、废气及固废等污染物的产生、排放情况，并预测分析项目建设后对环境的影响。查清拟建项目周围的自然环境、社会经济、环境现状等情况，掌握其环境特征。
（3）按照国家环保法及有关规定，以保护环境为目的和出发点，对项目拟采取的污染防治措施可行性和可靠性进行分析评述；针对项目存在的主要污染源和环境问题，提出切实可行的污染防治措施和对策建议。
（4）从环境保护角度分析项目建设的环境可行性，并给出明确的环评结论，为环境管理部门决策提供可靠的技术依据，为设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc92893335] 1.1.2评价原则
[bookmark: _Toc392839905][bookmark: _Toc424738853][bookmark: _Toc443464990]突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价的原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；
（2）科学评价的原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；
（3）突出重点的原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc92893336] 1.2 编制依据
[bookmark: _Toc443464991][bookmark: _Toc92893337][bookmark: _Toc424738857][bookmark: _Toc392839908][bookmark: _Toc443464992]1.2.1环境保护法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正，2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施；
（3）《中华人民共和国水法》，2016年09月01日实施；
（4）《中华人民共和国水土保持法》，2011年03月01日实施；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；
（6）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年01月01日起施行；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行；
（9）《中华人民共和国环境土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（10）《中华人民共和国防洪法》(2016年7月2日修订)；
（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；
（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；
（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；
（13）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号）（2011年1月8日起施行）；
（14）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号）（2014年7月29日起施行）；
（15）《基本农田保护条例》（国务院令第588号修正）（2011年1月8日起施行）；
（16）《中华人民共和国传染病防治法》（2013年修正）；
（17）《中华人民共和国畜牧法》（2015 年4月25日修正）；
（18）《中华人民共和国动物防疫法》，2021.01.22。
（19）《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第 643 号（2014年1月1日实施）；
（20）《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）；
（21）《排污许可管理条例》（20201年3月1日起施行）。
[bookmark: _Toc92893338][bookmark: _Toc443464993]1.2.2部门规章文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，2021年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；
（3）《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）；
（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起实施；
（5）《动物防疫条件审查办法》；
（6）《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）
（7）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；
（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
（10）生态环境部办公厅关于《进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作》的通知（环办环评函﹝2019﹞872号）；
（11）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）；
（12）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号），2017年07月03日；
（13）《关于贯彻执行医疗废物管理条例的通知》(国家环保总局环发[2003]117号)；
（14）《医疗废物分类名录》（卫生部和国家环保总局发布2003第287号）；
（15）《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789）
（16）《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2013]34号）
（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)；
（18）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号）；
（20）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号）；
（21）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）。
[bookmark: _Toc92893339][bookmark: _Toc443464994]1.2.3地方法规、规章
（1）《云南省水功能区划（第二版）》（云南水利厅，2013年10月）；
（2）云南省地方标准《用水定额》，DB53/T 168-2019，2019年6月1日实施；
（3））《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，云政发〔2007〕165号；
（4）《云南省水土保持条例》2014年10月1日起施行；
（5）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（2018年6月29日发布）；
（6）云南省环保厅关于发布《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）的通知》，云环发〔2020〕6号；
[bookmark: _Toc403729294][bookmark: _Toc443464995]（7）《云南省星云湖保护条例》（2019年9月28日）；
（8）《云南省人民政府办公厅关于研发云南省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（云政办法〔2017〕135号）；
（9）《云南省高原特色现代农业“十三五”生猪产业发展规划》；
（10）云南省生态环境厅关于印发《云南省生猪养殖建设项目环评审批告知承诺制试点实施方案》的通知（云环通﹝2020﹞14号）；
（11）云南省环境保护厅关于贯彻落实《云南省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》的通知（云环通〔2018〕69号；
（12）《玉溪市畜牧业可持续发展规划（2014-2020年）》（2014年9月）；
（13）玉溪市江川区人民政府关于印发<玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见>的通知》（玉江政规[2018]2号）。
[bookmark: _Toc92893340]1.2.5技术规范及标准
（1）HJ 2.1-2016《环境影响评价技术导则  总纲》；
（2）HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》；
（3）HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则  地表水环境》；
（4）HJ 610-2016《环境影响评价技术导则  地下水环境》；
（5）HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》；
（6）HJ19-2011《环境影响评价技术导则  生态影响》；
（7）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）；
（8）HJ 964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》；
（9）HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》；
（10）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；
（11）《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；
（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；
（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；
（14）《规模化畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）环保部，2013年7月；
（15）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548）；
（16）《规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程》 （NY/T1221-2006）；
（17）《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（HJ421-2008）；
（18）《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）；
（19）关于印发《畜禽养殖禁养区规划技术指南》的通知，（环境保护部办公厅2016年10月28日印发）；
（20）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；
（21）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）
（22）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
（23）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；
（24）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ1029-2019）
（25）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（2017年7月3日）；
（26）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000）
（27）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）。
[bookmark: _Toc403729295][bookmark: _Toc92893341]1.2.6项目相关材料
（1）玉溪市江川区发展和改革局《投资项目备案证》，文件号：玉江发改备案[2021]0005号；
（2）委托书；
（3）《“玉溪尚泰养殖场建设项目”环境现状监测报告》，报告编号YM20210623005，2021年7月21日；
（4）项目生态红线查询结果
（5）项目土地租赁合同
（6）云南省林业厅签发的《使用林地审核同意书》（云（玉）林资许准364号，2012年8月17日）。
（7）江川县人民政府《关于云南江川赛澳良种科技有限公司建设江川县赛澳标准化种公猪站建设项目设施农用地的批复》（江政复[2013]19号，2013年4月12日）。
（8）建设单位提供的其他有关资料。
[bookmark: _Toc92893342]1.3环境影响因素识别及评价因子筛选
[bookmark: _Toc403729300][bookmark: _Toc92893343]1.3.1 环境影响因素识别
[bookmark: _Toc403729301]根据项目工程分析和对周围环境的调查，环境影响发生在施工期和营运期，主要影响在营运期。采用矩阵法进行筛选，见表1.3-1。
表1.3-1  项目环境影响的要素识别矩阵
	污染因子
	废气排放
	废水排放
	固体废物
	噪声

	时段
环境因素
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期

	自然
环境
	大气质量
	Δ
	▲
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	地表水质
	-
	Δ
	Δ
	▲
	Δ
	Δ
	-
	-

	
	地下水质
	-
	-
	Δ
	Δ
	-
	-
	-
	-

	
	声
	-
	-
	-
	Δ
	-
	-
	Δ
	Δ

	
	植被
	-
	Δ
	-
	Δ
	Δ
	Δ
	-
	-

	
	土壤
	-
	-
	Δ
	Δ
	Δ
	Δ
	-
	-

	自然
资源
	水资源
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	-

	
	森林资源
	-
	Δ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	土地资源
	-
	Δ
	-
	Δ
	Δ
	Δ
	-
	-

	社会
经济
	区域经济
	-
	-
	-
	-
	-
	Δ
	-
	-

	
	农业经济
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	-

	
	人群经济
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	Δ
	-
	-


注： ▲中度影响， △轻度影响， -影响很小或无影响。
[bookmark: _Toc92893344]1.3.2评价因子筛选
根据表1.3-1项目环境影响识别矩阵以及拟建项目所用的原辅材料、生产工艺流程以及污染特点，筛选出以下主要环境影响评价因子。
表1.3-2  现状评价因子和影响预测因子一览表
	评价项目
	运营期

	
	现状评价因子
	影响预测因子

	环境空气
	SO2、NOx、TSP、PM10、NH3、H2S
	NH3、H2S、臭气浓度

	地表水
	pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、细菌总数、高锰酸盐指标
	COD、氨氮

	地下水
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-、pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、细菌总数、高锰酸盐指标
	CODCr、氨氮

	土壤
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯-对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘等，共46项。
	-

	环境噪声
	等效连续A声级Leq
	等效连续A声级Leq

	固废
	猪粪、饲料残渣、污水处理污泥、病死猪及分娩废物、医疗废弃物、废弃包装材料、职工生活垃圾等

	生态环境
	野生动植物、土地利用、水土流失

	环境风险
	废水事故排放风险、猪疫情事故


[bookmark: _Toc92893345]1.4评价标准
[bookmark: _Toc403729303][bookmark: _Toc92893346][bookmark: _Toc403729304]1.4.1环境质量标准
（1）环境空气
评价区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单限值要求；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值。
[bookmark: _Toc189109854]表l.4-1   环境空气质量标准
	评价因子
	浓度限值
	执行及参考执行标准

	
	年平均（μg/Nm3）
	日平均（μg/Nm3）
	1h平均（μg/Nm3）
	

	SO2
	60
	150
	500
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及2018修改单

	TSP
	200
	300
	/
	

	PM2.5
	35
	75
	/
	

	PM10
	70
	150
	/
	

	NOx
	50
	100
	250
	

	NO2
	40
	80
	200
	

	氨
	/
	/
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值

	H2S
	/
	/
	10
	


（2）地表水
①地表水
项目区地表水沿地势汇入东面直线距离110m低洼处捧寨河，经捧寨河→捧寨河水库→大庄河→星云湖。大庄河为星云湖的入湖河流，属于《云南省水功能区划（第二版）》（云南水利厅，2013年10月）中的星云湖江川开发利用区，至2030年水质目标按二级区划执行，二级水功能区包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区。以主导功能确定水功能区类别。星云湖水环境功能为一般鱼类保护、农业用水、景观用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
表1.4-2 地表水环境质量标准    单位：mg/L
	项   目
	Ⅲ类标准值
	项   目
	Ⅲ类标准值

	pH值(无量纲)
	6-9
	氰化物  ≤
	0.2

	溶解氧  ≥
	5
	挥发酚  ≤
	0.005

	高锰酸盐指数  ≤
	6
	石油类   ≤
	0.05

	 化学需氧量（COD） ≤
	20
	阴离子表面活性剂   ≤
	0.2

	五日生化需氧量（BOD5）≤
	4
	硫化物  ≤
	0.2

	 氨氮(NH3-N)  ≤
	1.0
	  粪大肠菌群（个／L）  ≤
	10000

	总磷（以 P 计）≤
	0.2(湖、库0.05)
	砷   ≤
	0.05

	          铜   ≤
	1.0
	汞  ≤
	0.0001

	          锌  ≤
	2.0
	镉  ≤
	0.005

	  氟化物（以 F- 计）≤
	1.5
	铬（六价）≤
	0.05

	        硒  ≤
	0.01
	铅  ≤
	0.05

	总氮（湖、库，以N计） ≤
	1.0
	
	


②地下水
项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
表1.4-3 地下水质量标准 单位：mg/L
	项   目
	III类标准值
	项   目
	III类标准值

	pH值(无量纲)
	6.5-8.5
	锰  ≤
	0.10

	总硬度（以CaCO3计）≤
	450
	铜  ≤
	1.00

	溶解性总固体  ≤
	1000
	挥发性酚类（以苯酚计）≤
	0.002

	硫酸盐   ≤
	250
	阴离子表面活性剂 ≤
	0.3

	氯化物  ≤
	250
	硝酸盐（以N计）≤
	20.0

	Fe  ≤
	0.3
	细菌总数（CFU/mL）  ≤
	100

	砷  ≤
	0.01
	  总大肠菌群（CFU/100mL）  ≤
	3.0

	氨氮(以N计)  ≤
	0.50
	
	


（3）声环境
项目区声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
表1.4-4 声环境质量标准 单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）水土流失控制标准
水土流失评价标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的水力侵蚀强度分级标准。
表1.4-5 水力侵蚀强度分级指标
	级别
	侵蚀模数t/k㎡年

	Ⅰ微度侵蚀（无明显侵蚀）
	<500

	Ⅱ轻度侵蚀
	500-2500

	Ⅲ中度侵蚀
	2500-5000

	Ⅳ强度侵蚀
	5000-8000

	Ⅴ极强度侵蚀
	8000-15000


[bookmark: _Toc403729305]（5）土壤环境质量标准
项目厂区执行《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值和管控值标准。农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1相关标准限值。
表1.4-6 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值
	序号
	污染物项目
	第二类土地筛选值
	第二类土地管制值

	1
	砷
	60
	140

	2
	镉
	65
	172

	3
	铬（六价）
	5.7
	78

	4
	铜
	18000
	36000

	5
	铅
	800
	2500

	6
	汞
	38
	82

	7
	镍
	900
	2000

	8
	四氯化碳
	2.8
	36

	9
	氯仿
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	26
	苯
	4
	40

	27
	氯苯
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	20
	200

	30
	乙苯
	28
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	640
	640

	35
	硝基苯
	76
	760

	36
	苯胺
	260
	663

	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	42
	䓛
	1293
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	151

	45
	萘
	70
	700


表1.4-7 农用地土壤污染风险筛选值和管制值
	序号
	污染物项目①②
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	＞7.5

	
	
	风险筛选值
	风险管控值
	风险筛选值
	风险管控值
	风险筛选值
	风险管控值
	风险筛选值
	风险管控值

	1
	镉
	水田
	0.3
	1.5
	0.4
	2.0
	0.6
	3.0
	0.8
	4.0

	
	
	其他
	0.3
	
	0.3
	
	0.3
	
	0.6
	

	2
	汞
	水田
	0.5
	2.0
	0.5
	2.5
	0.6
	4.0
	1.0
	6.0

	
	
	其他
	1.3
	
	1.8
	
	2.4
	
	3.4
	

	3
	砷
	水田
	30
	200
	30
	150
	25
	120
	20
	100

	
	
	其他
	40
	
	40
	
	30
	
	25
	

	4
	铅
	水田
	80
	400
	100
	500
	140
	700
	240
	1000

	
	
	其他
	70
	
	90
	
	120
	
	170
	

	5
	铬
	水田
	250
	800
	250
	850
	300
	1000
	350
	1300

	
	
	其他
	150
	
	150
	
	200
	
	250
	

	6
	铜
	水田
	15
	
	150
	
	200
	
	200
	

	
	
	其他
	50
	
	50
	
	100
	
	100
	

	7
	镍
	60
	
	70
	
	100
	
	190
	

	8
	锌
	200
	
	200
	
	250
	
	300
	

	注：①重金属和类重金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


[bookmark: _Toc92893347]1.4.2污染物排放标准
（1）水污染物
①施工期
全部沉淀用于场地洒水；运营期废水经化粪池、沼气池等处理后，排入粪水收集池暂存，由周边种植户运走用于农作物施肥。
②运营期
项目雨污分流，雨水通过排水渠引至东面捧寨河排放；养殖废水一般情况下经厌氧发酵处理后，由种植户运走作农肥施用，无法回用的废水自行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场区绿化和周边农作物浇洒，不外排。
表 1.4-8污水处理限值标准 单位：mg/L（pH为无量纲）
	序号
	基本控制项目
	GB18918-2002一级A标准

	1
	化学需氧量（CODcr）
	50

	2
	生化需氧量（BOD5）
	10

	3
	悬浮物（SS）
	10

	4
	动植物油
	1

	5
	阴离子表面活性剂
	1

	6
	总氮（以N计）
	15

	7
	氨氮（以N计）
	5（8）

	8
	总磷（以P计）
	0.5

	9
	色度（稀释倍数）
	30

	10
	pH
	6-9

	11
	粪大肠菌群数（个/L）
	

	注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除效率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除效率应大于50%。
②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。


（2）大气污染物
①施工期
施工扬（粉）尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/Nm3。
②运营期
恶臭：本项目直接购买成品饲料，不涉及饲料加工。运营期废气主要恶臭气体氨气和硫化氢，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准限值二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的要求。
表1.4-9 恶臭污染物排放标准 （mg/m3）
	控制项目
	恶臭污染物厂界二级新建标准值

	
	浓度（mg/m3）

	氨 
	1.5

	硫化氢 
	0.06


表1.4-10  集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准
	控制项目 
	标准值

	臭气浓度（无量纲） 
	70


备用发电机燃油烟气：根据原国家环保局2007年4月28日发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），项目备用柴油发电机烟气污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准）。
表1.4-11 新污染源大气污染物排放限值
	污染物
	无
织排放监控浓度限值

	
	监
点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周界外
度最高点
	1.0

	二氧化硫
	
	0.40

	氮氧化物
	
	0.12

	非甲烷总烃
	
	4.0


食堂油烟：项目产生的沼气作食堂燃料，食堂产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 标准。
表1.4-12 饮食业油烟排放标准
	规模 
	基准灶头数 
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	净化设施最低去除效率(%)

	小型 
	≥ 1，＜3 
	2.0 
	60


（3）噪声
施工噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准；运营期执行GB12348-2008《工业企业场界环境噪声排放标准》2类标准。
表1.4-13  噪声排放标准  单位：dB(A)
	排放标准
	昼间
	夜间

	GB12523-2011
	70
	55

	GB12348-2008 2类
	60
	50


（4）固体废弃物
[bookmark: _Toc403729306][bookmark: _Toc392839909][bookmark: _Toc424738860][bookmark: _Toc443464998]①一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB-18599-2020)。
②医疗废物按《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日起施行）进行分类。其暂存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环保部公告2013年第36号）。
③病死猪按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》中深埋法以及环办函[2014]789号文《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》以及农医发〔2017〕25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》等相关规范中的规定处置。废水厌氧发酵处理后，由周边种植户运走作农肥施用，粪水施用满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表2液态粪便厌氧无害化卫生学要求。

表1.4-14  液态粪便厌氧无害化卫生学要求
	项目
	卫生标准

	寄生虫卵
	死亡率≥95%

	血吸虫卵
	在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵

	粪大肠菌群数 
	常温沼气发酵≤10000个/L，高温沼气发酵≤100个/L

	蚊子、苍蝇 
	有效控制苍蝇孳生，粪中无孑孓，池的周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

	厌氧发酵池粪渣 
	达到表1.3-14的要求方可作为农家肥


表1.4-15   粪便堆肥无害化卫生要求
	项目
	卫生标准

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/千克

	苍蝇
	有效控制苍蝇孳生，堆体周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇


[bookmark: _Toc92893348]1.5评价工作等级、范围及评价重点
[bookmark: _Toc403729307][bookmark: _Toc92893349]1.5.1 评价工作等级及评价范围
1.5.1.1水环境评价等级
（1）地表水评价等级
依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的规定，根据项目废水排放量、废水水质的复杂程度、受纳水体的规模以及水质要求确定地表水环境影响评价工作等级。
本项目运行后废水主要为猪只尿液、猪舍冲洗废水以及员工生活污水。猪尿和猪舍冲洗废水发酵处理后，由周边种植户运走作农肥施用；食堂含油废水经隔油池处理后进化粪池，排入养殖废水处置系统一并处理。场区全部废水回田利用，不外排地表水体。
表1.5-1 水污染型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据
	本项目

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）
	

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000
	废水量0m³/d，W=0

	二级
	直接排放
	其他
	

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000
	

	三级B
	间接排放
	-
	


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.2表1判定依据，按三级B进行评价。
（2）评价范围
本次评价主要对项目废水完全利用的可行性、可靠性进行分析。评价范围为项目区上游100m至下游2500m。
1.5.1.2大气环境评价等级及评价范围
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。
②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表1.5-2 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


③污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表1.5-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	恶臭
	NH3
	200.0
	4.04
	2.02
	-

	
	H2S
	10.0
	0.70
	7.04
	-


本项目Pmax最大值出现为猪舍恶臭排放的H2SPmax值为7.04%，Cmax为0.7μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（2）评价范围
本项目评价范围为边长为5km的矩形区域。评价范围详见插图1.5-1。
1.5.1.3地下水评价等级
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为Ⅲ类项目，地下水评价分级判定指标见下表。
表1.5-4 地下水评价工作等级划分
	        项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


地下水环境敏感程度分级见下表：
表1.5-5 地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.5-6 本项目地下水评价等级判定表
	项目
	项目类型
	敏感程度
	本项目地下水评价等级

	本项目情况
	年出栏生猪10000头
	项目场址北面1.2km处、1.845km处分别划定路子箐1#、2#深水井、福德山1#、2#深水井的饮用水源一级保护区，未划定二级保护区和准保护区。本项目不在上述饮水水源保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。项目在上述保护区、小龙潭村民饮用水机井的补给径流区内。
	/

	评价结果
	Ⅲ类
	较敏感
	三级


（2）评价范围
项目所在区域的水文地质单元，评价范围确定为南至厂区南面山脉分水岭，东至江通高速—捧寨村隔水层，西至江通高速往北达王家庄、小龙潭中段沿线隔水层，北至小龙潭—白依寨—捧寨村沿线隔水层，评价面积3.647km2。地下水评价范围详见插图1.5-2。
1.5.1.4声环境评价等级
（1）评价等级
《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中规定，“建设项目所处功能区为GB3096规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声及增高量达3~5dB（A）含［5dB（A）］，或噪声影响人口数量较多时，按三级评价”。
项目场址与南面的江通高速相距约87m，江川区殡仪馆位于厂址西北140m处，最近村庄戚官村与项目相距1.13km，设备噪声通过采取有效的隔声、减振、降噪措施后，对关心点无影响。依照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4-2009）规定，确定本项目的声环境影响评价工作等级为三级。
（2）评价范围
场界外延200m。评价范围详见插图1.5-1。
1.5.1.5土壤环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定该项目土壤影响评价等级。
表1.5-7 污染影响型评价工作等级划分表
	          占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


表1.5-8 本项目土壤评价等级判定表
	项目
	项目类型
	占地规模
	敏感程度
	本项目地下水评价等级

	本项目情况
	年出栏生猪10000头的畜禽养殖项目
	占地面积22.8hm2
	场地南面35m处有耕地
	/

	评价
结果
	Ⅲ类
	小型（≤5hm2）
	敏感
	三级


（2）评价范围
本项目场区及场界外50m范围内区域。
1.5.1.6生态影响评价等级
（1）评价等级
本项目租用江川县赛澳良种科技有限公司在江川区大街街道朱家庄社区戚官三组的标准化种公猪站闲置场地建设本项目，未新增土地。所在区域为生态敏感性为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）要求，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级，作简要分析。
（2）评价范围
评价范围为本项目厂界外200m范围内区域。评价范围详见插图1.5-1。
1.5.1.7环境风险评价等级
场区配置1台190kw的柴油发电机，柴油常规存量200L（170kg）。根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目涉及B.1中的环境风险物质为柴油，Q=0.170/2500=0.068＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，作简要分析。其次，猪尿、猪舍冲洗水等废水中有机质浓度较高，事故泄漏进入地表水或土壤，可能造成地表水、土壤、地下水的污染。本次，主要对高浓度废水对地表水和地下水的环境风险进行分析。
[bookmark: _Toc403729308][bookmark: _Toc92893350]1.5.2 评价重点
[bookmark: _Toc403729309]根据建设项目的性质和初步污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：
（1）项目选址合理性、合法合规性、环境可行性及平面布置合理性分析。
（2）工程分析：包括养殖工艺及病死猪处理工艺介绍，畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施。
（3）根据工程分析中核算情况，预测分析项目运营期废气、噪声等对区域空气环境、声环境及周边保护目标的影响程度。
（4）对废水不外排的可行性、可靠性进行重点分析。
（5）固体废物（包括猪粪、病死猪、分娩废物、医疗废物等）的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水环境、农业土壤环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。
评价重点时间段主要是项目的运营期。
[bookmark: _Toc403729310][bookmark: _Toc92893351]1.6环境保护目标
本项目位于山区，海拔1798~1811m，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标。项目区周边环境保护目标见表1.6-1，项目区周边位置关系图见插图1.6-1。
表1.7-1  主要环境保护目标表
	环境要素
	保护目标
	方位
	最近距离（m）
	人口/人
	保护级别

	
	名称
	坐标（°）
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	环境空气

	戚官村
	102.749384
	24.26716
	NNE
	1130
	950
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及2018修改单


	
	捧寨村
	102.75580
	24.26503
	ENE
	1695
	410
	

	
	朱家庄村
	102.75199
	24.27319
	NNE
	2095
	1100
	

	
	沈家桥
	102.75700
	24.27849
	NE
	2865
	280
	

	
	旧州村
	102.76300
	24.26779
	ENE
	2520
	1150
	

	
	白龙潭
	102.73200
	24.27639
	NNW
	2313
	400
	

	
	大龙潭
	102.74400
	24.27370
	N
	2250
	450
	

	
	小龙潭
	102.74299
	24.27949
	N
	2070
	400
	

	
	江川一中
	102.74267
	24.27711
	N
	1980
	1750
	

	
	廖家营
	102.75108
	24.27952
	N
	3028
	350
	

	
	白衣寨
	102.75000
	24.27059
	NNE
	1740
	320
	

	
	唐磨德
	102.72399
	24.24640
	SW
	2108
	200
	

	
	天井凹
	102.72121
	24.23849
	SW
	2520
	100
	

	
	雨西摆
	102.75099
	24.23780
	NNE
	2397
	325
	

	
	江川殡仪馆
	102.741011
	24.259270
	N
	115
	10
	

	地表水
	捧寨河
	/
	/
	E
	110
	/
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

	
	捧寨河水库
	/
	/
	NE
	665
	/
	

	
	大庄河
	/
	/
	NE
	1160
	/
	

	
	星云湖
	/
	/
	NE
	5940
	/
	

	声环境
	江川区殡仪馆
	N
	110
	/
	GB3096-2008《声环境质量标准》2类

	地下水
	路子箐1#、2#深水井（深550m，县城供水水源，2012年4月划定一级保护区）
	N
	1200
	/
	GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准

	
	福德山1#、2#深水井（深201.15m，县城供水水源，2012年4月划定一级保护区）
	N
	1845
	/
	

	
	小龙潭村机井（村民自打机井）
	NW
	1760
	/
	

	
	芭蕉龙源机井（深198m）
	S
	435
	山庄使用
	

	生态环境
	土地利用、野生动植物、水土流失
	/
	/
	/
	/

	土壤环境
	工程占地区域土壤及场地外土壤
	/
	/
	/
	满足GB 15618-2018和GB 36600-2018


[bookmark: _Toc403729311][bookmark: _Toc92893352]1.7评价方法及工作程序
评价方法：对建设项目的产污环节及污染源进行调查，核算废气、废水、噪声、固废等污染物的排放量和排放方式，并用物料衡算法，分析类比法和模式预测法进行源强核算及环境影响预测。
工作程序：该项目的环境影响调查工作可分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，接受业主委托，收集相关项目文件和环保法规，进行初步调查和工程分析；第二阶段为正式工作阶段，进行详细的现场考察、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论，并在以上工作的基础上编制总报告。环境影响评价工作程序见图1-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型
1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查
1、环境影响因素识别与评价因子的筛选
2、明确评价重点和保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
1、各环境要素环境影响预测与评价
2、各专题环境影响分析与评价
1提出环境保护措施，进行经济技术论证
2给出污染物排放清单
3给出建设项目环境可行性的评价结论
编制环境影响报告书
第一阶段
第三阶段
第二阶段

图1-1   环境影响评价工作程序图

[bookmark: _Toc92893353][bookmark: _Toc392839922][bookmark: _Toc424738872][bookmark: _Toc443465010]第2章 原有项目工程分析
[bookmark: _Toc92893354]2.1原有项目概况
江川县赛澳良种科技有限公司2012年3月在江川区大街街道江川区朱家庄村委会戚官关坝塘建设“标准化种公猪站建设项目”。2012年3月公司委托昆明天昊环境资源有限公司编制项目环境影响报告表，2012年3月18日取得江川县水利局签发的水土保持方案可行性研究报告的批复（江水复[2012]3号）；2012年4月25日取得玉溪市生态环境局江川分局（原江川县环境保护局）签发的环评批复（江环审[2012]15号）；2012年8月17日取得云南省林业厅核发的使用林地审核同意书；2013年4月12日取得江川县人民政府签发的农用地批复（江政复[2013]19号），批复用地面积1.5153公顷。该项目2012年11月竣工。2016年6月委托云南清源环境科技有限公司编制完成《江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站建设项目竣工环境保护验收监测表》。
[bookmark: _Toc92893355]2.1.1原有项目基本情况
项目名称：江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站建设项目
建设单位：江川县赛澳良种科技有限公司；
建设地点：江川区朱家庄村委会戚官关坝塘；
总投资：107万；
占地面积：15326㎡；
建设内容：建设4栋猪舍、1栋办公区、1栋职工生活区。其中：猪舍建有种猪猪舍和隔离猪舍，办公区包括食堂、办公室。场区配套建成清水池、喂药池、养殖区化粪池（2*50m³/座）、沼气池（2*100m³/座）、粪水收集池（250m³）、地埋式沉降池、临时堆粪池，以及生活区化粪池（5.0m³）。
产品规模及产品方案：项目设计种猪存栏120头，年出售11万瓶40ml猪精液；实际种猪存栏92头，年出售8.4万瓶40ml猪精液。
劳动定员及工作制度：职工人数13人，食宿人员5人。
玉溪尚泰养殖场建设项目                                           环境影响报告书


表2.1-1 原有项目工程建设内容组成表
	项目组成
	建设内容、主要生产工艺及设备
	与本项目的关系

	一
	主体工程
	

	公猪舍1
	场区南面中部，1层，占地面积676.1㎡，种猪养殖。
	拆除

	公猪舍2
	场区南面东部，1层，占地面积597.8㎡，种猪养殖。
	拆除

	治疗猪舍
	场区北面，1层，占地面积201.18㎡，病猪治疗。
	拆除

	隔离猪舍
	治疗猪舍北面，1层，占地面积115.60㎡，病猪隔离。
	拆除

	二
	辅助工程
	

	兽药室
	公猪舍1西北角，1层，占地面积101.29㎡，
	拆除

	仓库
	场区北面，1层，占地面积23.5㎡。
	拆除

	三
	公用工程
	

	供水
	场区西北面地势较高处建设清水池，水源由戚官村引入。
	沿用

	供电
	由附近供电电网接入。配置200kw、50kw备用柴油发电机各1台。
	电网不变，备用电源改为190kw柴油发电机

	菜地
	厂区东面，占地面积3153.57㎡。
	猪舍占用

	职工宿舍
	1 栋，1层，占地面积309.85㎡，砖混结构.住宿人数5人。
	沿用

	四
	环保工程
	

	废气
	猪舍、储粪池、废水处理系统恶臭
	猪舍定期冲洗、猪粪及时清除、废水处理池地埋式建设。
	/

	
	食堂油烟
	直接排放
	改造，增加油烟净化装置

	
	备用发电机燃油烟气
	直接排放
	直接排放

	废水
	养殖废水
	化粪池2座、50m³/座，沼气池2座、100m³/座。
	防渗、防漏改造后作事故池

	
	
	粪水收集池1座，容积250m³
	扩容至500m³。

	
	生活污水
	化粪池1座，5.0m³
	沿用

	
	雨污分流
	雨污分流管道1套
	生活区沿用

	噪声
	设备噪声
	饲料加工的粉碎机和搅拌机放置于加工房内；风机消声、隔声处理；备用发电机放置于专用房内。
	/

	
	猪叫声
	定时投喂猪只
	/

	固体废物
	猪粪
	临时猪粪池，加盖顶、混凝土防渗、设挡墙。
	拆除

	
	死猪
	垃圾处理厂焚烧深埋
	/

	
	医疗废物
	垃圾处理厂焚烧深埋
	/

	
	生活垃圾
	垃圾桶
	/


[bookmark: _Toc92893356]2.1.2原辅料消耗
种猪养殖过程原辅料消耗情况如下：
表2.1-4   项目主要原辅材料和能源消耗一览表       
	名称
	规格
型号
	数量
	备注

	一
	原辅料
	

	玉米、麦麸
	/
	67.90t/a
	场区粉碎加工

	消毒剂
	500ml/瓶
	7.12L/a
	主要成分是聚维酮碘和苯扎溴铵；用于猪舍内消毒、洗手消毒等。

	烧碱
	袋装
	59kg/a
	用于猪舍外环境消毒、门口消毒池

	生石灰
	袋装
	71kg/a
	用于病、死猪填埋消毒

	医疗防疫药品
	
	5.9kg/a
	用于猪只防疫

	医疗器材
	
	5.9kg/a
	用于猪只防疫

	二
	能源耗量
	

	1
	电
	/
	0.85万kw.h/a
	从戚官村供电系统接入

	2
	水
	/
	1408.9m³/a
	戚官村引入


[bookmark: _Toc79421335][bookmark: _Toc92893357]2.1.3主要生产设备
种猪养殖过程主要生产设备如下：
表2.1.3-1 原有项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	公猪大栏（4.4*1.6m）
	120
	套
	拆除

	2
	加药系统
	2
	套
	淘汰

	3
	粉碎机
	1
	台
	淘汰

	4
	搅拌机
	1
	台
	淘汰

	5
	备用柴油发电机（250kw、50kw）
	2
	台
	淘汰，新增190kw柴油发电机1台

	6
	水泵
	4
	台
	淘汰


[bookmark: _Toc92893358]2.1.4公用工程
2.1.4.1给排水
（1）给水
原有项目用水点主要是：猪只饮水、猪舍冲洗和职工生活用水。用水情况如下：

表2.1.4-1 原有项目用水情况统计表
	猪群结构
	数量
	用水量标准
	日用水量（m³/d）

	种公猪
	92头
	10 L/头.d
	0.92

	猪舍冲洗
	1273.9
	2L/（m2·次）
	2.55

	消毒用水
	/
	1.5L/d
	0.0015

	职工
	13人
	30L/人.d
	0.39

	合计
	
	
	3.86


（2）排水
原有项目排水主要是：猪尿、猪舍冲洗水、职工生活污水。
表2.1.4-2  废水排放量
	猪群结构
	数量
	用水量标准
	日用水量
（m³/d）
	产污系数
	产尿量（L/d）

	种公猪
	92头
	10 L/头.d
	0.92
	产尿量4.42 L/头.d
	0.407

	猪舍冲洗
	1273.9
	2L/（m2·次）
	2.55
	0.9
	2.30

	职工
	13人
	30L/人.d
	0.39
	0.8
	0.31

	合计
	
	
	
	
	3.02


养殖废水（猪尿、猪舍冲洗水）经养殖区化粪池、沼气池处理后，排入250m³的收集池暂存，用于场区菜地、绿化区等施肥，废水不外排。
生活污水经化粪池处理后，并入养殖废水处理系统处理、处置。


图2.1-1 原有项目水量平衡图 单位：m³/d
2.1.4.2供电
原有项目供电电源由戚官村电网接入，同时配套250kw、50kw备用柴油发电机2台，作为备用电源。
[bookmark: _Toc92893359]2.1.5工作制度
项目年工作365天，每天工作8小时。
[bookmark: _Toc92893360]2.1.6原有项目平面布置
入口位于场区西面，临朱天路。项目由养殖区和办公生活区组成，养殖区布置于场地东面，办公设生活区布置于场地西面一侧。养殖区由南往北依次布置种猪舍、菜地、隔离治疗区、废水处理系统。办公生活区由南往北一次布置职工宿舍、食堂及办公室。清水池位于办公室北面。场区各功能区分区明确，物流运输相互无交叉。原有项目的平示意图详见插图2.1-1。
[bookmark: _Toc92893361]2.2原有项目工艺流程
原有项目养殖种公猪采集精液，主要工作流程为：将公猪赶至采精室，首先让公猪亲近、嗅闻假母猪产生性欲。收集公猪射精段第2阶段质量较好的精液。采精完成后，采精杯上滤布去除，盖子封住采精袋进化验室检验；将公猪赶回原栏。采集精液加生理盐水稀释、装瓶。采精频率为：青年公猪每周1-2次，成年公猪每周3-4次。


图2.1-2 种猪采精工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc92893362]2.3原有项目污染源强分析
[bookmark: _Toc92893363]2.3.1废水
本项目产生的废水主要是养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水）和生活污水。废水产生量3.02m³/d、1130.41m³/a。
（1）养殖废水
养殖废水产生量988.06 m³/a，其中：猪尿排放量0.407m³/d、148.56m³/a，猪舍冲洗水产生量2.3m³/d，每天冲洗1次，冲洗水产生量839.5 m³/a。养殖废水经化粪池、沼气池处理后，暂存于250m³收集池，用于场区菜地施肥。
（2）生活污水
职工生活污水产生量0.39m³/d、142.35m³/a。生活污水经生活区化粪池处理后，并入养殖废水处理系统一并处理，不外排。
表2.3.1-1 原有项目废水产排情况统计表
	废水来源
	产生量（t/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	养殖废水
	988.06
	2640
	1000
	800
	261
	2.608
	0.988
	0.790
	0.258

	生活污水
	142.35
	250
	120
	150
	25
	0.247
	0.119
	0.148
	0.025

	合计
	1130.41
	
	
	
	
	2.855
	1.107
	0.938
	0.283


[bookmark: _Toc92893364]2.3.2废气
原有项目废气包括：猪舍、养殖废水处理系统、临时堆粪池等产生的恶臭，食堂烹饪油烟，备用发电机燃油烟气。
2.3.2.1恶臭
（1）猪舍恶臭
参考中国环境科学学会学术年会论文集2010中，天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》对其他采用干清粪工艺的养猪场进行监测的结果进行类比，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。种公猪NH3排放量为5.3g/头.d，H2S排放量为0.5g/头.d。猪舍NH3排放量0.488kg/d，H2S排放量0.046kg/d。
本项目猪粪日产日清；猪舍外种植净化能力强的植物；猪舍和储粪池喷洒除臭剂等。在采取上述措施后，本项目NH3和H2S的去除率约为60%、50%，则猪舍中NH3的排放量为0.195kg/d，H2S的排放量为0.023kg/d。恶臭气体由排风扇排出猪舍外，呈无组织排放。
根据云南清源环境科技有限公司2016年6月24日～26日的监测结果，厂界下风向氨气浓度0.079～0.771mg/m³、H2S浓度在0.0010～0.00789mg/m³，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准限值二级标准，即：氨≤1.5mg/m³、H2S≤0.06mg/m³。
（2）污水处理设施恶臭
项目化粪池、沼气池等在运行过程中会产生一定量的臭气。化粪池、沼气池为封闭式、地埋式建设，恶臭逸散量小。
（3）储粪池恶臭
原有项目在种猪舍之间建有占地面积约35.46㎡的临时堆粪池（设顶、三面围挡），粪便堆存过程排放恶臭气体。根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆）对堆粪场的 NH3及H2S的排放量统计情况进行污染物核算，在没有任何遮盖及猪粪没有结皮的情况下，NH3的排放强度为5.2g/（m2·d），H2S 排放强度1.4g/（m2·d）。本项目NH3产生量为0.184kg/d，H2S的产生量为0.050kg/d。
（4）食堂油烟
场区就餐人数5人，食堂每天提供3餐，用油量按30g/(人·d)计，其每天的用油量为0.15kg。据调查，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.83%。项目烧炒时间按4个小时计算，则油烟产生量为0.004kg/d。油烟引至室外排。
（5）备用发电机燃油烟气
原有项目配置250kw/50kw的发电机共2台，为备用电源。柴油发电机只在停电时使用，年均使用频率较小。燃油烟气的主要污染物为CO、THC、NOx，为无组织排放。
[bookmark: _Toc92893365]2.3.3噪声
运营期噪声来源于饲料粉碎机、搅拌机、柴油发电机等，以及种猪叫声和运输车辆噪声，噪声源强在70～80dB（A）之间。设备噪声通过墙体隔声、减震降噪，车辆禁鸣、种猪进行定时投喂。根据云南清源环境科技有限公司2016年6月25日、26日的监测结果（布设6个监测点），场界噪声达标。

表2.3.3-1 噪声监测数据
	监测日期
	监测点
	主要声源
	昼间
	夜间
	评价标准

	
	
	
	监测值
（dB（A））
	评价
结果
	监测值
（dB（A））
	评价结果
	

	2016-6-25
	1
	交通、环境
	52.3
	达标
	44.1
	达标
	昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）

	
	2
	交通、环境
	53.6
	达标
	43.2
	达标
	

	
	3
	猪舍、环境
	54.3
	达标
	47.1
	达标
	

	
	4
	猪舍、环境
	49.7
	达标
	48.2
	达标
	

	
	5
	环境
	49.6
	达标
	45.3
	达标
	

	
	6
	猪舍、环境
	51.2
	达标
	42.3
	达标
	

	2016-6-26
	1
	交通、环境
	51.2
	达标
	43.2
	达标
	

	
	2
	交通、环境
	52.2
	达标
	44.6
	达标
	

	
	3
	猪舍、环境
	54.3
	达标
	46.3
	达标
	

	
	4
	猪舍、环境
	48.6
	达标
	42.1
	达标
	

	
	5
	环境
	50.7
	达标
	45.5
	达标
	

	
	6
	猪舍、环境
	51.6
	达标
	43.4
	达标
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]
图2.3-1监测布点示意图
[bookmark: _Toc92893366]2.3.4固体废物
原有项目种猪养殖过程产生的固体废物包括：猪粪、病死猪、医疗固废和生活垃圾。固体废物产排量及处置情况见下表：
表2.3.4-1 原有项目固体废物处置情况表
	序号
	名称
	产生量
	属性
	处置措施

	1
	猪粪
	100.74 t/a
	一般固废
	临时堆粪池暂存，用于场区菜地施肥

	2
	病死猪
	0.8t/a
	一般固废
	垃圾处理厂焚烧后深埋处理

	3
	医疗固废
	15kg/a
	危险废物
	垃圾处理厂焚烧后深埋处理

	4
	生活垃圾
	4.75 t/a
	生活垃圾
	袋装运至戚官村生活垃圾处置系统处置


[bookmark: _Toc92893367]2.4原有项目遗留问题
项目于2018年已停产，根据现场调查，原有项目产生的恶臭、饲料加工粉尘、食堂油烟等已全部消除；养殖废水和生活污水已全部用于菜地施肥；猪粪全部清除，用于菜地施肥；病死猪和医疗固废已全部送至垃圾处理厂焚烧后深埋处理；生活垃圾已全部运至戚官村生活垃圾处置系统处置；生活区因为由职工驻守，化粪池内存留少量的生活污水。噪声在停产后影响已消除。
综上，原有项目运行期产生的废气、噪声、固废等污染物已全部消除；废水中除生活区化粪池内存留的污染物外，其余废水已清理。

[bookmark: _Toc92893368]第3章 建设项目工程分析
[bookmark: _Toc277683585][bookmark: _Toc282431427][bookmark: _Toc321836996][bookmark: _Toc321837690][bookmark: _Toc322099718][bookmark: _Toc324796436][bookmark: _Toc326199887][bookmark: _Toc363571880][bookmark: _Toc403729313][bookmark: _Toc92893369][bookmark: _Toc363571919][bookmark: _Toc424738874][bookmark: _Toc443465012][bookmark: _Toc324796456][bookmark: _Toc326199909]3.1 项目概况
[bookmark: _Toc403729314][bookmark: _Toc92893370]3.1.1项目基本概况
项目名称：玉溪尚泰养殖场建设项目
承办单位：玉溪尚泰工贸有限公司
项目性质：新建
项目投资：总投资为3700万元
项目地点：江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，中心坐标：东经102°44′27.54″，北纬24°15′26.54″。
建设时限：2021年8月至2022年1月完工，计划5个月完成项目建设。
占地面积：22.729亩（约15152.7㎡）。
[bookmark: _Toc361388997][bookmark: _Toc403729315][bookmark: _Toc92893371]3.1.2建设内容及建设规模
本项目占地面积15152.7㎡（22.729亩），由养殖区、办公生活区、环保设施及其他公辅工程组成。其中：养殖区猪舍（含后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、隔离舍等）、主污水管道、刮粪沟、粪池、黑膜沼气池、石料投喂系统、通风系统、污水处理站、安全填埋井等新建；饲料库房、250m³污水收集池等改造现有设施沿用；现有化粪池2*50m³、2*100m³沼气池等改造后作事故池。生活办公区的办公室、宿舍、厕所、化粪池等利用现有，食堂改造、增加隔油池1座。项目建成后常年存栏5000头，年出栏生猪10000头。
表3.1-1 工程主要组成
	名称
	项目
	建设内容
	备注

	主体
工程
	母猪舍
	1间，建筑面积973.44m2，砖砌+钢架结构，高度约5m；母猪限位栏456个，规格为2.4*0.55m；全封闭、半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。
	新建

	
	后备母猪舍
	1间，建筑面积289.17m2，砖砌+钢架结构，高度约5m；母猪限位栏12个，规格为6.2*3.89m；全封闭、半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。
	新建

	
	公猪舍
	1间，建筑面积85m2，砖砌+钢架结构，高度约5m；公猪大栏10套，规格为3.4*2.5m；半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。猪舍全封闭、仅作通风和排风，人员进出口，猪只进出口采用隔离门。
	新建

	
	分娩舍
	1间，建筑面积1032m2，砖砌+钢架结构，高度约5m；产床150套，规格为2.4*1.8m；半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。猪舍全封闭、仅作通风和排风，人员进出口，猪只进出口采用隔离门。
	新建

	
	保育舍
	1间，建筑面积1150.56m2，砖砌+钢架结构，高度约5m；分娩保育栏66个，食槽66个，规格为1.09×0.31×0.5m；半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。猪舍全封闭、仅作通风和排风，人员进出口，猪只进出口采用隔离门。
	新建

	
	育肥舍
	1间，建筑面积4085.63㎡。育肥大栏120个，规格为7.0m×4.0m，食槽60个。半漏缝、自动计量喂料系统、自动控温系统；猪舍一侧设有漏缝地板，漏缝板下有水泥斜坡将流下的废水排出猪舍。猪舍全封闭、仅作通风和排风，人员进出口，猪只进出口采用隔离门。
	新建

	储运工程
	饲料库房
	位于场地西南角，1F，建筑面积43m2，砖砌+钢架结构，用于饲料临时储存。
	改造后利旧

	
	储物间
	位于场区南面，1F，建筑面积14.34m2，用于杂物存放。
	新建

	
	料塔
	厂区西南面，镀锌板料塔8个。其中：14.5吨2个，配种妊娠舍、保育舍各配置1个；11吨1个，为产房供料系统配置；22吨5个，全部为育肥舍配置。
	新建

	
	刮粪沟
	猪舍猪粪通过漏缝、刮粪机输入水泥混凝土浇筑的密闭刮粪沟内，在输入粪池。
	新建

	公用工程
	给水系统
	引水系统依托现有设施，并在生活区东面建设320m³的水池1座，作为养殖用水。
	利用现有引水系统

	
	排水系统
	项目实行雨污分流，厂区雨水沿地势汇入捧寨河；生活污水经隔油池、化粪池处理后，与猪舍固液分离的废水一并排入养殖区排入500m³收集池、2000m³黑膜沼气池厌氧发酵30天，再回田利用。无法还田施肥利用的废水，处理达标后用于绿化和周边农作物浇洒。
	-

	
	供电
	由附近电网接入，在场区设置变配电室供电，满足项目用电。
	依托现有电网

	
	猪粪处理间
	厂区东北面，占地面积58.9㎡，放置干湿分离机1台，对猪粪进行压滤，将含水率由84%压滤至60%以下。
	新建

	
	药品间
	位于场区南面，1F，建筑面积14.34m2，用于疫病治疗药品、器材存放。
	新建

	
	实验室
	位于场区南面，1F，建筑面积14.34m2，用于疫病治疗药品、器材存放。
	新建

	
	工具间
	位于场区南面，1F，建筑面积14.34m2，工具存放。
	新建

	
	消毒间
	位于场区南面，由现有消毒通道改造后使用，面积60.85 m2，砖砌+钢架结构，人员进出猪舍时消毒使用。
	改造后利旧

	
	办公室
	位于场区西面中部，1F,建筑面积210m2，6间，接待室1间，砖砌+钢架结构。
	利旧

	
	食堂
	位于场区西面中部，1F，建筑面积175m2，由食堂和餐厅组成，对现有厨房进行改造，增加1.0m³的隔油池1座、油烟净化器1套，砖砌+钢架结构。
	原有改造使用

	
	宿舍
	位于场区西面南侧，1F，建筑面积325m2，由宿舍8间，住宿人数13人，砖砌+钢架结构。
	利旧

	环保工程
	生活污水
	隔油池
	1个，食堂含油废水隔油，容积1.0m³
	混凝土结构，混凝土具有抗渗功能
	新建

	
	
	化粪池
	1个，职工宿舍南面，容积5.0m³
	
	利旧

	
	养殖废水
	粪池
	1个，有效容积180m³，封闭。
	采取防渗措施后，各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s

	新建

	
	
	事故池
	现有化粪池2*50m³、2*100m³沼气池等防渗处理改造后作事故池。
	
	现有改造

	
	
	收集池
	1座，容积500m³，厌氧发酵废水收集。原250m³收集池改造。
	
	现有改造

	
	
	黑膜沼气池
	场区东北面，1座，容积2000m³。
	
	新建

	
	
	污水处理站
	拟采用“固液分离+黑膜沼气+配水池+调节池+两级（厌氧+好氧）+沉淀池+缓冲池+气浮池+MBR生物膜+消毒+清水池”处理工艺，处理规模不得小于12.05m³/d。
	
	新建

	
	固废
	安全填埋井
	2座，30m3/座，位于整个项目用地西北侧海拔最高点，远离生活区，填埋处理猪只尸体、分娩废物废弃物。
	
	新建

	
	
	猪粪
	通过密闭刮粪沟输送至厂区东面180m³的密闭粪池，再泵入干湿分离机压滤至含水率小于60%装袋外售。
	
	新建

	
	
	医疗废物暂存间
	隔出一间作为医疗废物储存间，内置惰性桶 1个，用于医疗废物的暂存。
	
	新建

	
	
	一般固废暂存
	在仓库内隔出部分区域用于废包装袋等一般固废的暂存。
	新建

	
	废气
	车间通风
	育猪舍、小猪舍、公猪舍分别设自动通风器。
	新建

	
	
	恶臭
	采用干清粪工艺，猪舍日产日清，猪舍区、猪粪处理间、泄粪接口及沉淀池等喷洒生物除臭剂、使用低氮并含活菌剂的饲料，污水处理系统喷洒生物抑臭剂，污水处理产生的沼气通过脱水脱硫后作食堂燃料。
	新建

	
	绿化面积
	绿化面积约2891.875㎡
	/


表3.1-2   主要经济技术指标
	序号 
	项目 
	单位 
	数据

	1 
	总占地面积 
	亩 
	22.729（约15152.7㎡）

	2 
	年出栏量 
	头 
	10000

	3 
	总投资 
	万元 
	3700

	4 
	建设期限 
	年 
	0.42

	5 
	劳动定员 
	人 
	20（住宿13人）


[bookmark: _Toc92893372]3.1.3产品方案及原辅材料
3.1.3.1产品方案
表3.1-3 产品方案一览表
	序号
	名称
	来源
	数量
	规格特性

	1
	优质商品猪
	肥猪舍
	10000头/年
	平均 130kg/头


3.1.3.2原辅材料
项目不在场区内进行饲料加工，直接购买配方饲料。本项目主要原、辅材料使用量见表3.1-4。
表3.1-4   项目主要原辅材料和能源消耗一览表       
	名称
	规格
型号
	数量
	来源及运输
	备注

	一
	养殖区

	原辅料
	饲料
	
	2460t/a
	外购
	配方饲料

	
	消毒剂
	500ml/瓶
	322.5L/a
	
	主要成分是聚维酮碘和苯扎溴铵；功能是迅速彻底杀灭皮肤黏膜表面的多种细菌、真菌、病毒等病原体，用于猪舍内消毒、洗手消毒等。

	
	生物除臭剂（大力克、万洁芬）
	5L/桶
	161L/a
	
	对养殖场区、猪粪处理间、泄粪接口及沉淀池等，设置植物液喷淋除臭装置除臭

	
	烧碱
	袋装
	2.15t/a
	
	用于猪舍外环境消毒、门口消毒池，常规存量0.18t。

	
	生石灰
	袋装
	3.23t/a
	
	用于病、死猪填埋消毒

	
	次氯酸钠
	袋装
	1.5t/a
	
	猪舍除臭装置除臭剂、污水处理站消毒剂，固态，袋装，常规储量500kg。

	
	医疗防疫药品
	
	0.215t/a
	
	用于猪只防疫

	
	医疗器材
	
	0.215t/a
	
	

	二
	能源耗量

	1
	电
	/
	38.41万kw.h/a
	
	从戚官村供电系统接入

	2
	柴油
	桶装
	200L
	加油站购买
	备用柴油发电机燃油

	3
	水
	/
	12561.845m³/a
	
	


[bookmark: _Toc509473395][bookmark: _Toc92893373]3.1.4清洁生产水平
项目建成后主要物料消耗包括水、电、喂养饲料，水、电均为清洁能源。项目使用干清粪工艺，减小养殖用水量和废气产生量；对尿液、废水等设置化粪池收集，经发酵后作为农肥施用，猪粪作为有机肥生产企业的原料。
项目依托成熟的养殖技术，安装机械刮粪、自动送料、环境控制等自动化生产设备，采取适度规模的集约化养殖方式，降低能耗、物耗及污染物排放量。项目采用干清粪清粪工艺，猪舍不再进行冲洗，清粪后定期喷洒消毒剂消毒，大量降低高浓度有机废水的产生。
[bookmark: _Toc92893374]3.1.5生产技术指标和参数
3.1.5.1猪场生产技术指标
表 3.1-5 生产技术指标表
	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	繁殖性能
	
	

	1.1
	妊娠期
	天
	114

	1.2
	哺乳期
	天
	21

	1.3
	断奶后至受胎
	天
	平均7天

	1.4
	情期受胎率
	%
	90~95

	1.5
	妊娠诊断
	天
	30

	1.6
	繁殖周期
	天
	142~146

	1.7
	母猪年产仔胎次
	胎
	2.5

	1.8
	经产母猪窝产仔数
	头
	13

	1.9
	经产母猪窝产活仔数
	头
	12

	1.10
	种公猪年更新率
	%
	50

	1.11
	母猪年更新率
	%
	35

	1.12
	公母比例
	
	1:80

	2
	生产性能
	
	

	2.1
	哺乳仔猪成活率
	%
	92

	2.2
	断奶仔猪成活率
	%
	96

	2.3
	生长育成猪成活率
	%
	98

	2.4
	2～28日龄日增重
	克
	194

	2.5
	28～63日龄日增重
	克
	486

	2.6
	64～出栏日增重
	克
	722


3.1.5.2猪场存栏数
表 3.1-6 产品方案及生产规模一览表
	产品名称
	类型
	常年存栏

	种猪
	后备母猪
	常年存栏（头）
	35

	
	空怀母猪
	
	130

	
	妊娠母猪
	
	263

	
	哺乳母猪
	
	107

	公猪
	种公猪
	常年存栏（头）
	6

	
	后备公猪
	
	1

	仔猪
	哺乳仔猪
	常年存栏（头）
	935

	
	保育仔猪
	
	1146

	育成猪
	常年存栏（头）
	1657

	育肥猪
	常年存栏（头）
	720

	常年存栏（种猪+公猪+仔猪+育成猪+育肥猪）
	常年存栏（头）
	5000

	育肥猪
	年出栏（头/年）
	10000


[bookmark: _Toc509473397][bookmark: _Toc92893375]3.1.6项目主要设备
本项目主要生产设备见下表：
表3.1-7  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	一
	生产设备
	

	1
	栏位
	公猪舍
	大栏
	3.4*2.5m
	个
	11
	

	
	
	
	食槽
	1.2mm厚201不锈钢
	个
	11
	

	
	
	母猪
	限位栏
	2.3*1.03m
	个
	490
	

	
	
	
	食槽
	1.2mm厚201不锈钢
	个
	490
	

	
	分娩
	保育栏
	2.4×1.8×1.03m
	个
	150
	

	
	
	食槽
	1.2mm厚3.4不锈钢
	个
	150
	

	
	保育舍
	大栏
	4.7m×3.5m×0.7m
	个
	54
	

	
	
	大栏
	3.5m×3.3m×0.7m
	个
	4
	

	
	
	大栏
	3.5m×2.3m×0.7m
	个
	4
	

	
	
	食槽
	0.9m×0.47m×0.55m
	个
	30
	

	
	
	
	0.9m×0.29m×0.55m
	个
	6
	

	
	育肥舍
	大栏
	7.0m×4.0 m×1.0m
	个
	120
	

	
	
	食槽
	十二位双面不锈钢
	个
	60
	

	2
	产床
	2.4*1.8m
	套
	90
	

	3
	饮水碗系统
	
	套
	469
	

	4
	多寿加药器
	
	台
	10
	

	5
	50重锤式风机
	
	台
	10
	通风设备

	6
	36重锤式风机
	
	台
	19
	

	7
	温控器及控制箱
	
	套
	6
	

	8
	医疗设备
	
	套
	1
	

	9
	消毒设施
	
	套
	2
	

	10
	空气能热水器
	
	台
	2
	

	11
	水帘降温及附属配件
	
	m2
	131.33
	

	12
	料塔
	镀锌板料塔，11吨1个，14.5吨3个，22吨5个
	个
	9
	

	13
	自动喂料设备
	
	套
	9
	

	14
	环境监控系统
	
	套
	6
	

	15
	地磅
	
	台
	1
	

	16
	潜水泵
	
	台
	6
	

	17
	刮粪小车
	
	台
	51
	

	18
	粪便干湿分离机
	处理规模4t/h
	台
	1
	

	二
	环保设备
	

	1
	隔油池
	1.0m³
	个
	1
	

	2
	油烟净化器及排气筒
	
	套
	1
	

	3
	化粪池
	5.0m³
	座
	1
	

	4
	沉淀池
	50m³/座
	座
	2
	防渗防漏处理后作事故池

	5
	沼气池
	100m³/座
	座
	2
	

	6
	粪水收集池
	500m³
	座
	1
	现有改造

	7
	黑膜沼气池
	2000m³
	座
	1
	

	8
	雨水沟
	砖砌混凝土
	m
	540
	

	9
	生活垃圾收集箱
	
	个
	1
	

	10
	安全填埋井
	
	m3
	30×2
	

	11
	危废暂存间
	仓库内分隔，设惰性桶1只
	间
	1
	

	12
	刮粪机
	
	套
	5
	

	三
	其它

	1
	备用柴油发电机
	190kW
	台
	1
	备用电源

	2
	污水处理站
	处理规模＞12.05m³/d
	座
	1
	


[bookmark: _Toc509473398][bookmark: _Toc92893376]3.1.7公用工程
3.1.7.1给排水
（1）供水
项目江川区大街街道朱家庄社区戚官三组后山斜坡上，用水由戚官村引入场区320m³的高位水池统一供水，水量及水质满足养殖和职工生活用水需求。
（2）排水
项目实施雨污分流，雨水通过引水明渠收集后排入东面捧寨河，经捧寨河、捧寨河水库、大庄河汇入星云湖。生活污水经隔油池、化粪池处理后，与猪舍养殖废水一并排入养殖区排入500m³收集池、2000m³黑膜沼气池厌氧发酵30天，再回田利用。无法还田施肥利用的废水，处理达标后用于场区绿化和周边农作物浇洒。
3.1.7.2供电系统及通风
用电主要包括：生活区普通照明用电、养殖区照明及相关设备用电。项目用电负荷为200kVA，全年用电约38.41万度。配置1台190kW的柴油发电机，作为备用电源。
猪舍通风使用机械通风，按猪舍每个单元配置1套风机，本项目共配备猪舍通风风机45台，猪舍内部设置监控系统，当需要通风时，开启风机实现猪舍通风。
3.1.7.3供热工程
江川区多年平均气温15.6℃，极端最高气温33℃，最低气温-5.4℃。平常不需对猪舍进行供热，冬天温度较低时育猪舍、小猪舍（妊娠、保育）供热采用温控器及控制箱，能源采用电能。
3.1.7.4饲料供应
项目不在场区内进行饲料加工，直接购买配方饲料。
3.1.7.5防疫方式
根据养殖业及畜牧局疫病控制程序，结合项目实地情况，制定科学的兽医防疫计划。
3.1.7.6繁殖方式
采用人工授精的繁殖为主，本交为辅的方式。
3.1.7.7给料及饮水方式
采用自动食箱，自动给料，不采用人工喂料；采用鸭嘴式饮水器自动饮水。
3.1.7.8清粪方式
项目采用干清粪，猪栏后半部分采用漏缝地板，下为水泥斜坡，粪便漏落在漏缝地板上实现粪便和污水在猪舍内自动分离。干粪由刮粪机自动清粪，人工辅助，猪粪由清粪系统输送至育肥舍东面，经粪便干湿分离机压滤制含水率低于60%后外售。粪便每天清运一次，最长不超过3天。本项目不进行粪便的堆肥及无害化处置。
3.1.7.9消毒方式
对栏舍、走道、场地等采用喷洒消毒剂；对车辆表面、器具、动物表面消毒，动物伤口消毒；猪舍周边等用喷雾消毒剂；对空间、器具等用熏蒸方式；更衣室等用紫外线消毒。
[bookmark: _Toc92893377][bookmark: _Toc509473399]3.1.8平面布置
项目由养殖区和生活办公区组成，入口位于场地西面。养殖区由南往北依次布置公猪栏（平行布置水电间、储物间、药品库、工具间等）、后备猪栏、母猪舍、分娩舍、保育舍、育肥舍等。污水处理系统、猪粪处理间等布置于厂区东北面，位于场区的下风向。降温水帘主要布置于猪舍西面一侧，东面一侧布置密闭刮粪主沟、风机系统等。生活办公区由入口往南依次布置办公室、食堂、职工宿舍、饲料库。养殖区和生活办公区建设挡墙分隔开，人流由生活区专用消毒通道进入养殖区。
项目平面布置图项目插图3.1-1。
[bookmark: _Toc92893378]3.1.9生产制度及劳动定员
本项目劳动定员20人，采用三班制，每班工作8小时。就餐人数20人/餐，住宿人数13人/d。
[bookmark: _Toc509473400][bookmark: _Toc92893379]3.2工程分析
[bookmark: _Toc509473401][bookmark: _Toc92893380]3.2.1施工期生产工艺及产污环节分析
3.2.1.1施工期产污环节
本次租用江川县赛澳良种科技有限公司江川区大街街道朱家庄社区戚官三组的标准化种公猪站闲置场地建设本项目。施工期建设后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、隔离舍、出猪台、安全填埋井、主污水管、刮粪沟（支路及主干道）、猪粪处理间（干湿分离）、隔油池等；饲料库房、生活办公区以及养殖区的2座（50m³/座）、2座沼气池（100m³/座）、粪水收集池（250m³扩容至500m³）等改造后利用，新建2000m³黑膜池1座，生活区化粪池1座（5.0m³）利用现有设施沿用。
施工内容主要是：原有猪舍拆除、养殖区场地平整、猪舍、刮粪沟、粪水输送管线、雨水渠和道路的修建，以及食堂、饲料仓库、废水收集池等的改造。
施工过程产生的污染物包括：扬（粉）尘、燃油机械废气、施工噪声、水土流失、弃土方、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水等。施工流程及产污环节如下图所示：

图3.2-1  养殖区施工期工艺流程及产污节点图


图3.2-2  原有建构筑物改造施工期工艺流程及产污节点图
3.2.1.2施工方案
①施工人员
根据项目具体情况，施工人员平均约50人/d，施工期间除2名管理人员外不设其它施工人员的生活区，工程施工人员主要为当地居民，均不在项目内食宿，厕所依托现有水冲厕。 
②施工道路
朱天路从场地西面通过，朱天路北至江川区城区，东至巴金路（原江通公路），巴金路与玉江高速、澄川高速、江通高速等相通，施工道路主要依托周边分布的公路，无需新建。
③施工材料及来源
工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在场地东北面的空地上，减少施工过程中对原地表的破坏。所需所需砂、石料均从附近具有合法手续的单位购买，混凝土进行现场拌和。
④施工场地、施工营地
A、施工场地
在场区东北面设置临时堆土场1个，主要堆放表土及弃土石方，不设取土场和砂石料场。
B、施工营地
本工程施工人员为当地农民，不在场地内食宿。加之，江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站建有办公生活区，本次施工管理人员住宿依托现有设施，无需新建施工营地。
⑤施工机械
施工机械主要有：挖掘机、推土机、装载机、压路机及运输车辆。
3.2.1.3项目实施进度
项目拟用半年时间完工，计划于2021年9月开工，2022年2月完工。
3.2.1.4施工期污染源分析
（1）水污染源
施工期污水主要是施工废水及施工人员生活废水。
①施工人员生活污水
项目施工人员高峰期约50人/d，施工人员用水主要为洗脸、洗手、饮用水，生活用水量按20L/人.d计，管理人员用水量按40L/人.d计，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.86m3/d。生活污水中主要污染物为SS，生活污水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。冲厕废水经化粪池处理后，定期清掏作农肥施用。
②建筑施工废水
项目施工废水主要为建筑养护排水、进出车辆冲洗水等，主要污染物为SS、石油类等。本项目施工废水产生量约2.0m3/d。这部分废水悬浮物浓度较高，主要污染物为SS，SS浓度约为3000mg/L，通过设置沉淀池（2.5m3）处理后回用于场区洒水降尘。
施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS。通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。
（2）大气污染源
施工期间建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程产生扬尘；猪舍场地的开挖、弃土过程产生扬尘；现有设施改造扬尘；道路运输造成的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气。
①施工扬尘
施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP 浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。
②施工机械燃油废气
施工期空压机和重型运输车辆运行时将排放燃料废气（主要是柴油机废气），废气中含有大量的CO、非甲烷烃及NOx。运输建材的载重卡车通常使用柴油，因而产生黑色烟雾状尾气，其中含有高浓度的碳氢化合物和颗粒物，对周围环境有一定的影响。
（3）声污染源
施工机械主要有：挖掘机、推土机、装载机、压路机及运输车辆等。项目施工期的噪声主要为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声。据类比调查，施工时各种机械的近场声级可达80～100dB。
表3.2.1-1   施工机械噪声强度
	设备名称
	近场声级（dB）

	推土机、挖土机
	90-96

	电锯、切割机
	96-100

	搅拌机、振捣棒
	90-95

	装载汽车
	80-90

	水泵
	80-85

	空压机
	85-90


（4）施工期固体废物
①土石方
根据《玉溪尚泰养殖场建设项目水土保持方案报告表》统计，本工程土石方开挖总量为7188m3，其中：建筑垃圾拆除土方量188m3，场地整平开挖751m3，建构筑物基础及沟槽开挖6249m3。土石方全部用于场区地基回填和绿化覆土，无永久弃方产生。
②建筑垃圾
原有猪舍拆除、项目猪舍建设和办公生活区局部改造等产生的建筑垃圾主要是废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、钢材等，还有各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾分类收集，可回收利用部分经过分拣、剔除后回收利用，剩余部分运至城建部门指定的地点堆存。
③生活垃圾
施工人数约50人/d，生活垃圾产生量约为25kg/d，将施工人员生活垃圾统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统统一处理。
（5）生态环境
施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用土地，改变土地利用性质；基建的填筑与开挖施工，破坏了地表植被和地形、地貌，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对评价区的动植物生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。
本项目是租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场进行建设，未新增土地。场地内原有项目建设工程施工期原猪舍拆除、项目猪舍的建设等地表扰动面积约0.94h㎡，扰动地表包括菜地、绿化区域和建筑用地。项目施工将破坏现有绿化、菜地农作物，产生水土流失。本项目建成后对场地进行硬化和绿化，生态环境在一定程度上得到恢复。
（6）水土流失
根据《玉溪尚泰养殖场建设项目水土保持方案报告表》，建设过程扰动和损坏土地面积共计为1.32hm2。
①现有水土流失量

表3.2.1-2  现状水土流失量统计表
	分区
	分析面积（hm2）
	现状土壤侵蚀模数（t/km2·a）
	分析时段（a）
	水土流失量（t）

	建构筑物区
	0.94 
	100
	0.08
	0.08 

	道路场地区
	0.20
	100
	0.08
	0.02 

	
	0.13
	1500
	0.08
	0.16

	绿化区
	0.26 
	1500
	0.08
	4.21

	合计
	1.53
	
	
	4.46


项目现状分析时段内可能产生的水土流失总量为4.46t。
②水保措施
表3.2.1-3  项目水土保持措施工程量表
	序号
	分区
	项目
	工程量

	
	
	
	单位
	数量

	1
	道路场地区
	工程措施
	
	

	
	
	排水沟
	m
	540

	
	
	雨水收集池
	座
	1

	2
	绿化区
	植物措施
	
	

	
	
	撒草绿化
	hm2
	0.26


[bookmark: _Toc92893381][bookmark: _Toc509473402]3.2.2营运期生产工艺级污染源强分析
3.2.2.1营运期生产工艺及产污环节分析
（一）养殖工艺
项目建立“猪——化粪池——农”三位一体的生态养殖系统，实现猪场粪污水的综合利用。
（1）饲养阶段
项目按现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，采用全进全出生产方式。
待配母猪阶段：断奶母猪及每周配种的母猪在配种舍内饲养空怀，后备。妊娠母猪在妊娠母猪舍内定栏饲养，在临产前一周转入产房。
母猪产仔阶段：母猪按预产期进入分娩舍产仔，在分娩舍内4周（临产出一周，哺乳三周），仔猪平均3周断奶。母猪断奶当天转入配种舍，仔猪原栏饲养1周后转入保育舍，如有母猪产仔少，哺乳能力差等特殊情况，可将仔猪寄养过哺并窝，这样不担负哺乳的母猪可提前转回配种舍等待配种。
仔猪保育阶段：断奶1周后强弱分群，仔猪平均2窝并1栏，转入仔猪保育舍培育至8周龄转群，仔猪在保育舍内饲养4周。
肥猪饲养阶段：8周龄仔猪由保育舍转入肥猪舍饲养15周，预计饲养至23周龄左右，体重达130公斤出栏上市。
项目采用干清粪工艺，运营期产生的大部分猪粪采用刮粪机自动清出，收集后通过清粪构送至粪水收集池上方的猪粪处理间处理后外售。
本项目病猪进入隔离舍注射治疗。病死猪及其分娩物采用掩埋法进行填埋。项目设置2个安全填埋井，位于整个项目用地东南侧海拔最高点，远离生活区，安全填埋井的设置应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）的相关要求。填埋之前在填埋井坑底撒一层厚度为2~5cm的生石灰进行消毒，之后将病死猪及其分娩物投入坑内，至距最上层地表距离1.5m以上时将不再进行填埋，撒上石灰后进行覆土，覆土距地表20~30cm，厚度不少于1~1.2m。
（2）饲养工艺
①饲喂方式：项目直接购买配方饲料，结合各阶段的饲料用量标准，进行科学的饲养。采用全自动供料系统给料。
②饮水方式：采用鸭嘴式饮水器自动饮水。
③清粪方式：干清粪工艺。猪舍地面采用“八”字形水泥地面设计，刮粪机自动清粪，均选择干湿分流工艺，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。猪粪通过刮粪机由密闭粪沟内输送至猪粪处理间，与化粪池、沼渣等经粪水分离机压滤后外售。压滤粪便每天清运一次，最长不超过3天，本项目不进行粪便的堆肥及无害化处置。尿液和舍内地面清洗废水，通过舍内沟渠排入化粪池、沼气池，经发酵处理后用于农田施肥。
④光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。
⑤通风：自然通风，辅助机械通风。
⑥圈舍等清洗消毒：圈舍等每天采取冲洗器清洗1次。
⑦防疫体系
根据养殖业及畜牧局疫病控制程序，结合项目实地情况，制定科学的兽医防疫计划。
（3）疫病预防体系
饲养场必须制定严格的防疫、检疫和其他兽医卫生管理制度，预防控制疫病。
养殖场水源应符合NY5027-2008《无公害食品畜禽饮用水水质》要求。饲料和饲料添加剂的使用应符合NY5032-2006《无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则》。兽药的使用应符合NY5030-2006《无公害食品畜禽饲养兽药使用准则》。养殖过程中根据《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求进行疫病预防接种工作。
对养猪场常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案，与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。每次免疫和疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。
在养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对猪群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查，对猪群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的猪只，应及时隔离并尽快确诊，同时对病猪的分泌物、粪便、剩余饲料及剖析的病变部分等深埋无害化处理。


图3.2-3 猪只饲养阶段划分图



图3.2-4 生产工艺流程及产污节点图
（二）污水处理
（1）相关文件规定
《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中6.1.2.3 规定：“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30 天的排放总量。”
（2）污水处理系统
本项目在污水处理站前端使用干湿分离机将污粪分离，粪便编织袋包装进入封闭的堆粪棚暂存后外售，废水进入500m³收集池→2000m³黑膜沼气池，前端固液分离、厌氧发酵后，由签订粪污处置协议的种植户用罐车运至收集池发酵后施肥。在无法还田施肥利用时，厌氧发酵后的废水进入自建的污水处理站处理，污水处理工艺设计为“固液分离+黑膜沼气+配水池+调节池+两级（厌氧+好氧）+沉淀池+缓冲池+气浮池+MBR生物膜+终沉池+消毒+清水池”的工艺”的工艺，处理规模不得小于12.05m³/d，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水用于场区绿化和周边农作物浇洒，不外排，区周边农作物主要是豌豆、玉米、烤烟、大蒜、花菜、小麦。
（三）沼气处理
猪尿、猪舍冲洗废水、办公生活污水等，采用黑膜沼气池对废水进行厌氧发酵处理制取沼气。根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。净化后的沼气引至食堂燃烧排放。
（1）沼气的产生
沼气来源于沼气池（厌氧池）对废水的处理过程，沼气经过气水分离和脱硫净化处理后，作厨房燃料。沼气是一种无色、无臭、无味的气体，主要成分甲烷，其次是二氧化碳、硫化氢、氢和一氧化碳等气体约占总体积的5%左右。分子量16.043，比重0.716g/L，比空气轻一半，一般沼气对空气的比重为0.85。沼气的主要成分甲烷的发热值很高，达5500-5800kca/m3。甲烷完全燃烧时产生二氧化碳和水，并释放热能，是一种清洁能源。
（2）沼气脱水、脱硫
沼气从黑膜沼气池流入管道，首先经过水气分离器脱水，水进入废水处理系统处理。脱水后的沼气（含H2S）引入脱硫装置中经填料中的Fe2O3颗粒氧化成单质硫，结晶留在填料层中。沼气通过脱硫处理后H2S 去除率可达到92-95%以上，脱硫填料定期进行更换，为确保良好的处理效果， 6 个月更换一次脱硫剂。更换的脱硫剂由厂家回用用来再生硫。
沼气的利用所采取的措施如下图：


图3.2- 沼气处理流程图
（四）产排污环节
生猪饲养阶段主要产污为：废气（恶臭、油烟）、废水（猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水、粪便压滤废水）、噪声（猪叫声、设备噪声、车辆噪声）及固体废物（猪粪、病死猪、分娩物、饲料残渣、污水处理池污泥、医疗固废、包装废物、生活垃圾），项目产污环节见下表：
表3.2.2-1  污染物一览表
	污染物种类
	污染物代码
	污染源
	污染物产生环节
	主要污染因子

	废气
	T1
	恶臭
	猪舍
	H2S、NH3等

	
	T2
	恶臭
	化粪池、沼气池
	H2S、NH3等

	
	T3
	恶臭
	猪粪处理间
	H2S、NH3等

	
	T4
	厨房
	烹饪
	油烟

	废水
	W1
	猪尿、猪舍冲洗水
	猪舍
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等

	
	W2
	粪水分离压滤废水
	粪便压滤
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等

	
	W3
	生活污水
	办公区、生活区
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油等

	噪声
	N
	设备噪声、猪叫声、交通运输、备用发电机
	生产区域、猪舍、车辆运输
	Leq

	固体废物
	S1
	猪粪
	猪舍
	有机物质

	
	S2
	分娩废物
	母猪舍、隔离舍
	分娩物

	
	S3
	病死猪
	猪舍
	病死猪

	
	S4
	饲料残渣
	猪舍
	饲料残渣

	
	S5
	废水处理污泥
	化粪池、沼气池、粪水收集池
	污泥

	
	S6
	医疗废物
	猪只疫病防治
	医疗废物

	
	S7
	包装废物
	仓库
	废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋等

	
	S8
	废脱硫剂
	沼气脱硫
	脱硫剂

	
	S9
	生活垃圾
	办公区、生活区
	生活垃圾、办公垃圾等


[bookmark: _Toc509473403]3.2.2.2营运期污染源强分析
3.2.2.2.1废水
废水是养猪场产生的主要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗水，废水中含有高浓度有机物和N、P及病原体等，若处理不当，不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康造成巨大影响。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中，畜禽养殖废水水质表A.1。
表3.2.2-2    畜禽养殖场废水污染物浓度和pH值
	养 殖 种 类
	清粪方式 
	CODCr 
	NH3-N
	TN
	TP
	pH值

	猪
	干清粪
	2.51×103～2.77×103
	2.34×102～2.88×103
	3.17×102～4.23×102
	3.47×102～5.24×102
	6.3～7.5

	
	平均
	2640
	261
	370
	43.5
	-


本项目所产生的废水有生猪尿液、猪舍冲洗水、猪粪压滤废水及职工生活污水。具体分析如下：
(1)养殖废水（W1）
本项目对养殖粪污进行干湿分离和雨污分离，减少污水排放量。在猪舍建筑设计上，形成独立的雨水收集管网系统和污水收集系统，同时在保持猪舍清洁干净的前提下，尽量减少冲洗用水，从而从源头上减少养猪场污水的排放量。
①生猪尿液
猪舍废水主要为生猪排出的尿液，一般情况下每头猪的尿排泄量可按以下公式计算：
Yμ=0.205+0.438W
式中：Yμ—尿液排泄量，kg；
W—饮水量，kg。
猪尿量与猪的品种、性别、生长期、饲料甚至天气等诸多因素有关，其中不同生长期的猪尿产生量波动较大，其他因素的影响相对较小。参照《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T 17824.1-1999）中表3每头猪平均饮水量参数，具体见下表：
表3.2.2-3 每头猪平均饮水参数 单位：L/（头·d）
	猪群类别
	饮用水量

	育肥猪
	6.0

	空怀及妊娠母猪
	10.0

	哺乳母猪（带仔猪）
	15.0

	种公猪
	10.0

	仔猪
	2.0


根据以上数据，本项目生猪的排尿量见表3.2.2.3。项目常存栏5000头，其中：仔猪2081头、育成猪1657头、育肥猪720头、种母猪500头、后备母猪35头、公猪7头。根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数与排污系数手册》，项目养殖过程产尿量计算如下：
表3.2.2-4 生猪的饮水量及排尿量
	猪群结构
	头数（头）
	日饮水量标准
（L/头.d）
	日饮水量
（m³/d）
	平均产尿量
（L/头.d）
	产尿量（m³/d）

	妊娠母猪
	263
	10
	2.63
	4.38 
	1.15 

	哺乳母猪
（带仔猪）
	107
	15
	1.605
	6.57 
	0.70 

	空怀母猪
	130
	10
	1.3
	4.38 
	0.57 

	后备母猪
	35
	10
	0.35
	4.39 
	0.15 

	公猪
	7
	10
	0.07
	4.42 
	0.03 

	仔猪
	2081
	2
	4.162
	0.88 
	1.83 

	育成猪
	1657
	6
	9.942
	2.63 
	4.36 

	育肥猪
	720
	6
	4.32
	2.63 
	1.89 

	合计
	5000
	-
	24.379
	-
	10.69 


综上所述，猪只饮用水量合计为24.379m3/d，猪只的排尿量总计约为10.69m3/d、3901.85m3/a。
②冲洗废水
项目采用干清粪工艺，即猪栏后半部分采用漏缝地板，下为水泥斜坡，粪污落在漏缝地板上实现粪便和污水在猪舍内自动分离。干粪采用刮粪机每天自动清出，猪尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统，避免了猪舍冲洗时，大量粪便、尿以及食物残渣进入废水，减轻了水中污染物浓度，也是清洁生产的要求。
猪舍实施干清粪工艺，本项目猪舍面积8090.52m2，每批猪出栏后，猪舍的冲洗用水量为2L/（m2·次），猪舍冲洗水由新鲜水提供。圈舍秋冬季（约6个月）一般1个月冲洗1次，春夏季（约6个月）一般1个月冲洗2次，年冲洗18次，猪舍冲洗用水量为16.18m3/次，用水量为582.52m3/a，废水量按用水量的85%计，则废水产生量为495.14m3/a。
为了保持猪舍的洁净，按照建设方提供的资料，每天对食槽、饮水等设备进行一次清洗，清洗水量为2.5m3，年用水量为912.5m3，废水量按用水量的85%计，则废水产生量为775.63m3/a。
③养殖废水小计
综上所述，养猪场总生产废水（生猪尿液、冲洗废水）全年平均产生量合计 5172.62m3。类比相同干清粪工艺猪场及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A，本项目生产废水污染源强汇总见表3.2.2-9，其中BOD5浓度类比“广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司水台商品猪场”环保设施竣工验收数据中处理前进水BOD5浓度。
表3.2.2-5   猪舍生产废水污染物一览表
	猪舍生产废水
	污染物名称
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	TP
	SS

	5172.62m3/a
	产生浓度（mg/L）
	2640
	1000
	261
	43.5
	800

	
	产生量（t/a）
	13.66
	5.17
	1.35
	0.225
	4.14


（2）猪粪压滤废水（W2）
项目猪只常年存栏5000头，猪粪（含水率82%）产生量4.927t/d，其中：10%漏入漏缝地板下的污水沟中随猪舍废水进入养殖废水处理系统，90%（4.43t/d、1618.52t/a）的猪粪通过刮粪机清出，输送至180m³的粪池，用泵输送至干湿分离机压滤（含水率≤60%）后，编织袋包装外售。压滤粪水产生量2.43t/d、886.95t/a。压滤粪水进入养殖废水处理系统处理。压滤废水有机物浓度高于养殖废水，参考养殖废水取最大值。
表3.2.2-6  压滤废水污染物一览表
	压滤废水 
	污染物名称
	CODCr 
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TP
	pH值

	886.95t/a
	产生浓度（mg/L）
	2770
	1000
	288
	1200
	52.4
	6.3～7.5

	
	产生量（t/a）
	2.46 
	0.89 
	0.26 
	1.06 
	0.046
	-


（3）生活污水（W3）
项目劳动定员为20人，就餐人数20人/餐，住宿人数13人/d。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），参照《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)，住宿人员用水量按120L/人·d计，非住宿人员按60 L/人·d计，总用水量1.98m3/d、722.70m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.58m3/d、576.70m3/a。食堂废水经1.0m3隔油池后进入5.0m³的化粪池，生活区生活污水经化粪池后，全部进入养殖废水处置系统。污水主要污染物有CODcr、BOD5、SS、氨氮等。
表3.2.2-7 生活废水污染物源强
	员工办公生活污水
	污染物名称
	CODcr
	BOD5
	SS
	TP
	氨氮

	1.58m3/d(576.7m3/a) 
	产生浓度（mg/L） 
	250 
	120 
	150 
	5
	25

	
	产生量（t/a）
	0.144 
	0.069 
	0.087 
	0.003
	0.014 


（3）绿化用水
项目养殖区用地内绿化面积约为2891.875m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量为2.5L/（m2·d），项目区绿化用水7.23m3/d，晴天按180天计算，用水量为1301.34m3/a。
（4）消毒用水
消毒剂及除臭剂用量为322.5L/a，兑水比例为1:20，项目消毒用水量为6.45m³/a。
（5）水帘降温消耗
猪舍内降温采用水帘方式，水帘在线用水为30m3，用水为循环用水，不产生废水，水量储存在储水池内，但通过循环使用每天平均消耗水量为1.5m3，每天定时对水池中的水进行补给。项目仅在6~8月份对猪舍进行水帘降温，则消耗水量为138m3/a。
（6）猪舍恶臭除臭装置
猪舍恶臭引入恶臭除臭装置，用次氯酸钠溶液喷淋除臭，溶液仅对浓度进行调节，无废水排放，用水量约为2.0m³/d。
（7）综合废水
项目养殖区的养殖废水和生活区的生活污水总产生量6636.27m3/a，猪舍冲洗时最大日污水排放量Qmax=30.575m³/d，平均每天废水产生量Q平均=18.182m³/d；其中：生活污水产生量1.58m3/d、576.7m3/a；养殖废水（含粪便压滤水）产生量Qmax=28.995m³/d、Q平均=16.602m³/d，6059.57m3/a。
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）：“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。” 运营期产生的猪尿、猪舍冲洗水、粪便压滤液等经固液分离——收集池沉淀——黑膜沼气池厌氧发酵分解后，通常情况下通过粪污处置协议由种植户用罐车运走作农肥施用，在废水无法作农肥还田时，经自建的污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场内绿化和周边农田浇洒。污水处理工艺拟采用“固液分离+黑膜沼气+配水池+调节池+两级（厌氧+好氧）+沉淀池+缓冲池+气浮池+MBR生物膜+消毒+清水池”工艺。
类比其他项目的沼气系统运行经验，收集池+黑膜沼气池处理后，CODcr去除效率50～60%，BOD5去除效率55～60%，氨氮去除效率13～15%，TP去除效率60%，SS去除效率50%。污水处理站污染物的去除效率：CODcr去除效率80～90%，BOD5去除效率95～98%，氨氮去除效率95～98%，TP去除效率97%，SS去除效率98-99%。
表3.2.2-8  项目用排水情况一览表
	编号
	项目 
	新鲜用水量（m3/a） 
	废水量（m3/a）

	1
	猪只饮用水 
	8898.335
	3901.85

	2
	猪舍冲洗水 
	582.52
	495.14

	3
	猪槽冲洗水
	912.5
	775.63

	4
	猪粪压滤
	-
	886.95

	5
	生活污水
	722.70
	576.70

	6
	绿化用水 
	1301.34
	0

	7
	消毒用水
	6.45
	0

	8
	水帘降温
	138
	0

	合计
	―― 
	12561.845
	6636.27


表3.2.2-9 项目综合废水水量水质情况一览表
	污染物
项目
	水量（m³/a）
	单位
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	SS

	养殖废水
	5172.62
	浓度(mg/L)
	2640
	1000
	261
	43.5
	800

	
	
	产生量（t/a）
	13.66
	5.17
	1.35
	0.225
	4.14

	粪便压滤废水
	886.95
	浓度(mg/L)
	2770
	1000
	288
	52.4
	1200

	
	
	产生量（t/a）
	2.46
	0.89
	0.26
	0.046
	1.06

	养殖区废水合计
	6059.57
	浓度(mg/L)
	2660.25 
	1000.07 
	265.70 
	44.72 
	858.15 

	
	
	产生量（t/a）
	16.12
	6.06
	1.61
	0.271
	5.2

	生活污水
	576.7
	浓度(mg/L)
	250
	120
	150
	5
	25

	
	
	产生量（t/a）
	0.144
	0.069
	0.014
	0.003
	0.087

	综合废水
	6636.27
	浓度(mg/L)
	2450.77
	923.56
	244.72
	41.27
	796.68

	
	
	产生量（t/a）
	16.264
	6.129
	1.624
	0.274
	5.287

	沼气系统处理后
	6636.27
	浓度(mg/L)
	1102.85
	369.42
	210.46
	16.51
	398.34

	
	
	产生量（t/a）
	7.32
	2.45
	1.40
	0.110
	2.644

	污水处理站处理后
	不定
	浓度(mg/L)
	50
	10
	5（8）
	0.5
	10

	
	
	产生量（t/a）
	-
	-
	-
	-
	-


（7）项目水平衡图
本项目猪舍冲洗时日排放水量最大，排放量30.575m³/d，废水平均排放量18.182m³/d。

图3.2-5  项目水平衡图   单位：m3/d
3.2.2.2.2废气
本项目产生的废气主要是猪舍、猪粪堆放、化粪池产生的恶臭气体及食堂油烟。
（1）猪舍恶臭（T1）
畜禽舍散发的臭气主要来自含蛋白质废弃物的厌氧分解，这些废弃物包括畜禽粪尿、皮肤、毛、饲料和垫料。而大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生。
据统计，养殖区内可能存在的臭味化合物共有75~168种之多。养猪场恶臭污染属于复合型污染，污染物成份十分复杂，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中主要成分为H2S、NH3等。猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等恶臭气体，恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降，恶臭排放属无组织排放形式，需通过加强管理措施与绿化等防护手段进行减免与防护。
参考中国环境科学学会学术年会论文集2010中，天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》对其他采用干清粪工艺的养猪场进行监测的结果进行类比，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。
经对小猪仔和大猪的NH3排放量统计，哺乳仔猪NH3排放量为0.6～0.8g/头.d，保育猪NH3排放量为0.8～1.1g/头.d，母猪NH3排放量为5.3g/头.d，排放强度随气温增加而增加。经对猪舍H2S气体排放强度统计，哺乳仔猪H2S排放量为0.2g/头.d，保育猪H2S排放量为0.25g/头.d，中猪H2S排放量为0.3g/头.d，大猪H2S排放量为0.5g/头.d，母猪H2S排放量为0.8g/头.d。（该资料是工作人员对干清粪工艺的猪舍中NH3及H2S的排放情况统计，并综合各种因素分析之后得出的数据，本项目常年存栏量为5000头，也为干清粪工艺，故本次评价采用该资料中的结果进行核算是可行的）。
本次环评根据上述数据进行本项目NH3、H2S排放量的预测，计算得日平均排放量。
表3.2.2-10   猪舍NH3、H2S排放量预计
	位置
	猪群结构
	数量/头
	NH3
	H2S

	
	
	
	排放系数g/头.d
	排放量 kg/d
	排放系数g/头.d
	排放量 kg/d

	1#猪舍
	妊娠母猪
	263
	5.3
	1.394
	0.8
	0.210

	
	哺乳母猪（带仔猪）
	107
	5.3
	0.567
	0.8
	0.086

	
	空怀母猪
	130
	5.3
	0.689
	0.8
	0.104

	
	后备母猪
	35
	5.3
	0.186
	0.8
	0.028

	
	公猪
	7
	5.3
	0.037
	0.5
	0.004

	
	哺乳仔猪
	935
	0.7
	0.655
	0.20
	0.187

	
	保育仔猪
	1146
	0.95
	1.089
	0.25
	0.287

	
	小计
	2623
	
	4.617
	
	0.906

	2#猪舍
	育成猪
	1657
	5.3
	8.782
	0.3
	0.497

	
	育肥猪
	720
	5.3
	3.816
	0.5
	0.360

	
	小计
	2377
	
	12.596
	
	0.857

	合计
	5000
	---
	17.213
	
	1.763


根据《排污许可证申请与核发技术指南 畜禽养殖行业》养殖栏舍无组织排放控制要求：①选用益生菌配方饲料；②及时清理猪舍；③向粪便和舍内投放吸附剂减少臭气的散发；④投加或喷洒除臭剂；⑤集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后排放；⑥集中收集气体经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后由排气筒排放。
根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）----编制说明》，养猪场大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生，合理设计的猪舍可对67%的氨产生影响，清除粪便可影响另外25%的氨，调整饲料对氨的影响占15%～20%。另，《规模养殖场中的恶臭气体及控制措施》（浙江畜牧医药2011年 第6期），猪舍加强通风，猪舍及猪粪堆场定期喷洒除臭剂，高温天气在喷洒除臭剂，及时清除猪粪，在饲料中添加EM提高日粮消化率等，对恶臭气体的去除率在90%以上（本项目NH3取值92%和H2S取值90%）。
其次，本项目养殖废水产生即可经污水沟进入集水池，不会在猪舍长期滞留；猪粪日产日清；猪舍外种植净化能力强的植物；猪舍和储粪池喷洒除臭剂等。 
再次，1#猪舍在东面设置通风排气系统，2#猪舍在北面设置通风排气系统，恶臭气体分别经次氯酸钠喷淋处理装置处理后，无组织排放，恶臭去除效率约为50%。根究《恶臭气体危害及其处理技术》（广东化工 2014年第13期），采用次氯酸盐氧化法处理恶臭污染物，去除效率可达99%以上。考虑本项目采用去除方法为含次氯酸钠的水帘过滤，去除效率取值为：NH3 85 %、H2S取值80%。
表3.2.2-11 猪舍NH3、H2S年排放量
	位置
	存栏时长（d/a）
	NH3
	H2S

	
	
	排放速率（kg/h）
	排放量 t/a
	排放速率（kg/h）
	排放量 t/a

	1#猪舍（公猪、母猪和仔猪等猪舍）
	365
	0.192
	1.685
	0.0378
	0.331

	2#育肥猪舍
	
	0.525
	4.598
	0.0357
	0.313

	
	合计
	0.717
	6.283
	0.0735
	0.644

	合理设计猪舍、及时清除粪便、猪舍及猪粪堆场定期喷洒除臭剂、饲料中添加EM
	去除效率
	92%
	90%

	
	排放量
	0.0574
	0.503
	0.0074
	0.064

	5%次氯酸钠喷淋装置处理后
	去除效率
	85%
	80%

	
	排放量
	0.0086
	0.075
	0.0015
	0.013


由上可知，在采取措施后，项目NH3排放量为0.0287kg/h、0.252t/a，H2S的排放量为0.0074kg/h、0.064t/a。恶臭气体呈无组织排放。
（2）污水处理设施恶臭（T2）
项目化粪池、沼气池等在运行过程中会产生一定量的臭气。化粪池、沼气池为封闭式建设，恶臭逸散量小。
（3）猪粪池恶臭（T3）
本项目猪舍的猪粪通过缝补的刮粪沟输送至密闭的粪池内暂存，猪粪干湿分离时由预留0.16㎡的出口通塑料管直接泵入干湿分离机处理后，用编织袋装袋封口。粪池内的猪粪每天用干湿分离机及时处理。出口仅在干湿分离机运行时开放，平时用盖板遮盖，出口定期喷洒除臭剂。产生的恶臭气体量较少。
（4）沼气燃烧废气
沼气主要成分是甲烷（50%~70%），CO2（30%~40%），以及少量的H2、CO、H2S 等，沼气经脱硫后燃烧，甲烷燃烧后生成H2O 和CO2，不会对大气产生污染，其燃烧废气中主要污染物为SO2、NOx 和烟尘。
项目废水平均产生量为18.182m3/d，污水CODcr 的浓度从2450.77mg/L 削减到1102.85mg/L。沼气系统每天对CODcr 的削减量为24.507kg。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）可知，理论上每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则项目每天产生的沼气量为6.60Nm3/d。本项目沼气燃烧后产生的SO2、NO2、烟尘等极少，燃烧的产物对大气环境影响较小。
（5）食堂油烟
场区就餐人数20人，食堂每天提供3餐，用油量按30g/(人·d)计，其每天的用油量为0.60kg。据调查，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.83%。项目烧炒时间按4个小时计算，则油烟产生量为4.245g/h。食堂安装油烟净化装置，经去除效率60%、引风量2000Nm³/h，处理后油烟排放量6.79g/d，排放浓度0.68mg/m³。
（6）备用发电机燃油烟气
备用发电机共1台，功率190kw，为备用电源，备用柴油发电机只在停电时使用，年均使用频率较小。燃油烟气的主要污染物为CO、THC、NOx，为无组织排放。
养殖过程2栋猪舍产生的恶臭气体统一引入一套植物除臭装置处理后，由15m高的
3.2.2.2.3噪声
本项目噪声源主要为猪叫声以及设备产生的噪声，噪声级在60～85dB（A）之间。
表3.2.2-11  主要噪声源强值 单位：dB(A)
	污染源
	产生环节
	数量
	排放方式
	噪声级
	降噪措施
	噪声消减量

	猪叫声
	猪舍
	-
	间断排放
	70~80
	隔声、场外绿化降噪
	5~10

	设备噪声
	50重锤式风机
	26
	连续排放
	80
	隔声、场外绿化降噪
	

	
	36重锤式风机
	19
	连续排放
	75
	
	

	
	备用发电机
	1
	连续排放
	85
	隔声、消声、场外绿化降噪
	

	
	潜水泵
	6
	连续排放
	80
	接头安装软管、场外绿化降噪
	

	
	粪便干湿分离机
	1
	连续排放
	85
	隔声、减震
	


3.2.2.2.4固体废物
营运期固体废物主要包括养殖区猪粪、分娩废物、病死猪、饲料残渣、废水处理污泥、医疗废弃物、废弃包装物、职工生活垃圾。
（1）猪粪（S1）
项目产生的猪粪参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数与排污系数手册》。
表3.2.2-12 粪便产生量计算结果表
	序号
	名称
	数量（头）
	猪粪

	
	
	
	单位产生量（kg/头.d）
	日产生量（kg/d）
	年产生量（t/a）

	1
	种公猪
	7
	1.34
	9.38
	3.42 

	2
	种母猪
	535
	1.41
	754.35
	275.34 

	3
	仔猪
	2081
	0.47
	978.07
	357.00 

	4
	育成猪
	1657
	1.34
	2220.38
	810.44 

	
	育肥猪
	720
	1.34
	964.8
	352.15 

	5
	合计
	5000
	/
	4926.98
	1798.35 


根据计算，项目猪粪产生量约4.927t/d，产生的猪粪约10%漏入漏缝地板下的污水沟中，随猪舍废水进入沉淀池，大部分猪粪（90%）通过刮粪机清出，清出猪粪量为4.43t/d、1618.52t/a。项目采取干清粪工艺，采用刮粪机将猪粪及时、单独清除，不与尿、污水混合排出，清粪约2次/d，猪粪通过刮粪沟输送至粪便处理间处理，存储时间3-5天。粪便干湿分离间在南面划定暂存区，占地面积约23.56㎡。粪便含水率由82%压滤至60%以下外售。压滤处理后，猪粪（含水率60%）量为2.0t/a、731.57t/a。
粪便压滤间半封闭，四周为围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面强化防渗处理。
（2）分娩废物（S2）及病死猪（S3）
项目仔猪成活率超过92%，死猪量约1250头/a，约1kg/头；保育猪成活率超过96%，死猪量约600头/a，约5kg/头；育成猪成活率98%，死猪量约288头/a，约50kg/头。以上死猪量合计18.65t/a。
根据《国家危险废物名录（2021版）》，病死猪只不属于危险废物。根据《畜禽养殖业污染治理工程》技术规范（HJ497-2009）的规定：“病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或用作饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81-2001第9章规定。”，以及HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定：“病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死畜禽尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混泥土结构，深2.5m，直径为2m，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，经填满后，需用粘土填埋压实并封口。” 
本项目安全填埋井容积设为2个×30m3，并且采用混凝土结构，混凝土抗渗标号大于S30（防渗系数小于10-10cm/s），深度大于3m，底部5×2m，入口直径1m，井口加盖、加锁密封；填埋井应有明显的标志牌，标志牌上写“危险”字样；进行填埋时，在每次投入病死猪及分娩废物后，应喷洒消毒剂并覆盖一层厚度大于10cm的粘土，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。其方式符合相关规范的要求。
（3）饲料残渣（S4）
根据统计，饲料损耗量一般为饲料量的0.1‰。项目饲料消耗量约为2460t/a。则饲料残渣量为0.246t/a，并入猪粪处置系统处置。
（4）废水处理污泥及沼渣（S5）
项目综合废水SS浓度约为750.31mg/L，500m³废水收集池、2000m³黑膜沼气池等总容积2500m³，污水处理系统内停留10-15天内，由周边种植户运走作农肥施用。化粪池中SS的去除率约60%，项目综合废水量为6635.70m3/a，则污泥产生量为2.987t/a，上层污水抽走后，下层污泥运至猪粪处理间脱水后外售。
（5）医疗废物（S6）
每年春、秋季各检查整蹄一次，对患有猪蹄病的猪只要及时治疗，平时还要做好畜禽养殖疾病防治工作。养猪场防疫委托当地动物疫病防控中心签订协议，平时由当地动物疫病防控中心负责，疫苗注射完由当地动物疫病防控中心人员带走处理，但是当动物疫病防控中心没有空时也自己进行疫病防治工作。因此项目运营时期，会产生一定数量的医疗废物。根据项目猪只的存栏数，类比同类报告，项目医疗废物的年产生量为0.05t。项目产生的医疗废物禁止乱丢弃，在仓库内隔出部分区域作为医疗废物储存间，内置惰性桶 1个，用于医疗废物的暂存。医疗废物统一收集到医疗废物专用塑料袋中，分类存放，在当地动物疫病防控中心到项目地进行疫病防治工作时，交由其带走处理。
（6）废弃包装物（S7）
养殖区主要来自于塑料包装材料，包括废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋。运营过程每年产生的废弃包装物约1.5t，统一收集后定期外卖给废品收购商。
（7）废脱硫剂（S8）
污水处理站厌氧发酵产生的沼气中含有H2S，臭味大，具腐蚀性。因此，需设置脱硫装置。本项目采用干法脱硫。气体以低流速从一端经过容器内填料层，H2S 氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，定期进行更换，脱硫剂视具体情况，可一次全部更换，也可按气流方向分层更换。脱硫剂单次使用量为0.3t，每半年更换一次，故废脱硫剂产生量约为0.6t/a，由供应商回收利用。
（8）职工生活垃圾
生活垃圾主要来源于职工生活区，依照我国生活污染物排放系数，职工生活垃圾产生量为K=1.0kg/人·d，本项目建设完成后，职工20人，则生活垃圾量约7.3t/a。按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置。
表3.2.2-13 项目固废产生情况一览表
	编号 
	固废 
	产生量（t/a） 
	去向

	1 
	猪粪 
	731.57
	猪粪压滤机压缩至含水率小于60%后包装外售

	2 
	病死猪及分娩废物 
	18.65
	填埋井安全填埋

	3 
	饲料残渣 
	0.246
	并入猪粪处置系统处置

	4 
	废水处理污泥及沼渣
	2.80
	污泥运至猪粪处理间脱水后外售

	5
	医疗废物
	0.05
	收集到医疗废物专用塑料袋中，定期由当地动物疫病防控中心带走处理

	6
	废弃包装物
	1.5
	统一收集后定期外卖给废品收购商

	7
	废脱硫剂
	0.6
	每半年更换一次，更换产生的废脱硫剂由供应商回收利用。

	8
	职工生活垃圾
	7.3
	分类收集，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置


3.2.2.2.5污染物排放汇总
根据工程分析，本项目营运期“三废”排放情况汇总详见下表。
表3.2.2-14    本项目营运期“三废”排放情况汇总表
	污染物名称
	本工程

	
	产生量
	措施
	排放量

	废水
	水量(m3/a)
	6636.27
	生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入养殖废水处理系统处理；养殖废水经500m³收集池、2000m³黑膜沼气池厌氧发酵后，还田施肥。无法还田施肥的废水处理达标用于绿化和农作物浇洒、
	0

	
	CODcr(t/a)
	16.264
	
	0

	
	NH3-N(t/a)
	1.624
	
	0

	废气
	猪舍无组织
	NH3（t/a)
	6.283
	及时清除、加强通风、喷洒除臭剂、猪舍周围植树绿化；刮粪沟封闭。猪舍恶臭气体引入除臭装置处理。
	0.075

	
	
	H2S(t/a)
	0.644
	
	0.013

	
	化粪池、沼气池恶臭
	少量
	池子密封、地埋式建设
	少量

	
	沼气燃气废气
	少量
	/
	少量

	
	厨房油烟（kg/a）
	6.197
	烹饪油烟
	2.48

	固体废物
	猪粪(t/a)
	731.57
	猪粪压滤机压缩至含水率小于60%后包装外售
	0

	
	病死猪及分娩废物(t/a)
	18.65
	填埋井安全填埋
	0

	
	饲料残渣(t/a)
	0.246
	并入猪粪处置系统处置
	0

	
	废水处理污泥及沼渣
	2.80
	污泥运至猪粪处理间脱水后外售
	0

	
	医疗废物
	0.05
	收集到医疗废物专用塑料袋中，定期由当地动物疫病防控中心带走处理
	0

	
	废弃包装物
	1.5
	统一收集后定期外卖给废品收购商
	0

	
	废脱硫剂
	0.6
	每半年更换一次，更换产生的废脱硫剂由供应商回收利用。
	0

	
	职工生活垃圾
	7.3
	分类收集，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置
	0

	噪声
	设备及猪舍（Leq.dB(A)）
	介于 70～85
	厂房隔声、距离衰减及绿化降噪
	GB3096-2008的2类标准


[bookmark: _Toc509473404][bookmark: _Toc92893382]3.3非正常情况分析
项目非正常情况主要考虑由于雨季废水未能及时运走，导致粪水收集池粪水外溢的情况。
由于尿液中各种污染物质含量较高，如果直接外排，将会对周围环境造成污染。因此，要坚决杜绝非正常排放。本项目猪舍废水总产生量为：6636.27m3/a、最大日废水产生量（进行猪舍及食槽冲洗时）Qmax=30.575m3/d。
项目设置1个500m³粪水收集池、1个2000m³黑膜沼气池。养殖过程产生的粪废水产生量最大为春夏季（猪舍每个月冲洗两次），每月（按31天计）废水产生量947.825m³/月，粪水收集池和黑膜沼气池总容积2500m³，粪水收集池废水暂存时长为30天，容积足够。因此，本项目非正常排放仅考虑废水收集池裂缝事故排放，导致事故排放，持续时间1h。
[bookmark: _Toc92893383][bookmark: _Toc475634295][bookmark: _Toc509473405]3.4“以新带老”整改措施及“三本账”
[bookmark: _Toc92893384]3.4.1“以新带老”整改措施
原有项目生活区化粪池内存留少量生活污水和污泥，项目后期建设及运行使用过程应及时清理，杜绝废水外排。
[bookmark: _Toc92893385]3.4.2“三本账”
养殖废水和生活污水处理后，原有项目全部用于菜地施肥，本项目全部用于周边农作物施肥，均为废水直接排入地表水体。废气均为无组织排放，无总量控制指标。
[bookmark: _Toc92893386]3.5工程分析小结
通过对项目工程分析可以看出，施工期污染物主要是：施工废气、废水、噪声、固体废弃物。运营期的污染物包括：猪尿、猪舍冲洗水、生活污水、恶臭、猪粪、饲料残渣、污泥、病死猪及分娩废物、医疗废弃物、废弃包装物、废脱硫剂、职工生活垃圾、噪声等。
施工废气采取洒水降尘，规范细碎物料运输；施工废水收集沉淀后用于洒水降尘；施工期固体废物100%资源化、无害化处置。运营期采用雨污分流制，分别收集雨水和污水。项目食堂产生的含油废水经隔油池处理后，与生活区生活污水、猪舍产生的尿液及冲洗废水排入养殖废水处理系统处理后，用于林地、种植园和周边耕地施肥；猪舍、猪粪处理间等定期喷洒除臭剂，猪粪通过密闭输送通道输送，出口定期喷洒除臭剂及灭菌剂；猪粪经压滤压滤至含水率小于60%后包装外售，分娩废物及病死猪安全填埋，饲料残渣和废水处理污泥并入猪粪处置系统处置，包装固废分类收集外售废品回收单位；噪声源经距离衰减、绿化吸收等隔声降噪措施，降低噪声对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc392839934][bookmark: _Toc424738890][bookmark: _Toc443465025][bookmark: _Toc92893387][bookmark: _Toc16025][bookmark: _Toc424738913][bookmark: _Toc443465048]第4章 项目周围环境概况
[bookmark: _Toc529438234][bookmark: _Toc150072452][bookmark: _Toc155965266][bookmark: _Toc156111446][bookmark: _Toc157818484][bookmark: _Toc232911664][bookmark: _Toc277683675][bookmark: _Toc282431503][bookmark: _Toc321837025][bookmark: _Toc321837719][bookmark: _Toc322099744][bookmark: _Toc324796490][bookmark: _Toc326199943][bookmark: _Toc363571949][bookmark: _Toc403729351][bookmark: _Toc92893388]4.1 自然环境概况
[bookmark: _Toc529438235][bookmark: _Toc156111447][bookmark: _Toc157818485][bookmark: _Toc277683676][bookmark: _Toc282431504][bookmark: _Toc324796491][bookmark: _Toc326199944][bookmark: _Toc363571950][bookmark: _Toc403729352][bookmark: _Toc92893389]4.1.1地理位置
[bookmark: _Toc403729353]江川区位于云南中部偏东，地跨东经102°35′-102°55′，北纬24°12′-24°32′之间，东南与华宁、通海两县交界，西南与红塔区接壤，西北与晋宁、澄江两县相邻，县城大街镇距省会昆明100km，距玉溪市政府所在地红塔区21km。东西最大横距31.9km，南北最大纵距35.7km，总面积850km2（折合127.5 万亩），其中山区、半山区占71.67%，坝区占15.96%，湖面占12.37%。江川区辖1个街道、4个镇、2个乡：大街街道、江城镇、前卫镇、九溪镇、路居镇、安化彝族乡、雄关乡。
本项目选址位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，中心坐标：东经102°44′27.54″，北纬24°15′26.54″。朱天路从场地西面通过，北至江川区城区，东至巴金路（原江通公路），巴金路与玉江高速、澄川高速、江通高速等相通，施工道路主要依托周边分布的公路，交通便利。地理位置图详见插图3-1。
[bookmark: _Toc92893390]4.1.2地形、地质及地貌
[bookmark: _Toc403729354]江川区地处江川盆地南部边缘，南面为江川—通海两县交界的分水岭，北面为平坦的星云湖，东面为大街街道办事处与雄关乡的分水岭老尖山，西面为同处江川盆地边缘的前卫镇。江川盆地为北东—南西向狭长断陷湖积盆地，长约48km，宽2-22km，面积约120km2，盆地西南高，东北低，中部星云湖水面面积38km2。山脉多为南北走向和东西走向，东北走向较少。
项目选址区域地势总体为西高东低，地形坡度多为10～40°间，区内最高海拔约1811m，厂区东面最低标高约1798m，相对最大高差约13m。属于浅切割中山地貌。
[bookmark: _Toc92893391]4.1.3 水文水系
江川境内主要河流有16条，河道总长184.8km，属珠江流域西江水系。最大洪峰流量315m3/s，多为季节性河流。区境中部有高原断陷湖泊星云湖，辖有抚仙湖三分之一水面。
星云湖属珠江流域南盘江水系的源头湖泊，是抚仙湖上游的唯一湖泊，两湖由一条长2.2km的隔河相连。在出流改道工程实施后，星云湖不再向抚仙湖补水。星云湖湖面为南北向不规则椭圆形，湖面海拔高程为1722.5m时，水域面积34.33km2，湖长9.1km，湖最宽处4.7km，湖岸线总长38.87km，最大水深10.81m，平均水深约6.01m，湖容2.1亿m3，水环境功能为Ⅲ类，目前水质为劣Ⅴ类。星云湖流域径流面积371.7km2，涉及6个乡镇45个村委会216个自然村，流域人口达18.04万人。星云湖入湖河流主要有东西大河、螺蛳铺河、渔村大河等12条季节河流，多年平均入湖径流量4886万m3。
项目区雨水通过引水明渠收集后排入东面捧寨河，经捧寨河、捧寨河水库、大庄河汇入星云湖。评价区域水系图详见插图4.1-2。
[bookmark: _Toc92893392][bookmark: _Toc403729356]4.1.4气候及气象
江川区气候属低纬高原季风气候类型，冬春干旱无严寒、夏秋多雨湿热，干湿分明，一般十一月至次年四月为干季，五月至十月为雨季，具有夏无酷暑、冬无严寒，温差四季变化不大的特点，降水丰富、雨旱两季分明等气候特征。
根据江川区气象局（海拔1729m）32年的实测资料统计，区域多年平均气温15.6℃，极端最高气温33℃，最低气温-5.4℃，大于10℃积温4938.7℃，多年平均降雨量874mm，降雨量的年际变化一般在700~1000mm之间，最小年份(1969年)为592.8mm，最大年份(1968年)为1223.5mm，多年平均日照时数2216.8h，日照百分率51%，太阳总辐射量125.15千卡/cm2，比同纬度海拔的珠江流域多5~10千卡/ cm2。多年平均蒸发量为1995.6mm，蒸发量一般大于山区，最大月份在3~5月，蒸发量为772.1mm，占全年总蒸发量的38.7%；最小月份在12月，占全年总蒸发量的5.1%。境内主导风向为南风，一般风速在1.3~2.5m/s之间，最大风速9m/s；多年平均无霜期达254d；平均相对湿度75％，最小相对湿度9％；平均风速1.8m/s，大风日数少，静风频率为36％；雾日数：24.6d。
[bookmark: _Toc92893393]4.1.5土壤、植被、生物多样性
江川区土地类型具有多样性，适宜范围广。据土壤普查资料分析，江川区土壤分为红壤、棕壤、紫色土、水稻土共四个土类，其中以红壤和棕壤占比例较大，由于地形起伏较大，生物气候条件的垂直差异导致了土壤呈明显的垂直分布，红壤大型分布在1110-1800m，棕壤分布于1800m以上。冲积土、紫色土和石灰石跟成土母质分布密切相关的隐域土类，水稻土则是受人类耕作影响而成的特殊土类。
项目区内植被覆盖程度一般，山坡地段以杂草、灌木为主。根据现地调查，项目区域地带性土壤为水稻土。项目区内土壤为红壤。
[bookmark: _Toc92893394][bookmark: _Toc403729365]4.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc403729366][bookmark: _Toc92893395]4.2.1环境空气质量现状
[bookmark: _Toc478303496]本项目位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，场址周边最近的关心点是东北1130m处的戚官村，其余村庄与场址的距离均在1500m以上。《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）评价导则要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数所，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”
评价范围内具有地方环境空气质量监测网中基准年连续1年监测数据最近的网点为江川区人民医院顶楼监测点，位于场址东北直线距离4.84km处。本次评价，基本污染物质量现状引用江川区人民医院自动监测点2020年的监测数据，特征污染物NH3、H2S等补充监测。
4.2.1.1项目区基准年现状监测数据
根据江川区2020年环境空气质量自动监测系统公布数据，区域空气质量现状评价如下：
表4.2.1-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	
	
	（µg/m³）
	（µg/m³）
	
	

	SO2
	年平均质量浓度
	9.61
	60
	16.02 
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	22.0
	150
	14.67 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	12.34
	40
	30.85 
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	25.0
	80
	31.25 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	33.0
	70
	47.14 
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	64.9
	150
	43.27 
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	19.68
	35
	56.23 
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	43.0
	75
	57.33 
	达标

	CO
	95%日平均质量浓度
	1200
	4000
	30.00 
	达标

	O3
	90%日最大8小时平均质量浓度
	112.1
	160
	70.06 
	达标


综上，江川区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求。
4.2.1.2补充监测
（1）监测布点、监测项目、监测单位
监测布点：场址、戚官村共设2个监测点。
监测项目为：NH3、H2S。
监测单位：云南亚明环境监测科技有限公司。
监测布点详见插图4.1-3。
[bookmark: _Toc478303497]（2）监测时间及频率
监测时间：2021年7月2日至8日
监测频次：做一期监测，连续监测7天，NH3、H2S1小时浓度，每天采样4个时段（2:00～3:00、8:00～9:00、14:00～15:00、20:00～21:00），每次不少于45分钟。
[bookmark: _Toc478303498]（3）监测方法
大气监测方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定进行。
[bookmark: _Toc478303500]（5）环境空气监测结果及评价
①环境空气监测结果
环境空气现状监测结果详见表4.2.1-2。
②环境空气质量现状评价
a、评价方法
采用单项污染指数、API指数计算方法和相应的分级标准作评价。
单项污染指数Ii：


Ci——污染物浓度；
Coi——环境空气质量标准。
b、评价结果
表4.2.1-2 NH3、H2S小时环境质量监测结果 单位：mg/m3
	日期
	时段
	场址
	戚官村

	
	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	2021/7/2

	02:00-03:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.005
	达标

	
	08:00-09:00
	0.10
	达标
	0.006
	达标
	0.09
	达标
	0.004
	达标

	
	14:00-15:00
	0.12
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.006
	达标

	
	20:00-21:00
	0.11
	达标
	0.006
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	
	日均
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	2021/7/3
	2:00-3:00
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.08
	达标
	0.004
	达标

	
	8:00-9:00
	0.10
	达标
	0.008
	达标
	0.08
	达标
	0.006
	达标

	
	14:00-15:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	
	20:00-21:00
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	
	日均
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	2021/7/4
	2:00-3:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	
	8:00-9:00
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.08
	达标
	0.007
	达标

	
	14:00-15:00
	0.10
	达标
	0.008
	达标
	0.10
	达标
	0.007
	达标

	
	20:00-21:00
	0.12
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.006
	达标

	
	日均
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.006
	达标

	2021/7/5
	2:00-3:00
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.10
	达标
	0.006
	达标

	
	8:00-9:00
	0.10
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.005
	达标

	
	14:00-15:00
	0.11
	达标
	0.009
	达标
	0.10
	达标
	0.007
	达标

	
	20:00-21:00
	0.13
	达标
	0.007
	达标
	0.10
	达标
	0.006
	达标

	
	日均
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.10
	达标
	0.006
	达标

	2021/7/6
	2:00-3:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.006
	达标

	
	8:00-9:00
	0.12
	达标
	0.009
	达标
	0.10
	达标
	0.007
	达标

	
	14:00-15:00
	0.13
	达标
	0.007
	达标
	0.08
	达标
	0.007
	达标

	
	20:00-21:00
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.005
	达标

	
	日均
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.006
	达标

	2021/7/7
	2:00-3:00
	0.11
	达标
	0.009
	达标
	0.08
	达标
	0.007
	达标

	
	8:00-9:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.07
	达标
	0.006
	达标

	
	14:00-15:00
	0.10
	达标
	0.008
	达标
	0.10
	达标
	0.007
	达标

	
	20:00-21:00
	0.12
	达标
	0.007
	达标
	0.09
	达标
	0.007
	达标

	
	日均
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.08
	达标
	0.007
	达标

	2021/7/8
	2:00-3:00
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.006
	达标

	
	8:00-9:00
	0.11
	达标
	0.008
	达标
	0.10
	达标
	0.007
	达标

	
	14:00-15:00
	0.12
	达标
	0.009
	达标
	0.08
	达标
	0.008
	达标

	
	20:00-21:00
	0.11
	达标
	0.007
	达标
	0.09
	达标
	0.006
	达标

	
	日均
	0.12
	达标
	0.008
	达标
	0.09
	达标
	0.007
	达标

	注：NH31小时平均≤0.20mg/m3；H2S 1小时平均≤0.01mg/m3。


[bookmark: _Toc403729367]从监测结果来看，本项目所在区域环境空气质量较好，NH3和H2S浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值。
综上，项目所在区域的基本污染物环境质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求；NH3和H2S浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值。区域环境空气质量良好。
[bookmark: _Toc92893396]4.2.2地表水环境质量现状
[bookmark: _Toc403729368]项目区地表水沿地势汇入东面直线距离110m低洼处捧寨河，经捧寨河→捧寨河水库→大庄河→星云湖。监测时捧寨河和捧寨河水库无水，主要在下游大庄河段布点监测。
4.2.2.1监测断面、项目及频率
（1）监测断面
①监测方案布点
W1——捧寨河（场址附近）
W2——捧寨河水库
W3——大庄河（捧寨河水库库尾下游300m处）   
②实际监测布点   
W1——大庄河（捧寨河水库库尾下游300m处）
W2——大庄河（场址下游2.35km处）
监测布点详见插图4.1-3。
（2）监测项目
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、细菌总数、高锰酸盐指标，共9项；
（3）监测频率，监测时间及监测单位
监测频率：连续监测3天，每天采样1次；
监测时间：2021年7月2日至4日；
监测单位：云南亚明环境监测科技有限公司。
（4）评价标准
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准相关限值。
[image: E:\在做项目\寄傲\环评\报告书\玉溪尚泰工贸有限公司玉溪尚泰养殖场建设项目\资料\现状监测现场照片\mmexport1628818729071.jpg]  [image: E:\在做项目\寄傲\环评\报告书\玉溪尚泰工贸有限公司玉溪尚泰养殖场建设项目\资料\现状监测现场照片\mmexport1628818749797.jpg]
W1干涸无水流                      W2未蓄水（库内种植庄稼）
[image: ]        [image: ]
W3有少量水流（实测W1）          实际补测W2 ——大庄河
现场采样照片

4.2.2.2监测结果及评价
表4.2.2-1 地表水环境监测浓度值
	分析项目
	日期
	大庄河（捧寨河水库库尾下游300m处）
	
	大庄河（场址东北2.35km处）
	GB3838-2002 类标

	
	
	监测值
	达标
情况
	超标
倍数
	监测值
	达标
情况
	超标
倍数
	

	pH
（无量纲）
	2021/7/2
	7.07
	达标
	-
	7.17
	达标
	-
	6~9

	
	2021/7/3
	7.15
	达标
	-
	7.08
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	7.08
	达标
	-
	7.16
	达标
	-
	

	SS
（mg/L）
	2021/7/2
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	
	2021/7/3
	6
	-
	-
	6
	-
	-
	

	
	2021/7/4
	5
	-
	-
	6
	-
	-
	

	CODcr（mg/L）
	2021/7/2
	26
	超标
	0.3
	16
	达标
	-
	20

	
	2021/7/3
	24
	超标
	0.2
	18
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	23
	超标
	0.15
	15
	达标
	-
	

	BOD5（mg/L）
	2021/7/2
	5.6
	超标
	0.4
	3.3
	达标
	-
	4

	
	2021/7/3
	5.3
	超标
	0.325
	3.5
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	5.1
	超标
	0.275
	3
	达标
	-
	

	氨氮
（mg/L）
	2021/7/2
	0.267
	达标
	-
	0.197
	达标
	-
	1.0

	
	2021/7/3
	0.272
	达标
	-
	0.186
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	0.264
	达标
	-
	0.206
	达标
	-
	

	总磷
（mg/L）
	2021/7/2
	0.65
	超标
	2.25
	0.24
	超标
	0.2
	0.2

	
	2021/7/3
	0.64
	超标
	2.20
	0.26
	超标
	0.3
	

	
	2021/7/4
	0.67
	超标
	2.35
	0.22
	超标
	0.1
	

	粪大肠菌群（mg/L）
	2021/7/2
	1100
	达标
	-
	800
	达标
	-
	10000

	
	2021/7/3
	1400
	达标
	-
	1100
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	1400
	达标
	-
	1300
	达标
	-
	

	细菌总数
（个/L）
	2021/7/2
	37
	-
	-
	31
	-
	-
	-

	
	2021/7/3
	34
	-
	-
	32
	-
	-
	

	
	2021/7/4
	38
	-
	-
	35
	-
	-
	

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2021/7/2
	7.4
	超标
	0.23
	5.2
	达标
	-
	6

	
	2021/7/3
	7.6
	超标
	0.27
	5.6
	达标
	-
	

	
	2021/7/4
	7.2
	超标
	0.2
	5.3
	达标
	-
	


从上表监测结果可知，大庄河（捧寨河水库库尾游300m处）由于周边生活污水和农业面源的污染，CODcr、BOD5、高锰酸盐指数等均出现不同程度 的超标，超标倍数在0.2-2.35之间，综合水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准要求。下游大庄河（场址东北2.35km处）断面所测指标中，除总磷超标外，其余监测指标达标，综合水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准要求。
[bookmark: _Toc92893397]4.2.3地下水质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水评价等级为三级，原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水质监测点布设数量各不得少于1个。根据调查，厂区上游无地下水出露泉点，地下水由东南向北、东北排泄。
（1）监测点位
戚官村水井UW1、阿矣寨新村西南长期观测泉UW2，共2个监测点位。
表4.2.3-1 地下水监测布点表
	编号
	名称
	与项目位置关系
	功能

	UW1
	山泉
	厂址西北1.06km处泉水
	无饮用功能

	UW2
	民井
	戚官村水井
	无饮用功能，衣物清洗。

	UW3
	机井
	厂址西南435m处，芭蕉龙源机井
	有饮用功能


地下水监测布点详见插图4.1-3。
（2）监测项目
水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-、pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、细菌总数、高锰酸盐指标，共18项。
（3）监测频率、采样时间及监测单位
监测频率：连续监测3天，每天监测1次。
采样日期：2021年7月5日至7日、2021年12月25日至27日
监测单位：云南亚明环境监测科技有限公司
（4）监测结果
表4.2.3-2 地下水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲，总大肠菌群MPN/L）
	监测项目
	山泉UW1
	戚官村水井UW2
	芭蕉龙源机井
	标准值
	达标情况

	
	2021/7/5
	2021/7/6
	2021/7/7
	2021/7/5
	2021/7/6
	2021/7/7
	2021/12/25
	2021/12/26
	2021/12/27
	
	

	K+
	2.31
	2.31
	2.63
	0.79
	0.63
	0.60
	0.29
	0.28
	0.29
	-
	-

	Na+
	30.6
	29.4
	30.6
	4.22
	4.40
	4.39
	0.13
	0.13
	0.13
	-
	-

	Ca2+
	97.6
	96.4
	101
	85.6
	90.2
	94.8
	85.1
	85.7
	85.7
	-
	-

	Mg2+
	35.1
	34.4
	35.4
	32.0
	32.2
	32.3
	19.7
	19.9
	19.9
	-
	-

	CO32-
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	-
	-

	HCO3-
	343
	365
	348
	308
	324
	342
	358
	352
	360
	-
	-

	Cl-
	39.4
	39.5
	39.5
	19.5
	19.5
	19.5
	0.645
	0.623
	0.622
	-
	-

	SO42-
	51.0
	51.2
	51.3
	16.1
	16.1
	16.1
	0.420
	0.426
	0.427
	-
	-

	pH
	7.17
	7.19
	7.17
	7.07
	7.10
	7.05
	6.8
	6.7
	6.8
	6.5～8.5
	达标

	SS
	6
	5
	6
	5
	7
	6
	8
	9
	9
	-
	-

	CODcr
	10
	12
	14
	6
	8
	7
	12
	14
	10
	-
	-

	BOD5
	2.1
	2.5
	2.7
	1.2
	1.6
	1.4
	2.1
	2.4
	2.0
	-
	-

	氨氮
	0.208
	0.217
	0.203
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.090
	0.101
	0.114
	0.5
	达标

	总磷
	0.06
	0.05
	0.06
	0.03
	0.04
	0.03
	0.01
	0.02
	0.01
	-
	-

	总大肠菌群
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	3.0
	达标

	菌落总数
	2
	4
	3
	3
	2
	2
	4
	5
	5
	100
	达标

	高锰酸盐指数
	0.93
	0.99
	0.88
	0.82
	0.87
	0.84
	0.76
	0.64
	0.70
	-
	-


从上表可以看出，地下水监测点所测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc92893398]4.2.4声环境质量现状
建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司与2021年7月7日至8日对项目场界噪声进行为期2天的监测.
（1）声环境质量现状监测方案
①监测布点
项目东、南、西、北厂界外1m处各设一个监测点，共4个监测点位。
表4.2.4-1 声环境质量监测点情况
	点号
	位置
	方位
	距离

	1#
	东厂界
	W 
	厂界外1 m

	2#
	南厂界
	S
	厂界外1m

	3#
	西厂界
	E
	厂界外1m

	4#
	北厂界
	N
	厂界外1m


监测布点详见插图4.1-3。
②监测方法
监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。
③监测时间和频率
监测项目：昼、夜间连续等效A声级。
监测时间：2020年7月7日～8日。
监测频率：昼间、夜间各监测1次。
监测公司：云南亚明环境监测科技有限公司
（2）声环境质量现状评价
①评价标准
以等效声级LAeq为评价量，环境噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准评价。
②声环境现状监测结果与评价
表4.2.4-2环境噪声现状监测结果
	日期
	检测点位
	时间
	噪声值dB（A）
	主要声源
	执行标准
	达标性

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]2021/7/7
	厂界东外1m处N1
	昼间(13:19-13:20)
	40
	环境噪声
	2类，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	达标

	
	
	夜间(22:07-22:08)
	39
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界北外1m处N4
	昼间(13:25-13:26)
	42
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:12-22:13)
	40
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界西外1m处N3
	昼间(13:28-13:29)
	44
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:18-22:19)
	41
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界南外1m处N2
	昼间(13:31-13:32)
	44
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:24-22:25)
	40
	环境噪声
	
	达标

	2021/7/8
	厂界东外1m处N1
	昼间(10:12-10:13)
	41
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:18-22:19)
	36
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界北外1m处N4
	昼间(10:22-10:23)
	43
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:27-22:28)
	37
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界西外1m处N3
	昼间(10:30-10:31)
	44
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:38-22:39)
	39
	环境噪声
	
	达标

	
	厂界南外1m处N2
	昼间(10:44-10:45)
	43
	环境噪声
	
	达标

	
	
	夜间(22:47-22:48)
	40
	环境噪声
	
	达标


[bookmark: _Toc403729369]由上表可知，工程区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
[bookmark: _Toc200266918][bookmark: _Toc200282979][bookmark: _Toc200285653][bookmark: _Toc200419045][bookmark: _Toc210015615][bookmark: _Toc213054706][bookmark: _Toc247171687][bookmark: _Toc321837036][bookmark: _Toc321837730][bookmark: _Toc322099755][bookmark: _Toc324796506][bookmark: _Toc326199959][bookmark: _Toc363571968][bookmark: _Toc403729373][bookmark: _Toc12656][bookmark: _Toc424738939][bookmark: _Toc260056973][bookmark: _Toc246761813][bookmark: _Toc253050121][bookmark: _Toc308270452][bookmark: _Toc443465074][bookmark: _Toc227360327][bookmark: _Toc309050063][bookmark: _Toc309049969][bookmark: _Toc309049134][bookmark: _Toc309049358][bookmark: _Toc309049805][bookmark: _Toc294079092][bookmark: _Toc309050342]项目的现状监测布点图详见插图4-3。
[bookmark: _Toc92893399]4.2.5土壤环境质量现状
4.2.5.1土壤类型
根据《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目区土壤类型为普通红壤。
[image: ]
根据查询结果，项目区土壤类型为普通红壤。
4.2.5.2监测布点
厂区设置3个表层样点。
表4.2.5-1 土壤环境监测点布置
	监测类型
	编号
	监测点

	表层土壤
	Tb1
	生活区

	
	Tb2
	猪舍

	
	Tb3
	废水处理系统


监测布点详见插图4.1-4。
4.2.5.3监测项目
土壤监测点监测项目详见下表：
表4.2.5-2 土壤监测指标
	编号
	监测点
	监测指标

	Tb1
	生活区
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯-对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘等，共46项。

	Tb2
	猪舍
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

	Tb3
	废水处理系统
	


4.2.5.4采样时间、频率及监测单位
采样时间：2020年7月8日
监测频率：进行一期监测，采样一次，并对土壤样品进行分析。
监测单位：云南亚明环境监测科技有限公司
4.2.5.5监测方法
土壤样品的前处理：将风干好的样品用白色瓷研钵粗磨并过20目尼龙筛，过20目的样品分为两份，一份过60目筛，一份过100目筛，过100目筛的样品用于土壤全元素分析；制好用于分析的样品按HJ350-2007标准中湿式消解法进行消解后测定土壤中的元素含量。
表4.2.5-3 土壤监测方法
	检测
项目
	检测依据/标准名称
	检测仪器设备
名称/型号

	pH
	土壤 pH值的测定 电位法 
HJ 962-2018
	精密酸度计/PHSJ-4F

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	岛津原子吸收分光光度计/GFA6880

	汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 
GB/T 22105.1-2008
	原子荧光光度计/AFS-933

	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 
GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计/AFS-933

	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	岛津原子吸收分光光度计/AA6880

	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪/GC8860-MS5977B


4.2.5.6监测结果统计及分析
表4.2.5-4厂区内柱状点土壤环境质量现状监测结果   单位：mg/kg
	项目
	Tb1-生活区
	Tb2-猪舍
	Tb3-废水处理系统
	第二类用地筛选值

	
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	

	pH
	8.19
	8.87
	7.72
	-

	砷
	13.2
	18.4
	12.8
	60

	镉
	0.07
	0.22
	0.13
	65

	六价铬
	0.5L
	158
	183
	5.7

	铜
	42
	41
	37
	18000

	铅
	52
	71
	72
	800

	汞
	0.208
	0.301
	0.234
	38

	镍
	52
	31
	45
	900

	注：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘等均未检出，四氯乙烯2.9µg/kg，达标。


根据监测结果，厂区内3个表层监测点土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。
[bookmark: _Toc92893400]4.3饮用水源地概况
项目所在地周边的饮用水源地包括：①福德山（2口）和路子箐（2口）4口深井，为江川区城区供水水源；②小龙潭村自打机井；③芭蕉龙源机井。

（一）福德山和路子箐饮用水源保护区
根据《江川县县城饮水水源保护区划分技术报告》（2012年4月编制），福德山和路子箐位于江川区盆地南部水文地质单元的排泄区、富水块段附近，含水层为震旦系灯影组灰岩、白云岩灰岩碳酸盐岩岩溶含水层，以溶洞、溶隙为赋水介质，富水性较强，泉流量35.41L/s。天然补给量39360m³/d，实际开采量25421 m³/d。福德山、路子箐4口深井由江川区供排水公司管理，水质监测由内部、区疾控中心进行检测。
2012年4月划定福德山1#、2#深水井一级保护区和路子箐1#、2#深水井一级保护区；根据风化裂隙承压水型水源划分方法未设置二级保护区；另，由于4口深井在星云湖径流区，受星云湖各项目政策法规保护，且补给区和径流区植被较好，无工业污染，故未设置准保护区。
福德山1#、2#深水井一级保护区：在以1#、2#深水井线为中心，半径50m的长方形区域内，东侧界线顺江川一中围墙，北侧界线顺小龙潭居民房墙。规划区范围详见图4.3-1。
路子箐1#、2#深水井一级保护区：在以1#、2#深水井线为中心，半径50m的长方形区域。规划区范围详见图4.3-2。
路子箐1#、2#深水井、福德山1#、2#深水井一级保护区分别位于项目场址北面1.2km、北面1.845km处。项目不在两个饮用水源保护区范围内。
（2）小龙潭机井
小龙潭机井位于江川革命烈士陵园大门东面月65m处，地理坐标： 102.740883750 W，24.274102325 N，高程1753.976m。根据村民介绍，该机井主要是小龙潭村的饮水水源，为深井水，开采深度、水量为收集到数据。
（3）芭蕉龙源生态园机井
芭蕉龙源芭蕉龙源生态园位于江川县城东南部，距县城约4公里，山泉已干涸，江通高速修建时在园内打深井1口，地理坐标：102.739899380 W，24.252808267 N，高程1820.691m，开采深度198m，水量较小（未收集到具体数据）。
项目区饮用水源点分部情况详见图4.3-3。
[image: ]
图4.3-1 福德山饮用水源保护区区划图
[image: ]
图4.3-2 路子箐1#、2#深水井饮用水源保护区区划图

[image: ][image: ]项目场址
福德山1#、2#深水井一级保护区
路子箐1#、2#深水井一级保护区
芭蕉龙源机井
435m
1.76km
小龙潭机井
1.845km
1.2km

图4.3-3 项目与周边地下水源的位置关系图


[bookmark: _Toc509473421][bookmark: _Toc92893401][bookmark: _Toc403729399]第5章 环境影响分析与预测
[bookmark: _Toc509473422][bookmark: _Toc92893402]5.1施工期环境影响分析与预测
[bookmark: _Toc509473423][bookmark: _Toc92893403]5.1.1施工组织
本项目施工期为2021年9月至2022年2月，共5个月。施工进度划分为准备阶段、原有猪舍拆除、新建猪舍基础开挖阶段、建筑施工阶段、设备安装阶段、室外及公共配套工程施工阶段。主要施工工艺为原有猪舍拆除、基础开挖、物料运输、基础浇灌、地基回填、场地平整、房屋框架浇灌、墙体支砌、房屋装修、坑槽挖掘、管道铺设、现有留用建构筑物改造等。施工时间8:00～22:00；工人不在工地食宿；主要施工方式为半机械化、半人工方式。
[bookmark: _Toc283287871][bookmark: _Toc509473424][bookmark: _Toc92893404]5.1.2施工期环境空气影响分析
[bookmark: _Toc450603591]施工期产生大气污染物主要是施工扬尘、施工机械燃油烟气、运输车辆产生的尾气、土石方、建筑垃圾、施工废水、施工噪声、生活污水、生活垃圾等。
5.1.2.1施工扬尘影响分析
施工过程由于原有猪舍拆除、场地平整、开挖地基、回填土石方造成地表裸露，建筑材料及土石方的运输、装卸、堆放等形成施工扬尘，扬尘属无组织排放，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响施工场地周围的空气环境质量。扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定，本评价采用类比法对空气环境影响进行分析。
施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，在无风时其飞扬过程中沉降速度较大，很快就落至地面，影响的范围比较小，仅局限在施工现场及附近。但在有风时，施工场所附近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，因而将大大超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求，局部区域短时间内甚至将超过二级标准的限值。施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.47mg/m3。当施工场地设有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
本项目场址空气中年平均相对湿度为75%，多年年平均风速为1.60m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响不会大于供类比的北京市建筑工地。施工期裸露地面较多，运输车辆在场地内行驶时会引起比较严重的扬尘污染，本项目距离最近的村庄东北面1130m处的戚官村，且处于项目区下风向。为减小施工扬尘对环境空气的影响，本环评要求建设方在施工时应做到以下几点：
（1）防尘污染重在加强管理，施工队伍从招投标到现场作业必须明确环保责任。在施工过程中，建设工程工地周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙；对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬，洒水次数根据天气情况而定，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；
（2）粉性材料必须堆放在堆料棚内用帆布或编织布严密封盖，对无包装的料堆要定期洒水使之保持不易被风吹扬的状态；
（3）对于48小时内不能完成清运的建筑垃圾、工程土渣等，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；
（4）主体建筑施工时外面用草席、安全网及防尘帷幕，进行全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬；
（5）进出工地的运输车辆减速行驶，施工工地进出口处地面设置草垫、钢板并配备高压水枪冲洗带泥土的汽车轮胎和底盘下方；限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁；
（6）加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。
综上所述，通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量和周围保护目标的影响。
[bookmark: _Toc424738942][bookmark: _Toc450603592]5.1.2.2施工机械、运输废气的影响分析
施工机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。
施工机械废气主要是NOx、CO和烃类等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源，无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
在施工过程中，原料的运输、建筑垃圾及多余弃土的运输，运输过程中，运输物料的散落，超载等都会影响沿途的路面的整洁。建议优化施工期运输路线，运输车辆进入村庄限速、遮盖篷布、严禁超载以减轻对道路及周边的影响。遇到雨天时，必须保证车辆的车胎及车身的干净整洁，不对道路造成影响。此外项目施工过程中需采取限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
[bookmark: _Toc283287872][bookmark: _Toc509473425][bookmark: _Toc92893405]5.1.3 施工期水环境影响分析
[bookmark: _Toc450603594]施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和场地降雨冲刷水。
5.1.3.1施工生活污水影响分析
本项目施工期为5个月，施工人数约50人/d，施工人员进驻将产生一定量的生活污水。施工人员的清洗水收集沉淀后洒水降尘，如厕依托现有的水冲厕，冲厕废水暂存于化粪池，定期清理作农肥施用。
[bookmark: _Toc450603595]5.1.3.2施工废水影响分析
施工废水主要为土石方阶段排水、混凝土养护水、机械冲洗用水、场地冲洗用水、各种车辆冲洗水等。施工废水不含有毒物质，含大量泥沙悬浮物，主要污染因子为SS。施工时拟设置临时沉淀池，将废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，全部回用于施工场地喷水降尘等，不外排。
[bookmark: _Toc450603596]5.1.3.3场地降雨冲刷水影响分析
施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS。养殖区通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘。建设单位应合理安排施工时间，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。
经采取以上措施后，施工废水对地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc450603597][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc509473426][bookmark: _Toc92893406]5.1.4施工期对地下水环境影响分析
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和施工场地受暴雨冲刷产生的较高悬浮物的废水。施工人员生活污水依托现有的化粪池收集，工具清洗废水沉淀处理洒水降尘，施工场地地表初期径流雨水沉砂池处理后排放。雨季时，场区地表径流冲刷后，雨水中悬浮物浓度较高，此外可能含有极少量机械用石油类污染物，属短期、临时排放，对地下水影响不大。
[bookmark: _Toc410033855][bookmark: _Toc421915886][bookmark: _Toc430201401][bookmark: _Toc430953684][bookmark: _Toc430953892][bookmark: _Toc450603598][bookmark: _Toc15375][bookmark: _Toc509473427][bookmark: _Toc92893407]5.1.5施工期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc424738948]5.1.5.1噪声源及源强
施工使用的机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。施工噪声的影响主要集中在养殖区施工范围内。施工常用机械设备有：挖掘机、铲土机、推土机、压路机、装载车辆等。各施工阶段的主要噪声源及其在1m处的声级值见工程分析表。
[bookmark: _Toc424738949]5.1.5.2施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
[image: ]
式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r—预测点与声源的距离，m；
r0—监测设备噪声时的距离，m。
同时，各受声点的声源叠加按下列公式计算：
[image: ]QW%K}%@13_Q4UZ@GW@~24V]
式中：Li——第i个声源声值；
LA——某点噪声总叠加值；
n——声源个数。
由此，主要施工机械在不同距离处的贡献值预测结果见下表。
表5.1.5-1   各主要施工机械在不同距离处的贡献值
	序号
	机械名称
	1m处
噪声值
	不同距离处的噪声预测(dB(A))
	施工阶段

	
	
	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m
	

	1
	推土机
	86
	66
	60
	56
	54
	52
	46
	42
	40
	38
	36
	原有猪舍拆除

	2
	挖土机
	89
	69
	63
	59
	57
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	

	3
	电锯
	94
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46
	44
	

	多声源叠加值
	
	75.7
	69.7
	65.7
	63.7
	61.7
	55.7
	51.7
	49.7
	47.7
	45.7
	

	[bookmark: _Hlk260577053][bookmark: _Hlk258352981]1
	推土机
	86
	66
	60
	56
	54
	52
	46
	42
	40
	38
	36
	土石方及基础阶段

	2
	挖土机
	89
	69
	63
	59
	57
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	

	3
	空压机
	79
	59
	53
	49
	47
	45
	39
	35
	33
	31
	29
	

	4
	大型载重车
	79
	59
	53
	49
	47
	45
	39
	35
	33
	31
	29
	

	多声源叠加值
	93.8
	73.8
	67.8
	63.8
	61.8
	59.8
	53.8
	49.8
	47.8
	45.8
	43.8
	

	1
	振捣器
	99
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51
	49
	底板与
结构阶段

	2
	电锯
	94
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46
	44
	

	3
	电焊机
	89
	69
	63
	59
	57
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	

	4
	空压机
	79
	59
	53
	49
	47
	45
	39
	35
	33
	31
	29
	

	5
	中型载重车
	74
	54
	48
	44
	42
	40
	34
	30
	28
	26
	24
	

	多声源叠加值
	100.5
	80.5
	74.5
	70.5
	68.5
	66.5
	60.5
	56.5
	54.5
	52.5
	50.5
	

	1
	电钻
	104
	84
	78
	74
	72
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	装修与
安装阶段

	2
	手工钻
	99
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51
	49
	

	3
	无齿锯
	84
	64
	58
	54
	52
	50
	44
	40
	38
	36
	34
	

	4
	多功能木工刨
	89
	69
	63
	59
	57
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	

	5
	轻型载重车
	69
	49
	43
	39
	37
	35
	29
	25
	23
	21
	19
	

	多声源叠加值
	105.4
	85.4
	79.4
	75.4
	73.4
	71.4
	65.4
	61.4
	59.4
	57.4
	55.4
	


从上表可以看出，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在不同的施工阶段中，昼间150m以外、夜间300m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。
项目环境保护目标中最近的居民点为东北1130m处的戚官村，施工噪声经距离衰减后对其无影响。
[bookmark: _Toc410033856][bookmark: _Toc421915887][bookmark: _Toc430201402][bookmark: _Toc430953685][bookmark: _Toc430953893][bookmark: _Toc450603599][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc509473428][bookmark: _Toc92893408]5.1.6施工期固废影响分析
固废主要为开挖土石方、建筑垃圾、生活垃圾。
[bookmark: _Toc450603600]（1）土石方
根据《玉溪尚泰养殖场建设项目水土保持方案报告表》统计，本工程土石方开挖总量为7188m3，其中：建筑垃圾拆除土方量188m3，场地整平开挖751m3，建构筑物基础及沟槽开挖6249m3。土石方全部用于场区地基回填和绿化覆土，无永久弃方产生。
（2）建筑垃圾
原有猪舍拆除产生建筑垃圾量约10.5t，主要是钢材、木材、石棉瓦、沙土、混凝土块等；项目猪舍建设过程产生的建筑垃圾主要是下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还有各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。
建筑垃圾分类收集，能回收的部分经过分拣、剔除后回收利用，回收利用，不能回收的建筑垃圾运至城建部门指定地点堆存。
（3）生活垃圾
施工人数约50人，生活垃圾产生量约为25kg/d，将施工人员生活垃圾统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置。
施工期固体废物都能得到合理处置，对环境影响不大。
[bookmark: _Toc450603603][bookmark: _Toc2149][bookmark: _Toc509473429][bookmark: _Toc92893409]5.1.7生态环境及景观影响分析
本项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场进行建设，未新增土地。场地内原有项目建设工程施工期原猪舍拆除、项目猪舍的建设等地表扰动面积约1.32hm2，扰动地表包括场区菜地、绿化区域和原养殖区建筑用地。项目猪舍占地面积远大于原有猪舍，原有绿化面积大幅减少。
（1）对植物的影响分析
在施工期对植物的影响主要集中于养殖区地表开挖平整和猪舍的建设，会对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。施工完成后采取合理的绿化恢复措施后，临时占地的植被得以恢复，而永久占地的植被永久性损失。植被类型和数量的减少将对评价区内原有生态系统有一定的影响。
（2）对动物的影响分析
猪舍的建设导致场址内现有绿植减少，施工期间场地平整及生产生活设施的建设，将使原栖息地上的动物丧失栖息地和觅食地，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但项目区动物都是些普通的常见种类，评价区域内地形、地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，场址内被扰动的大多数野生动物将辗转至场址周边其它地带。因此，项目施工所造成的原有动物迁移，不会影响区域野生动物群系组成，对整个区域的野生动物影响不大。
（3）对土壤环境影响分析
本项目土壤环境影响主要集中在施工期对场址进行的开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，对土壤的影响最大。
土壤占压主要包括大型机械及交通工具碾压、材料堆放占压和施工人员的踩踏等方面，土壤占压的结果，使土壤更为紧实，比重及密度增大，土壤原有孔隙系统及结构破坏，协调水、肥、气、热的能力下降、这些占压区的植被生活力恢复需要一定的年限，目前尚未完全恢复原有植物生产能力。总之，项目施工期对矿区内现有土壤环境在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面均有不同程度的影响。
（4）对水土流失的影响分析
施工活动破坏了占地范围内的地表植被，造成地面、坡面裸露，导致水土流失现象。为了降低施工期对生态环境的影响，建议采取以下措施：
①在建构筑物周边布设有排水沟，用于收集场地内部汇水，最终汇入场地东侧雨水收集池。主体排水沟为砖砌排水沟，长度540m，断面尺寸为：宽×深=0.30m×0.40m。
②在项目场地西侧布设矩形断面、混凝土浇筑的雨水收集池1座，尺寸为a×b×h＝2.0m×0.8m×1.0m。用于收集地表径流，用于场地洒水降尘及绿化用水，多余雨水通过排水管道最终排入场地东部山箐。
③场地周边区域采用撒播草籽的方式进行绿化，绿化面积为0.26hm2。
④加快施工进度，缩短施工时间；完善施工区内的边坡治理，施工期结束后厂区裸露地面及时附图绿化。
采取上述措施后，工程占地区域内水土流失治理度达99%，土壤流失控制比达2.98，渣土防护率达99%，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为16.99%，除表土保护率和林草覆盖率外，其余4项指标均达到防治目标值。

[bookmark: _Toc509473431][bookmark: _Toc92893410]5.2营运期环境影响分析与预测
[bookmark: _Toc509473433][bookmark: _Toc92893411]5.2.1 环境空气影响分析评价
本项目采用江川区气象站（项目西南3.85km处）气象数据，该站点是距离场址最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，故本项目评价采用江川区气象站的观测数据。江川区气象站位于江川城区东面，经度：102.7628°E；纬度：24.2864°N，海拔高度：1731m。本次评价调查收集了江川区气象站2001-2020年和2020年的常规地面气象数据（风向、风速、温度、总云量、低云量等）。
[bookmark: _Toc261258709][bookmark: _Toc275163318]5.2.1.1项目区气象特征
[bookmark: _Toc261258712][bookmark: _Toc275163320]多年气象统计资料如下表所示：
表5.2.1-1 江川区多年气象统计常规气象项目统计（2001-2020）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	16.8
	
	

	累年极端最高气温（℃）
	33.8
	2019/5/19
	33.8

	累年极端最低气温（℃）
	-3.7
	2013/12/17
	-3.7

	多年平均气压（hPa）
	826.4
	
	

	最大日降水量（mm）
	95.1
	2018/6/25
	

	多年平均相对湿度(%)
	70.5
	
	

	多年平均降雨量(mm)
	797.6
	
	

	日照时长（h）
	2222.4
	
	

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数(d)
	
	
	

	
	多年平均雷暴日数(d)
	46.2
	
	

	
	多年平均冰雹日数(d)
	0.6
	
	

	
	多年平均大风日数(d)
	4.0
	
	

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	25.8、WSW
	2010/4/18
	

	多年平均风速（m/s）
	1.6
	
	

	多年主导风向、风向频率(%)
	SW、10.4%
	
	


多年月平均风速统计如下表所示：
表5.2.1-2  江川区气象站多年月平均风速统计  单位：m/s
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均风速
	1.7
	2.1
	2.2
	2.1
	1.9
	1.5
	1.2
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6


根据近20年的资料分析，江川区气象站主要风向为SW和C、WSW、SSW，占51.45%，其中以SW为主向风，占到全年10.4%左右。

表5.2.1-3  江川区气象站年风向频率统计（单位%）
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	1.3
	2.1
	3.8
	2.3
	3.4
	3.7
	5.2
	6.4
	8.28
	9.23
	10.4
	9.24
	6.9
	2.8
	1
	1
	23


5.2.1.2江川区2020年地面气象数据统计
根据收集到的江川区气象站2020年的地面气象数据资料，项目所在区域常规气象资料分析如下：
（1）气温
表5.2.1-4  江川区2020年平均温度的月变化一览表
	月份（月）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	温度(°C)
	11.85
	12.55
	17.89
	17.94
	22.58
	23.77
	22.28

	月份（月）
	8
	9
	10
	11
	12
	全年
	

	温度(°C)
	22
	20.96
	17.49
	14.4
	11.53
	17.95
	


[image: ]
图5.2.1-1 江川区2020年平均温度的月变化曲线图
 从统计结果可以看出：江川区2020年年平均气温17.95℃，12月平均气温最低，6月平均气温最高，5～9月平均气温较高，都在20℃以上。
（2）风速
项目所在区域2020年风速玫瑰图、各月平均风速统计、各季小时平均风速的日变化统计情况如下：

表5.2.1-5 年平均风速月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月

	风速（m/s
	2.22
	2.25
	2.75
	2.57
	2.52
	2.46
	2.08

	月份
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年
	

	风速（m/s
	1.87
	1.78
	1.67
	1.68
	2.08
	2.16
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图5.2.1-2  江川区2020年平均风速的月变化图
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图5.2.1-3 江川区2020年风速玫瑰图
表5.2.1-6  江川区2020年各季小时平均风速的日变化
	小时（h）
风速(m/s)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.69
	1.51
	1.44
	1.35
	1.51
	1.29
	1.16
	1.19
	1.63
	2.42
	3.2
	3.94

	夏季
	1.54
	1.53
	1.38
	1.47
	1.41
	1.39
	1.26
	1.34
	1.91
	2.27
	2.77
	2.71

	秋季
	1.3
	1.27
	1.2
	1.34
	1.25
	1.27
	1.22
	1.19
	1.41
	1.7
	1.96
	2.11

	冬季
	1.37
	1.31
	1.31
	1.29
	1.19
	1.18
	1.26
	1.2
	1.19
	1.56
	2.42
	3.65

	小时（h）
风速(m/s)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	4.49
	4.65
	4.71
	4.65
	4.54
	4.18
	3.28
	2.33
	2.12
	1.95
	1.74
	1.77

	夏季
	3.07
	3.21
	3.29
	3.24
	3.04
	2.79
	2.5
	2.06
	1.91
	1.74
	1.68
	1.7

	秋季
	2.26
	2.55
	2.6
	2.61
	2.64
	2.28
	1.8
	1.48
	1.44
	1.37
	1.36
	1.38

	冬季
	3.85
	4.06
	4.35
	4.05
	3.87
	3.25
	2.27
	1.76
	1.72
	1.49
	1.47
	1.36
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图5.2.1-4  江川区2020年各季平均风速日变化曲线图
从统计结果可以看出：
①2020年全年月平均风速2.16m/s，3月平均风速最大，为2.75m/s，10月最小，为1.67m/s。
②从季小时平均风速变换情况来看，春季和冬季季小时平均风速的变化趋势基本一致，夏季和秋季季小时平均风速的变化趋势基本一致，每天12～18时的平均风速较大，气象扩散条件较好。
（3）风频
江川区2020年各月风向频率及风频玫瑰如下：
表5.2.1-7 江川区2020年各月风向频率统计结果（单位：%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	1月
	3.23
	2.15
	2.55
	2.69
	3.76
	3.09
	2.55
	4.7
	11.69
	13.98
	16.67
	14.52
	10.48
	2.02
	2.15
	1.34
	2.42

	2月
	3.3
	3.59
	3.02
	2.16
	4.02
	2.44
	4.02
	8.05
	13.65
	13.79
	14.22
	12.21
	8.91
	1.29
	1.87
	0.86
	2.59

	3月
	3.63
	2.42
	3.63
	2.02
	3.76
	2.28
	2.28
	2.15
	11.56
	10.62
	16.13
	17.88
	13.84
	2.28
	2.69
	1.48
	1.34

	4月
	1.67
	4.03
	4.58
	2.5
	5.83
	3.89
	4.72
	8.06
	10.69
	8.06
	8.61
	14.72
	14.58
	2.22
	2.08
	1.94
	1.81

	5月
	3.63
	4.3
	4.97
	3.49
	4.17
	3.23
	3.49
	4.84
	8.87
	7.26
	9.81
	14.78
	20.16
	3.09
	1.34
	1.61
	0.94

	6月
	0.97
	0.97
	0.56
	0.97
	4.03
	1.25
	6.39
	9.58
	21.39
	14.44
	12.78
	13.06
	9.44
	1.39
	1.25
	0.42
	1.11

	7月
	2.69
	1.61
	2.28
	1.88
	3.23
	2.15
	5.51
	12.37
	20.7
	11.83
	9.54
	12.23
	7.39
	1.21
	1.08
	0.94
	3.36

	8月
	1.88
	3.23
	5.65
	2.69
	8.87
	5.11
	7.39
	13.71
	17.07
	8.47
	6.32
	5.65
	5.65
	1.75
	1.48
	2.02
	3.09

	9月
	0.83
	4.86
	8.47
	2.08
	3.61
	3.06
	6.94
	13.06
	22.22
	8.47
	9.44
	5
	5.97
	1.25
	1.94
	0.56
	2.22

	10月
	2.55
	5.11
	7.8
	3.49
	6.05
	5.78
	7.39
	9.54
	15.99
	9.41
	7.39
	5.11
	6.99
	1.75
	0.67
	2.15
	2.82

	11月
	2.5
	3.61
	3.75
	3.19
	5.28
	2.78
	5.83
	6.53
	13.06
	12.64
	9.17
	10.83
	7.92
	2.92
	1.39
	2.08
	6.53

	12月
	2.15
	2.28
	1.08
	1.34
	4.7
	2.82
	5.38
	9.14
	16.8
	11.16
	11.83
	13.04
	10.48
	1.34
	1.08
	1.21
	4.17

	全年
	2.42
	3.18
	4.03
	2.38
	4.78
	3.16
	5.16
	8.47
	15.3
	10.83
	10.99
	11.59
	10.17
	1.88
	1.58
	1.39
	2.7

	春季
	2.99
	3.58
	4.39
	2.67
	4.57
	3.13
	3.49
	4.98
	10.37
	8.65
	11.55
	15.81
	16.21
	2.54
	2.04
	1.68
	1.36

	夏季
	1.86
	1.95
	2.85
	1.86
	5.39
	2.85
	6.43
	11.91
	19.7
	11.55
	9.51
	10.28
	7.47
	1.45
	1.27
	1.13
	2.54

	秋季
	1.97
	4.53
	6.68
	2.93
	4.99
	3.89
	6.73
	9.71
	17.08
	10.16
	8.65
	6.96
	6.96
	1.97
	1.33
	1.6
	3.85

	冬季
	2.88
	2.66
	2.2
	2.06
	4.17
	2.79
	3.98
	7.28
	14.06
	12.96
	14.24
	13.28
	9.98
	1.56
	1.69
	1.14
	3.07
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图5.2.1-5 江川区2020年气象统计风频玫瑰图
从统计结果可以看出：
①江川区2020年全年最多风频向为S（南风），出现频率为15.30%，其次为西南西风和西南风，出现频率分别为11.59%和10.99%。
②江川区2020年春季主导风向明显，为W-WSW-SW风向带，夏季主导风向带为S-SSE-SSW，秋季主导风向S，冬季主导风向带SW-S-WSW。
③江川区2020年6月、8月、9月、10月主导风向明显，主导风向为S。
（4）大气稳定度
大气层结的稳定性反应了大气扩散能力的强弱。本项目环评以江川区气象站2020年的地面气象观测资料为基础，采用环评导则规定的大气稳定度分级法进行分类，并统计出代表性年月的大气稳定度分布情况。
表5.2.1-8 江川区2020年大气稳定度分布频率（%）
	月份
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F
	

	一月
	0.00
	5.51
	0.00
	4.97
	0.00
	45.97
	0.00
	7.39
	36.16
	

	二月
	0.00
	4.89
	0.43
	1.72
	0.29
	57.04
	0.00
	10.78
	24.86
	

	三月
	0.00
	8.74
	1.48
	0.67
	0.94
	52.96
	0.00
	10.22
	25.00
	

	四月
	0.00
	9.58
	1.53
	0.00
	1.53
	50.56
	0.00
	10.14
	26.67
	

	五月
	0.13
	7.66
	1.08
	0.81
	1.34
	64.92
	0.00
	5.11
	18.95
	

	六月
	0.83
	8.47
	1.25
	2.22
	0.28
	71.53
	0.00
	3.33
	12.08
	

	七月
	1.08
	9.01
	0.54
	1.61
	0.00
	76.21
	0.00
	2.69
	8.87
	

	八月
	0.13
	12.37
	1.08
	1.48
	0.27
	63.98
	0.00
	4.97
	15.73
	

	九月
	0.00
	10.00
	0.97
	1.39
	0.00
	64.17
	0.00
	3.89
	19.58
	

	十月
	0.00
	8.06
	1.08
	3.36
	0.00
	48.39
	0.00
	7.93
	31.18
	

	十一月
	0.00
	7.36
	0.00
	6.11
	0.00
	40.00
	0.00
	7.64
	38.89
	

	十二月
	0.00
	5.38
	0.00
	4.17
	0.00
	34.41
	0.00
	10.75
	45.30
	

	春季
	0.05
	8.65
	1.36
	0.50
	1.27
	56.20
	0.00
	8.47
	23.51
	

	夏季
	0.68
	9.96
	0.95
	1.77
	0.18
	70.56
	0.00
	3.67
	12.23
	

	秋季
	0.00
	8.47
	0.69
	3.62
	0.00
	50.82
	0.00
	6.50
	29.90
	

	冬季
	0.00
	5.27
	0.14
	3.66
	0.09
	45.56
	0.00
	9.62
	35.67
	

	全年
	0.18
	8.09
	0.79
	2.38
	0.39
	55.83
	0.00
	7.06
	25.28
	


5.2.1.3江川区2020年高空气象数据
江川区2020年高空气象数据采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。本次高空数据气象模拟，以地面气象观测站位置为中心点，模拟27km×27km范围内离地高度0-5000m内，不同等压面上的气压、离地高度和干球温度等，其中离地高度 3000 m以内的有效数据层数不少于 10 层，总层数不少于20层，可以满足气象站点周边50km范围内的项目预测要求。
表5.2.1-9 高空气象数据模拟站点信息表
	站点序号
	模拟地面气象站点编号
	模拟网格中心点位置
	数据年限

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	海拔高度（m）
	

	1
	56876
	102.76
	24.29
	1731
	2020


表5.2.1-10 江川区2020年高空气象数据统计表
	序号
	气压(hPa)
	离地高度(m)
	干球温度(℃)
	露点温度(℃)
	风向(度)
	风速(m/s)

	1
	834.4
	0
	11.9
	5.9
	272
	2.8

	2
	829.5
	40
	11.5
	5.6
	198
	1

	3
	824.7
	81
	11
	5.5
	207
	1

	4
	819.5
	122
	10.5
	6.5
	256
	3

	5
	812.1
	183
	9.7
	5
	215
	3.1

	6
	802.5
	266
	8.9
	4.8
	213
	2.4

	7
	799.4
	350
	8.2
	4.9
	251
	4.1

	8
	790.9
	435
	7.4
	3.7
	204
	4.4

	9
	782.4
	520
	6.6
	3.2
	207
	3.8

	10
	773.7
	607
	6.1
	3
	209
	3.1

	11
	765
	694
	5.3
	3.2
	260
	2.4

	12
	756.2
	782
	4.3
	1.5
	222
	9.4

	13
	742.8
	916
	2.8
	0.3
	222
	13.7

	14
	724.6
	1098
	2.5
	0.1
	215
	13.8

	15
	712.4
	1284
	1
	-1.1
	217
	16.3

	16
	697.4
	1473
	-1.2
	-4.2
	265
	17.4

	17
	676
	1667
	-2.9
	-7.8
	218
	21.9

	18
	658
	1917
	-2.8
	-26.2
	277
	18.6

	19
	632
	2224
	-3.6
	-27.2
	274
	18.4

	20
	608.5
	2596
	-3.7
	-32.1
	222
	22.6

	21
	571.2
	3096
	-3.8
	-25.8
	224
	22.6

	22
	532.3
	3684
	-9.7
	-25.8
	225
	24.7

	23
	493.9
	4309
	-11.7
	-22.1
	278
	23


5.2.2.3废气影响预测及分析
（一）恶臭影响分析
本项目养殖区化粪池、沼气池、沼液收集池、粪池、管粪通道等密闭，恶臭主要是产生于养殖区猪舍。根据工程分析结果，NH3排放量为0.0086kg/h、0.075t/a，H2S的排放量为0.0015kg/h、0.013t/a，恶臭气体呈无组织排放。
（1）估算结果分析
采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)推荐的估算模型AERSCREEN计算，本项目Pmax最大值出现为H2S，Pmax值为7.04%，Cmax为0.7μg/m³，大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形区域。
①项目参数
估算模式所用参数见表：
表5.2.2- 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	34.4

	最低环境温度
	-5.5

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


②污染源估算结果
表5.2.2-3 污染源估算结果统计表
	下风向距离（m）
	NH3浓度(μg/m³)
	NH3占标率(%)
	H2S浓度(μg/m³)
	H2S占标率(%)

	50.0
	3.62
	1.81
	0.63
	6.31

	100.0
	4.03
	2.02
	0.70
	7.04

	200.0
	3.00
	1.50
	0.52
	5.23

	300.0
	2.32
	1.16
	0.40
	4.04

	400.0
	1.99
	1.00
	0.35
	3.48

	500.0
	1.73
	0.86
	0.30
	3.01

	600.0
	1.52
	0.76
	0.26
	2.65

	700.0
	1.38
	0.69
	0.24
	2.40

	800.0
	1.26
	0.63
	0.22
	2.20

	900.0
	1.16
	0.58
	0.20
	2.02

	1000.0
	1.08
	0.54
	0.19
	1.88

	1200.0
	0.94
	0.47
	0.16
	1.64

	1400.0
	0.83
	0.42
	0.15
	1.45

	1600.0
	0.74
	0.37
	0.13
	1.30

	1800.0
	0.67
	0.34
	0.12
	1.17

	2000.0
	0.61
	0.30
	0.11
	1.06

	2500.0
	0.49
	0.24
	0.09
	0.85

	3000.0
	0.40
	0.20
	0.07
	0.70

	3500.0
	0.34
	0.17
	0.06
	0.60

	4000.0
	0.29
	0.15
	0.05
	0.51

	4500.0
	0.26
	0.13
	0.04
	0.45

	5000.0
	0.23
	0.11
	0.04
	0.40

	10000.0
	0.10
	0.05
	0.02
	0.17

	11000.0
	0.09
	0.04
	0.02
	0.15

	12000.0
	0.08
	0.04
	0.01
	0.14

	13000.0
	0.07
	0.04
	0.01
	0.13

	14000.0
	0.07
	0.03
	0.01
	0.11

	15000.0
	0.06
	0.03
	0.01
	0.11

	20000.0
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07

	25000.0
	0.03
	0.02
	0.01
	0.06

	下风向最大浓度
	4.04
	2.02
	0.70
	7.04

	下风向最大浓度出现距离
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


从以上表列可以看出：
NH3、H2S下风向最大浓度出现距离为73m，其中：NH3下风向最大浓度4.04g/m³，占标率2.02%；H2S下风向最大浓度0.7g/m³，占标率7.04%。
[bookmark: _Toc53480373]
（2）恶臭的强度
恶臭强度是指恶臭对人嗅觉的刺激程度。正常人对某种臭气能够勉强觉到的最低浓度称为该种臭气的嗅阈值。恶臭的强度不仅取决于其浓度，也取决于其嗅阈值。相同浓度的臭气，阈值越低臭味越强，
我国科学家将养殖场恶臭中的主要的组份氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二甲二硫醚、乙醛、苯乙烯等作为控制对象，并由专家组成的鉴定小组在无臭室内进行实验，得到了臭气6级强度和空气中恶臭物质浓度之间的关系见下表：
表5.2.2-7 恶臭物质浓度与臭气强度的关系
	臭气强度（级）
	0
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	嗅觉感受
	无臭
	勉强感到臭
	易感到微弱臭味
	感到明显臭味
	较强臭
	强烈臭

	臭气名称
	浓度（×10-6）（ppm）

	氨
	＜0.1
	0.1
	0.6
	1
	2
	5
	1×10
	4×10

	硫化氢
	＜0.0005
	0.0005
	0.003
	0.02
	0.06
	0.2
	0.8
	8

	臭气名称
	浓度（mg/m3）

	氨
	0.070
	0.070
	0.417
	0.695
	1.391
	3.476
	6.953
	27.812

	硫化氢
	0.0007
	0.0007
	0.0042
	0.0278
	0.0834
	0.278
	1.1125
	11.125


注：摘自《家畜粪便学》上海交大出版社，1997。
表5.2.2-8 项目恶臭感受
	距离中心下风向距离D（m）
	预测浓度（mg/m3）
	臭气感受

	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	戚官村
	0.004369 
	0.000559 
	无臭
	勉强感到臭

	捧寨村
	0.003206 
	0.000408 
	无臭
	无臭

	旧州村
	0.002520 
	0.000321 
	无臭
	无臭

	白衣寨
	0.003459 
	0.000440 
	无臭
	无臭

	朱家庄
	0.002640 
	0.000334 
	无臭
	无臭

	廖家营
	0.002028 
	0.000255 
	无臭
	无臭

	沈家桥
	0.001759 
	0.000220 
	无臭
	无臭

	大龙潭
	0.001498 
	0.000187 
	无臭
	无臭

	小龙潭
	0.003228 
	0.000410 
	无臭
	无臭

	江川一中
	0.003296 
	0.000419 
	无臭
	无臭

	白龙潭
	0.002114 
	0.000268 
	无臭
	无臭

	新窑村
	0.001971 
	0.000249 
	无臭
	无臭

	唐磨德
	0.000165 
	0.000015 
	无臭
	无臭

	天井凹
	0.000130 
	0.000011 
	无臭
	无臭

	雨西摆
	0.000154 
	0.000014 
	无臭
	无臭


根据上表分析，项目生产过程排放的恶臭气体在戚官村勉强感到臭味，其余村庄无影响。
（3）猪粪运输过程恶臭影响
养殖过程产生的猪粪经干湿分离机将含水率压缩至60%以下袋装外售。在猪粪的运输途中，散装猪粪随着运输车辆的移动，恶臭的产生会对周围环境空气有一定的影响。本项目猪粪进行袋装运输，且运输车辆采用密闭式运输户，猪粪运输过程对运输道路沿线的环境空气影响较小。
（二）沼气燃烧废气
污水处理站沼气系统产生的沼气由于沼气所含水分为饱和蒸汽压，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气输送管路；同时由于沼气含硫化物量较大，且以H2S 为主，易形成酸腐蚀管路。项目配套设置有沼气净化装置，采用常温氧化铁脱硫后净化沼气，具体处理工艺为：沼气系统产生沼气→沉降脱水→干法脱硫→净化后的沼气→食堂燃烧排饭。经过脱水、脱硫后的沼气燃烧后排放的污染物主要为少量CO2、NOx、H2O以及微量的SO2、H2S，浓度极小，对周围环境影响较小。
（三）食堂油烟
[bookmark: _Toc450603617]场区就餐人数20人，食堂烹饪油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。项目地处山区，周边地势开阔、植被覆盖率较高，烹饪油烟经稀释扩散后，对周边环境影响较小。
（四）备用发电机燃油烟气
备用发电机共1台，功率190kw，为备用电源，备用柴油发电机只在停电时使用，年均使用频率较小。燃油烟气的主要污染物为CO、THC、NOx，为无组织排放。发电机仅为备用点源，年均使用频率仅1-2次，燃油烟气经过滤棉处理后，引至室外排放，废气经稀释扩散后对周边环境影响较小。
5.2.2.4大气环境防护距离
运行期无组织排放污染物为NH3、H2S，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用Aermod预测软件进行预测，步长为50×50m，预测结果如下：
表 大气环境防护距离预测结果统计表
	序号
	名称
	平均时间
	出现时刻
	区域最大值 (μg/m^3)
	占标率(%)
	大气环境防护距离（m）

	1
	NH3
	1h
	2020-11-10 19:00:00
	57.58
	28.79
	-

	2
	H2S
	1h
	2020-11-10 19:00:00
	7.32
	73.23
	-



[image: ]
NH3大气防护距离计算结果图（占标率）
[image: ]
H2S大气防护距离计算结果图（占标率）
综上，运营过程项目所产生的恶臭在项目区场界范围内均能达标排放，无超标点，无需设置大气环境防护距离。
5.2.2.5卫生防护距离
为保护人体健康，必须在项目地与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离，系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。本项目所在区域，属于简单地形，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m；根据《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）有关规定，养猪数量在500~10000头，卫生防护距离为200~800m。本项目常存栏数量为5000头，所以确定本项目的卫生防护距离为以废气污染源为边界外延500m作为卫生环境防护距离。
同时根据项目四周情况可知，本项目防护区域内无敏感点。环评要求卫生环境防护距离内不得新建居民住宅、医院、学校等设施，不引进医药、食品等企业。
喂养猪只的饲料添加EM菌剂，并且饲料含氮量较低，可以有效减少猪只产生的恶臭。
猪粪中蛋白质、氨基酸因细菌活动而进行的脱羧和脱氨作用而产生恶臭。恶臭对人的感观有一定的刺激，对周围环境有一定的影响。为减少恶臭对环境的不良影响，需要对猪舍猪粪及时清扫、猪粪及时干湿分离处理。 
5.2.2.6大气环境影响评价结论
项目产生的废气主要为猪舍、猪粪处理间、养殖废水处理系统的恶臭，采取措施后估算结果表明：NH3、H2S下风向最大浓度出现距离为73m，其中：NH3下风向最大浓度4.04μg/m³，占标率2.02%；H2S下风向最大浓度0.7μg/m³，占标率7.04%。最近关心点戚官村（东北1130m）NH3、H2S贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值，养殖过程排放的H2S、NH3对关心点影响较小。排放的恶臭气体在戚官村勉强感到臭味，其余村庄无影响。在评价范围内无超标点，无需设置大气环境防护距离。根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》与《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）的有关规定，确定本项目卫生防护距离定为500m，厂址周边500m范围内无环境敏感点。食堂油烟经油烟净化器处理达标排放，对周边环境影响较小。备用发电机燃油烟气过滤棉处理后引至室外排放，排放量较小，经稀释扩散后对周边环境影响较小。本项目大气环境影响可接受。
[bookmark: _Toc148927461][bookmark: _Toc175643231][bookmark: _Toc199831420][bookmark: _Toc223923682][bookmark: _Toc509473434][bookmark: _Toc92893412]5.2.2地表水环境影响分析
5.2.2.1废水处置方案
项目运营过程产生的废水包括：猪尿、猪舍冲洗水、生活污水等。
根据工程分析结果，废水产生量6636.27t/a，最大污水排放量Qmax=30.575m³/d、Q平均=18.182m³/d，其中：生活污水产生量1.58m3/d、576.7m3/a；养殖废水（含粪便压滤 水）产生量Qmax=28.995m³/d、Q平均=16.602m³/d，6059.57m3/a。
目前，建设单位已租赁和签订粪污利用土地共计845亩，按《云南省环保厅关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件的函》（云环函〔2012〕343号）每亩土地年消耗污水及尿液量不超过5头猪（出栏）的要求，养殖场折合成年猪共计3335头（需土地667亩），现有签订协议进行粪污处理的土地年均可完全消纳本项目养殖过程产生的废水。花卉种植基地10-15天施肥1次，果园3个月左右施肥一次。花卉种植基地设施2250m³的收集池，可常年储存，按云环函〔2012〕343号要求，花卉种植基地255亩土地每年可消纳1125头成年猪产生的粪污，约2238.62m³/、6.13m³/d。其他果园目前未建设粪水收集池，主要是即拉即用。
当粪水无法回田施肥利用时，废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场区绿化和周边农作物浇洒。处理规模不得小于12.05m³/d。
因此，运营期产生的猪尿、猪舍冲洗水、粪便压滤液等经固液分离——收集池沉淀——黑膜沼气池厌氧发酵分解后，通常情况下通过粪污处置协议由种植户用罐车运走作农肥施用，在废水无法座农肥使用时，经自建的污水处理站处理达标后，用于场内绿化和周边农田浇洒。
5.2.2.2污水处理设施的可行性分析
项目排水雨污分流，养殖区猪尿通过管道排入化粪池，猪粪和冲洗水由密闭的刮粪沟排至180m³粪污收集池，通过管道用泵送入干湿分离机压滤（粪便含水率≤60%）后，压滤粪水和通过管道排出的废水首先进入2*50m³化粪池，再排入2*100m³沼气池处理后，排入600收集池+2000m³暂存池暂存，由种植户使用罐车运走作农肥施用，剩余部分经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场区绿化和周边农作物浇洒，不外排。
本次对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）对污水处理共计及设施的可行性进行分析：
（1）粪污收集
《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）6.1.1小结明确：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。”本项目猪舍清粪采用干清粪，满足要求。
（2）粪污贮存
本项目刮粪沟末端设置180m³粪池，500m³粪水收集池、2000m³黑膜沼气池。项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中粪污贮存要求的符合性分析如下：
表5.2.2-1 粪污贮存合理性对照分析统计表
	序号
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求
	本项目情况
	合理性判定

	1
	粪污无害化处理后用于还田利用的，畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的贮存池。
	场区东北设置180m³粪池；容积500m³的废水收集池。
	合理

	2
	贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。
	项目全场Qmax=30.575m³/d、Q平均=18.182m³/d；按日最大排水量统计，30d排水量917.25 m³/d＜项目养殖废水处理池+黑膜沼气池总容积2500m³，容积足够。
	合理

	3
	贮存池的结构应符合GB 50069的有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。
	180 m³粪池和500m³收集池粘土层+混凝土防渗；2000m³黑膜沼气池，采用塑料黑膜防渗。
	合理

	4
	贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施。
	化粪池、沼气池、粪池、收集池等进行封闭
	合理

	5
	贮存池宜配置排污泵。
	粪污贮存池配置潜污泵。
	合理


（3）粪污处理基本工艺符合性分析
根据《排污许可证申请与核发技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）中废水污染防治可行技术主要对间接排放和直接排放的养殖废水处理工艺提出要求。本项目废水全部处理后综合利用，因此，本次根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）进行分析。
《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中要求：“应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。” 
（4）废水处理池要求
项目废水处理池合理性分析如下：
表5.2.2-2  项目废水处理池合理性分析对照表
	序号
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求
	本项目情况
	合理性判定

	
	池体名称
	要求
	
	

	1
	集水池
	厌氧处理系统前应设置集水池；容量不宜小于最大日排放量的50%。
	场区东北设置1个500m³收集池，大于最大日排放量（30.575m³）的50%（15.29m³）。
	合理

	2
	固液分离设备
	固液分离设备可选用水力筛网、螺旋挤压分离机等；当采用螺旋挤压分离机时，宜在排污收集后3h内进行污水的固液分离。
	项目采用干清粪，水渣分离；猪粪（含少水分）通过刮粪机排至180m³的密闭粪池，泵入干湿分离机固液分离。
	合理

	3
	厌氧处理池（沼气池）
	中温条件下，当总固体含量w (TS)＜3%时，厌氧反应器的水力停留时间（HRT）不宜小于5d；总固体含量w (TS)≥3%时，不宜小于8d。
	项目废水Qmax=30.575m³/d、Q平均=18.182m³/d；项目废水固液分离，按w (TS)＜3%时，日最大排水量、停留时长5d统计，池容≥152.9m³，黑膜沼气池容积2000m³，满足要求。
	合理


5.2.2.3废水处理方案的可行性、可靠性分析
5.2.2.3.1废水还田施肥利用的可行性、可靠性分析
（一）还田废水处理的可行性
（1）还田废水量
根据《云南省环保厅关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件的函》（云环函〔2012〕343号），关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件的函可知，一般情况下每亩土地年消耗污水及尿液量为不超过5头猪（出栏）。本项目常存栏5000头（含仔猪，2081头仔猪按5头折合成1头由成年猪计），折合成年猪为3335头，产生污水及尿液量完全消纳需要667亩土地。
表5.2.2-3 项目粪污消纳方情况统计表
	序号
	粪污消纳方
	与项目的位置、距离
	园地位置
	种植类型
	种植面积（亩）
	施肥时间

	1
	张五
	西北，11km
	江川区大平地
	花卉（康乃馨、尤加利）
	255
	10-15天

	2
	陆建林
	北面，1.6km
	白依寨石将军山
	果林（桃树、梨树、李子树、樱桃树）
	302
	果树3个月

	3
	唐双龙
	北面，14.0km
	江川区大平地张大山
	果园（桃树、梨树、李子树）、烤烟
	120
	果树3个月，烤烟在夏季

	4
	李剑嵩
	北面，14.0km
	江川区大平地白石摘
	果园（李子树、桃树、梨树）、烤烟
	150
	

	4
	玉溪尚泰工贸有限公司
	养殖场附近
	场址周边
	果林
	18
	果树3个月

	
	
	
	
	
	845
	


综上，建设单位及签订协议的粪污消纳方有土地共计845亩，每年可接纳4225头成年猪产生的粪污。本项目养殖规模达到设计规模后，折合成年猪为3335头，已签订经果林、花卉种植基地等完全可以消纳本项目产生的废水量。
（2）对猪尿、废水的承载能力分析
项目产生的尿液和冲洗水约有2507.20m³/a，由种植户运至种植种植园内发酵处理后，用于企业租赁的林地和其他种植园施肥。各种植园用罐车运至种植基地使用，运距在1.6-14km，种植面积、种植类型详见表5.2.2-3。
A、区域畜禽粪污承载力测算
根据农业部办公厅发布《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）的通知中计算方法对本项目周边土地对项目运营期产生的废水的承载能力进行计算。
a、粪肥养分产生的量
畜禽粪污包括粪便、尿液和废水。本项目固体粪肥压滤处理后包装外售，回田的粪污主要是尿液和废水。农办牧[2018]1号明确：1头猪当量的氮排泄量11kg，磷排泄量为1.65kg，综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量为7.0kg，磷养分供给量为1.2kg。固体粪肥中氮素占排泄总量的50%，磷素占80%。尿液、废水中氮素占排泄总量的50%，磷素占20%。
本项目运营期折合成年猪3335头，氮养分产生量 11672.5kg，磷养分产生量800.4kg。
b、区域植物养分需求量
根据区域内各类植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）的氮（磷）养分需求量测算，不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下： 
区域植物养分需求量=Σ每种植物总产量（总面积）×单位产量（单位面积）养分需求


    氮（磷）施肥供给养分占比根据土壤氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥占比推荐值见“指南”附表2。不同区域的粪肥占施肥比例取值为50%；粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%—30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%～35%。
表5.2.3- 项目可回田项目污染物承载能力统计
	回田项目
	植物种类
	氮素（t）
	磷素（t）

	18亩果林植物养分需求
	果树（以梨为代表）
	0.32
	0.27

	255亩花卉种植园
	花卉
	4.544
	3.787

	302亩果林
	果树（以梨为代表）
	5.38
	4.483

	270亩果林和烤烟
	果树（以梨为代表）
	4.812
	4.01

	合计
	
	15.056
	12.55


综上所述，全部废水氮素和磷素输入量分别为11.673t/a、0.80t/a，已租赁和签订协议的种植基地可消纳氮素和磷素量分别为15.056t/a、12.55t/a，可以完全消纳本项目养殖废水排放的氮素和磷素。
另，花卉种植基地已建有容积2250m³的收集池，其他种植基地根须需要将建设收集池，满足末端废水的暂存要求；企业租赁的土地位于养殖场附近，发酵废水可利用养殖场收集池储存，使用时可通过罐车+塑料管的方式进行施肥。
（3）养殖废水回用配套设施
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）中污水的处理：“在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田…”
①粪污输送方式
根据调查，企业签订粪污处置协议的种植园与场区的直线距离在1.6～14km之间，修建输送管道耗资较大，因此粪污输送采取车载的方式。项目废水收集池、黑膜沼气池的总容积2500m³，项目排水量Qmax=30.575m³/d、Q平均=18.182 m³/d，按平均排水量，可连续储存137天的污水。
②末端储存设施设置情况
据调查，花卉种植基地已建成2250m³的收集池，粪污可运输至收集池储存；其他种植园主要种植梨、桃树、樱桃、李子树等果树，粪污浓度对其影响不大，目前无收集池，一般情况下采用即拉即用的方式。
5.2.2.3.2污水处理工艺可行性分析
根据经济作物的最废特点：果树追肥主要是花前期、追花后期、果实膨大和花芽分化期、秋梢停止生长期等进行追肥，平均三个月追肥一次。花卉10-15天追肥一次。项目场址位于星云湖径流区内，根据云南省生态环境厅发布的《九大高原湖泊水质监测月报（2021年10月）》，星云湖水质现状为Ⅴ，未达到Ⅲ类水功能要求。为了保护星云湖水质，一般情况下，废水厌氧发酵处理后首先考虑还田资源化利用，无法还田时废水自建污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场区绿化和周边农作物浇洒；处理规模不得小于12.05m³/d。
《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐了三种污粪处理基本工艺模式，“养殖规模在存栏（以猪计）2000 头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000 头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺”，本项目常年存栏5000 头，项目使用模式Ⅲ处理工艺。
畜禽废水COD、SS、NH3-N 含量高；可生化性好，沉淀性能好；水质水量变化大；含有致病菌并有恶臭等特点。污水处理系统采用“固液分离+黑膜沼气+配水池+调节池+两级（厌氧+好氧）+沉淀池+缓冲池+气浮池+MBR生物膜+终沉池+消毒+清水池”的工艺。工艺流程简述如下：
（1）黑膜沼气池
养殖废水干湿分离机固液分离后，经500m³的收集池汇入2000m³黑膜沼气池，产沼气的原理同传统的沼气池一样，利用HDPE 膜材防渗防漏，池内安装进出水口、抽渣管和沼气收集管，土坑池子上口再加盖HDPE 防渗膜密封，四周锚固沟固定，形成一个整体的厌氧发酵空间。是一种集发酵、储气为一体的超大型沼气池，粪污处理依靠厌氧菌的代谢功能，使粪污中的有机物得到降解并产生沼气。
（2）配水池
配水池的作用是为后续生化处理提供水源，稀释进水等作用。
（3）调节池
曝气调节池主要起到收集污水，调节水质、均匀水量的作用，有效减轻对后续生物处理的冲击负荷。
（4）一级缺氧池
缺氧池的作用是将大分子有机物转化为小分子有机物，提高可生化性。好氧反应器中生成的硝态氮NO3--N和亚硝酸氮NO2--N通过内循环回流到缺氧池中，在有一定碳源的条件下，由反硝化细菌先将硝酸氮NO3--N转化为亚硝酸氮NO2--N，亚硝酸氮再进一步转化为氮气N2，水体中的氮从化合物转化为氮气进入到空气中，最终将污水中TN 降低。在厌氧条件下，聚磷菌的生长受到抑制，为了自身的生长便释放出其细胞中的聚磷酸盐，同时产生自身生长所需的所需的能量，称该过程为磷的释放。
（5）一级好氧池
污水在好氧池中通过好氧菌的分解作用，将水中各类有机质氧化分解。同时，硝化细菌以原有污水中的含碳有机物和内源代谢产物作为碳源进行硝化反应。进入好氧环境后，聚磷菌活力得到充分恢复，在充分利用基质的同时，从废水中摄取大量溶解态的正磷酸盐，从而完成聚磷的过程。
（6）二级缺氧池
缺氧池的作用是通过反硝化反应将水中硝态氮转化为氮气，降低出水氨氮的含量，为后续的好氧工艺减轻负荷。内设布水系统，使溶解氧的浓度在0.3~0.5 mg/L。
（7）二级好氧池
污水在好氧池中通过好氧菌的分解作用，将水中各类有机质氧化分解。进一步去除BOD，二级好氧池的硝化液回流到二级缺氧池。
（8）沉淀池
作为好氧池泥水分离的设施，在重力的作用下，使悬浮液中密度大于水的悬浮固体下沉，从而与水分离的水处理方法。富含磷的污泥通过剩余污泥外排的方式最终使磷得到去除。它的去除对象，主要是悬浮液中粒径在10μm以上的可沉固体以及通过排除剩余污泥去除总磷。能够有效保证后续处理稳定的水量和良好的水质。
（9）缓冲池
缓冲池的作用是储存沉淀池的出水，为后续深度气浮处理提供水源。
（10）气浮机
高效溶气气浮机是使悬浮物附着气泡而上升到水面，从而分离水和悬浮物的水处理方法。用于生化处理之前，去除污水中的悬浮物，利用大量微小气泡与悬浮物结合，使悬浮物上浮到污水表面，然后收集处理这些悬浮物。该方法比沉淀快，去除率高，一定程度上能减少后面的生化污泥。特别是针对养殖废水深度处理，更能有效去除浮渣及水中难容的胶状体及悬浮物质。
（11）MBR生物反应器
废水进入MBR膜生物反应器深度处理，利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。进一步去除废水中的活性污泥与大分子有机物、深度除磷脱氮。
（12）消毒池
消毒池的作用是去除大肠杆菌，通过计量加入次氯酸钠起到清水消毒的作用。消毒接触反应时间1.5 小时以上。
（13）污泥浓缩池
储存经气浮反应及沉淀池产生的剩余污泥，进入污泥浓缩池浓缩。污泥浓缩池的浮渣、剩余生物污泥和粪便定期泵入干湿分离机处理后，与猪粪一并包装外售。


图5.2-1 无法还田施肥废水污水处理工艺流程图
该工艺具有：耐冲击；操作维修简便，控制系统采用全自动控制；整个污水处理以物理、化学处理为主，生化处理为辅的工艺，确保了系统运行的稳定性。出水水质：BOD5<10mg/l，氨氮<5.0mg/，CODcr〈30mg/l，浊度<5NTU，总大肠细菌总数<1000个/L，稳定达标。
综上，该工艺处理养殖废水可行、可靠。
5.2.2.4项目非正常排放对周围环境的影响
本项目出现非正常排放的情况主要是指化粪池发生损坏时，粪污渗出而对地表水和地下水产生影响。
项目若发生非正常排放，收集池废水会沿地势向东自流进入捧寨河，捧寨河为季节性箐沟，有降雨时沟内有周边汇集的雨水，旱季时则干旱，在最不利情况下发生非正常排放时，沟内废水将全部为项目厂区非正常排放的污水，污染物浓度为：CODcr 490.15mg/L，BOD5 369.42mg/L，NH3-N 210.46mg/L，TP 16.51mg/L，SS 398.34mg/L；河流水质不满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，超标严重。雨季时，污染物将随雨水经捧寨河、大庄河汇入星云湖，对水体造成污染。
因此，为杜绝废水非正常排放，项目应采取以下措施：
（1）养殖区现有的化粪池（2*50m³）、沼气池（2*100m³）利用现有设施，必须采取防渗措施，对池壁涂抹混凝土浆，必要时涂防渗材料，保证防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。整改完成作为事故废水收集池使用，总容积300m³。
（2）粪池（180m³）、500m³收集池、2000m³黑膜池等作重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
[bookmark: _Toc223923687]5.2.2.5小结
[bookmark: _Toc175643267][bookmark: _Toc186604588]运营期产生的猪尿、猪舍冲洗水、粪便压滤液等经固液分离——收集池沉淀——黑膜沼气池厌氧发酵分解后，通常情况下通过粪污处置协议由种植户用罐车运走作农肥施用，在废水无法座农肥使用时，经自建的污水处理站处理达标后，用于场内绿化和周边农田浇洒，污水处理规模满足养殖废水处理要求，处理工艺可行。养殖区现有化粪池、沼气池等总容积300m³，防渗防漏整改后作事故池利用，可保证事故废水及时转移收纳，废水不外排。食堂废水经隔油池、化粪池处理后，进入养殖废水处置系统处置。因此，本项目废水对周围水体的影响不大。
[bookmark: _Toc509473435][bookmark: _Toc92893413]5.2.3地下水环境影响分析
5.2.3.1评价范围
根据项目区水文地质图，项目所在地的水文地质单位，评价范围约4.378km2。地下水保护目标：为评价范围内的地下水。
[bookmark: _Toc478303566]5.2.3.2水文地质条件
项目场址位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，处于古生界石灰系，上统马平组（C3m）出露稳定，中统威宁群（C2W）。中统威宁群和上覆石炭统上统马平组，均呈整合或假整合接触，故上统与中统合并表示为C2+3。东西两侧分别分布古生界石灰系下统组群（C1）、古生界二迭系下统组群（P1）隔水层。
马平组（C3m）为岩性为灰白色、灰色中厚层及厚层块状石灰岩，微晶灰岩，生物屑灰岩，局部夹燧石结核或白云岩，富含类，厚32m。威宁群（C2W）属于早石炭世晚期至中石炭世地层。深灰色石灰岩、灰白色纯石灰岩及白色白云质石灰岩，含珊瑚、腕足类、菊石、类等，厚16-81m。
该地层石灰岩夹白云岩，岩溶率5～20%，暗河（暗洞）中等发育。暗河（大泉）流量50～100L/s，地下水径流模数常见值3～6L/s.km2。属于HCO3-Ca.Mg型水为主，矿化度＜0.5g/L。本区地下水为碳酸盐岩溶水。
项目区水文地质图详见插图5.2-1。
5.2.3.3地下水补径排条件及开发利用情况
（1）地下水补径排条件
补给条件：项目场址西高东低、南高北低，厂址往西至山顶、往南至通海—江川分水岭均无湖泊、水库等地表水体存在，大气降雨是评价区地下水主要补给源。
径流排泄条件：项目区所在地自东向西北侧延伸。坡体由中生界侏罗系冯家河组紫红色泥岩、泥质粉砂岩和灰绿、黄绿色石英砂岩、长石石英砂岩组成，属顺向斜交坡，河谷切割深，峰谷高差较大，排泄条件较好。综上所述，项目区及附近属地下水补给区，主要接受大气降雨补给，补给面积较小，净补给量少，补给水量不均匀，地下水补给条件差，径流通过泉眼在场址西北泉眼排泄。
（2）地下水开发利用历史与现状
经调查，项目所在水文地质单元地下水开发利用情况如下：
表5.2.3-1 项目所在水文地质单元地下水开发利用情况统计表
	
	地下水源
	与场址位置
	开采深度
	保护区划定情况
	用途

	1
	路子箐1#、2#深水井
	北，1.2km 
	550m
	2012年4月划定一级保护区，未设置二级保护区和准保护区。
	县城供水水源

	2
	福德山1#、2#深水井
	北，1.845km 
	201.15m
	
	

	3
	小龙潭机井
	北，1.76km 
	无数据
	未设置
	村民饮用水源

	4
	戚官村机井
	西北，1200m
	无数据
	未设置
	衣物清洗，无饮用功能

	5
	芭蕉龙源机井
	南，435m 
	198m
	未设置
	数量较小，仅有芭蕉龙源山庄内使用。


项目厂址不在路子箐、福德山的饮用水源保护区内。
5.2.3.4地下水环境影响分析
5.2.3.4.1正常情况下对地下水的影响分析
养殖过程产生的养殖废水厌氧发酵处理后尽量回填作农肥施用；无法还田废水自行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于场区绿化和周边农作物浇洒。猪舍、刮粪沟、化粪池、沼气池、粪池、500m³的收集池、安全填埋井的均用具有防渗作用的混凝土浇筑；废水输送管道采用PVC管材，衔接口采用防渗材料加固；2000m³的黑膜沼气池使用铺设黑膜防渗。干湿分离后的粪便用编织袋包装后放置于500m³收集池防渗混凝土浇筑的顶部库房内。
正常情况下，项目产生的废水、粪便等均能妥善处置，在采取防渗措施后，项目的运行对地下水的影响较小。
5.2.3.4.2非正常情况对地下水环境影响预测
（一）地下水污染途径
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径多种多样。对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。
项目场地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。本项目场地地势西高东低，厂址位于捧寨河西岸边坡处，与捧寨河河谷高差34.5m。若废水发生渗漏，污染物主要随地势向东面河谷排泄，由断面排泄进入捧寨河，不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。
判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内粘土隔水层垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不易受到项目下渗污水的污染影响。
根据地下水地质条件、地下水补给。径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，本项目运营期对可能对地下水的造成污染主要是猪舍及污水管道渗水、储粪池、废水处理系统污水池、安全填埋井渗滤液等事故情况下下渗污染地下水。
本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象；可能造成地下水污染途径有以下几种途径：
①废水收集处理系统防渗措施不足，导致污水渗入地下造成对地下水的污染；
②工程使用的各类废水池、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；
③生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。
④废水汇集渠道防渗措施不足，而造成废水下渗污染地下水。
⑤病死猪填埋井防渗措施不足，而造成病死猪及胞衣堆放过程中渗滤液下渗污染地下水。
（二）地下水环境影响预测
本次地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的预测模式，采用解析法对污水处理站发生泄漏对地下水的影响进行预测。预测对象为潜水含水层。
（1）正常状况下地下水环境影响分析
正常工况下，本项目防渗措施完好，污染物渗漏进入地下水的可能较小，一般不会对地下水产生明显影响。
（2）非正常状况下地下水环境影响分析
本项目废水污染物浓度高，一旦发生泄漏，将对区域地下水环境产生影响。因此，本次评价选取化粪池作为可能渗漏源进行非正常工况下的地下水影响预测。
①预测范围
项目区地势整体南西高北东低，地下水整体由南向北，在西北隔水层交界处以泉水的形式排泄，评价区内构造不发育，水文地质条件相对简单。评价范围确定为场址南面江通高速南面垭口处，往北整个水文地质单位元，评价面积4.035km2。
②预测时段
选取生产废水汇总完全混合后在进入养殖区化粪池，发生事故下渗至地下水后随时间污染物的浓度变化情况进行预测，持续时间为1h，污水排放量30.575m³。
③预测情景
本次评价选取养殖区化粪池池底出现裂缝导致废水持续泄漏作为非正常工况预测情景。
④预测因子及浓度
预测因子为：CODCr、氨氮
污染物浓度：假设养殖区化粪池发生渗漏，污染物泄露至含水层中，且污染物持续泄露1h，废水中主要污染物为CODcr、SS、BOD5和氨氮。CODcr地表含量较高，但实验数据显示CODcr进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此，用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。废水中CODcr浓度2450.77mg/，高锰酸盐指数一般来说是CODcr的40%~50%（取50%），预测时高锰酸盐指数浓度为1225.39mg/L。氨氮浓度244.72 mg/L。
⑤预测模式
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价等级为三级时，地下水预测方法可采用解析法或类比法，本次采用解析法一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型。公式如下：
[image: ]
式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C—t时刻点x处的示踪剂浓度，mg/L；
C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；
u—水渗流速度，m/d；
K—渗透系数，m/d；
I—地下水水力坡度，‰；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向弥散系数，m2/d。
④参数取值
a、渗透系数K：项目区土壤主要是红壤，为亚黏土，渗透系数参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B表B.1，渗透系数取值为0.25m/d。
b、有效孔隙度n：亚黏土孔隙度参考值（3~12%），本次预测评价中取n=0.07。
c、地下水水力坡度I：项目区地下水水力坡度为0.001；
d、根据b、c、d中对K、n、I的取值，地下水渗流速度u=0.0036m/d。
f、弥散系数DL：由于“弥散系数=弥散度地下水渗流速度”，根据经验保守取值，纵向弥散度10m。因此，纵向弥散系数DL=0.036m2/d。
⑤预测结果与分析
表5.2.3-2 污染物检出下限及其水质标准限值
	模拟预测因子
	标准限值mg/L

	耗氧量（CODMn，以氧计）
	3

	氨氮
	0.5



表5.2.3-3   CODMn浓度预测结果 单位：mg/L
	T/天
x/m
	1
	50
	100
	300
	500
	1000
	2000
	5000
	10000
	20000
	35000
	50000
	100000

	5
	0
	0.000009
	0.000065
	0.000291
	0.000415
	0.000564
	0.000675
	0.000766
	0.000800
	0.000813
	0.000816
	0.000816
	0.000816

	10
	0
	0
	0
	0.000041
	0.000125
	0.000305
	0.000501
	0.000697
	0.000776
	0.000808
	0.000815
	0.000816
	0.000816

	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000093
	0.000407
	0.000652
	0.000781
	0.000811
	0.000815
	0.000816

	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000004
	0.000150
	0.000463
	0.000724
	0.000802
	0.000814
	0.000816

	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000033
	0.000265
	0.000631
	0.000783
	0.000810
	0.000816

	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000041
	0.000369
	0.000700
	0.000790
	0.000816

	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000011
	0.000240
	0.000630
	0.000769
	0.000816

	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000023
	0.000309
	0.000615
	0.000813

	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000074
	0.000349
	0.000800

	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000122
	0.000756

	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000024
	0.000652

	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000049

	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


表5.2.3-4 氨氮浓度预测结果 单位：mg/L
	t/天
x/m
	1
	50
	100
	300
	500
	1000
	2000
	5000
	10000
	20000
	35000
	50000
	100000

	5
	0
	0.000044
	0.000325 
	0.001458
	0.002079
	0.002822
	0.003382
	0.003838
	0.004006
	0.004071
	0.004084
	0.004086
	0.004086

	10
	0
	0
	0.000001
	0.000207
	0.000624
	0.001526
	0.002509
	0.003488
	0.003887
	0.004048
	0.004081
	0.004085
	0.004086

	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000043
	0.000463
	0.002038
	0.003266
	0.003909
	0.004061
	0.004082
	0.004086

	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000022
	0.000753
	0.002316
	0.003624
	0.004014
	0.004074
	0.004086

	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000164
	0.001326
	0.003159
	0.003921
	0.004055
	0.004086

	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000001
	0.000204
	0.001848
	0.003505
	0.003955
	0.004085

	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000053
	0.001203
	0.003154
	0.003851
	0.004085

	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000114
	0.001549
	0.003079
	0.004071

	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000002
	0.000370
	0.001747
	0.004006

	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000038
	0.000610
	0.003784

	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00012
	0.003267

	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000243

	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


根据表5.2.3-3、5.2.3-4中可以看出，在非正常情况下，若养殖区化粪池发生泄漏，污水的不断持续渗透，随着时间的推移，CODcr和氨氮浓度将不断升高，呈线性放大，最终越来越接近最大浓度，未超标；污染物会对地下水下游水质造成持续的影响。因此，企业要加强日常管理和风险防范，采取有效措施避免泄漏事件的发生，切实做好渗漏的源头控制及废水的收集和处理工作，做好排水系统、污水处理设施的管理和防渗漏工作。并做好地下水污染实时监测和应急预案，对COD、NH3-N指标进行跟踪监测。建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，以便及时发现、及时控制并采取措施修复治理。

5.2.3.5安全填埋井对地下水的影响
病死猪尸体以及分娩废弃物在安全填埋井中腐化的过程中，产生大量的有机物，会逸放出大量的病菌和病毒。若填埋井防渗措施不到位，有机物和一些病菌、病毒就会渗透到土壤中，从而对地下水造成一定的污染，当病菌、病毒随着地下水的迁移而进入地表径流，会导致疫情疫病的发生。同时，病死猪以及分娩废弃物对地下水的影响也和养殖废水对地下水影响相似，对地下水有氮、磷元素的影响，水硬度影响、生物学指标影响、有机污染物影响。
5.2.3.6工程污染防治措施及跟踪监测
（一）原头控制措施
（1）完善猪舍废水和尿液的收集措施，杜绝零散排放。
（2）废水输送管道衔接口紧固，杜绝污染物跑、冒、滴、漏的发生，减少污染物的泄漏量。
（3）配套足够水力停留时长容积的污水池，严防废水外溢漫流。
（4）设置事故废水收集池，保证事故状态下废水全部收集，防治事故排放废水污染地下水。
（二）分区防渗措施
项目污染区防渗分为重点污染区防渗和一般污染区防渗。
表5.2.4-3 分区防渗措施
	序号
	分区防渗
	防渗区域

	1
	重点防渗区
	猪舍、刮粪沟、化粪池、沼气池、粪水收集池、安全填埋井、危废暂存间、猪粪处理间、废水输送管道等。

	2
	一般防渗区
	药品间、配电室、食堂、公厕地面、饲料库房

	3
	简单防渗区
	道路、办公区地面


（1）重点污染区防渗措施
	序号
	项目
	防渗措施及效果

	1
	养殖区地面
	养殖区猪舍底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	2
	废水输送管道
	采用PVC管道，衔接口采用防渗胶布紧固，K≤1×10-7cm/s。

	3
	刮粪沟、漏缝
	采取暗沟密闭输送形式，具备防止淤积利于清理的条件，采取粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	4
	500m³收集池、自建污水处理站池体、危废暂存间
	预留粪便进出口，其余封闭。底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。池壁和顶部防渗混凝土浇筑，K≤1×10-7cm/s。

	5
	事故池
	现有化粪池、沼气池整改，池壁、池底设防渗砂浆图层，漏缝凿开用具有防渗效果的混凝土填筑，K≤1×10-7cm/s。

	6
	2000m³黑膜沼气池
	底部及四周墙体采用粘土层+水泥砂浆及混凝土防渗+铺设HDPE膜防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	7
	安全填埋井
	底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。池壁和顶部防渗混凝土浇筑，K≤1×10-7cm/s。


（2）一般污染区防渗措施
一般污染区防渗措施：除重点防渗区域外地面采取粘土铺底，再在上层铺10-7cm/s的水泥进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层系数≤10-7cm/s。
（3）简单防渗
地面硬化处理。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此项目在严格按照环评要求施肥的情况下不会对区域地下水环境产生明显影响。
分区防渗图详见插图5.2-2。
（三）跟踪监测
场区北面戚官村民井作为跟踪监测点1个，定期委托由监测资质的第三方检测机构监测。
5.2.3.7地下水环境影响分析结论
[bookmark: _Toc509473436][bookmark: _Toc92893414]本项目对废水收集处理系统、废水输送管道、危废暂存间、安全填埋井等分区防渗，正常情况下，项目运营不会对地下水造成影响。非正常情况下，若养殖区化粪池发生泄漏，污水的不断持续渗透，随着时间的推移，CODcr和氨氮浓度将不断升高，呈线性放大，最终越来越接近最大浓度，未超标；污染物会对地下水下游水质造成持续的影响。企业针对非正常排放采取源头控制措施、分区防渗措施，设置监控点对地下水定期监控，配套事故废水收集池，确保废水非正常排放的环境风险水平控制在可接受范围内。采取上述措施后，本建设项目对周围地下水环境影响在可接受范围内。
5.2.4声环境影响分析
[bookmark: _Toc175643272]5.2.4.1噪声源分析
[bookmark: _Toc175643273]噪声主要来源于圈舍排风扇、水泵、粪便干湿分离机、猪只叫声及运输车辆。猪只受到惊吓、刺激会发出尖锐的叫声，随机性较大，主要发生在喂食和分娩时。项目噪声其源强值一般在65～85dB（A）之间，经过降噪措施后噪声值一般在70dB（A）左右。
5.2.4.2预测模式
[bookmark: _Toc175643275]评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。预测中噪声源强取采取措施后的噪声值，预测模式如下：


式中：
Loct(r)——点声源在预测点产生声压级；
Loct(r0)——参考位置r0处的声压级；
r ——预测点距声源的距离，m；
r0 ——参考位置距声源的距离，m；
△Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收效应引起的衰减量，其计算方法详见HJ/T 2.4—2009《环境影响评价技术导则》（声环境部分）。
声压级合成模式：


式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB；
Li——某一个声压级，dB。
5.2.4.3厂界预测结果及影响分析
根据噪声产生点及平面布置可知，本项目噪声源主要来自猪舍、废水处理站等猪只叫声及风扇、风机等。车辆噪声强度在70-85dB（A）。项目各噪声源与厂界的距离见表5.2.5-1，厂界噪声预测结果见表5.2.5-3。
表5.2.5-1   各噪声源与厂界距离一览表
	项目
	噪声源距预测点最近距离（m）

	
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北

	50重锤式风机
	96～141
	14～55
	79～101
	123～158

	36重锤式风机
	71～146
	10～79
	78～118
	109～162

	潜污泵
	31～44
	147～155
	161～177
	67～82

	备用发电机
	145
	92
	46
	104

	粪便干湿分离机
	30
	112
	152
	174



表55.2.5-2 厂界噪声贡献值预测结果一览表单位：dB（A）
	单元
	噪声源
	数量
	采取措施后的噪声值
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	猪舍
	50重锤式风机
	10
	65
	33.85
	45.02
	35.63
	32.86

	
	36重锤式风机
	19
	65
	38.68
	47.28
	38.76
	35.04

	粪水处理系统
	潜污泵
	6
	60
	36.67
	24.22
	23.09
	30.35

	辅助设备
	备用发电机
	1
	65
	21.77
	25.72
	31.74
	24.66

	粪便干湿分离机间
	粪便干湿分离机
	1
	60
	30.46
	19.02
	16.36
	15.19

	叠加贡献值
	
	
	41.96
	49.34
	41.11
	38.15


表5.2.5-3 厂界噪声贡献值预测结果一览表单位：dB（A）
	预测点
	东侧厂界
	南侧厂界
	西侧厂界
	北侧厂界

	时段
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	贡献值
	41.96
	49.34
	41.11
	38.15

	背景值
	昼间值
	41
	44
	44
	43

	
	夜间值
	39
	40
	41
	40

	预测值
	昼间值
	44.52
	50.45
	45.80
	44.23

	
	夜间值
	43.74
	49.82
	44.07
	42.18

	执行标准（昼间）
	60
	60
	60
	60

	执行标准（夜间）
	50
	50
	50
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


从上表可以看出，项目运营期产生的噪声对厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。项目场界较大，噪声对环境影响不大。  
[bookmark: _Toc410033875][bookmark: _Toc421915906][bookmark: _Toc430201419][bookmark: _Toc430953702][bookmark: _Toc430953910][bookmark: _Toc450603629]5.2.4.4关心点噪声分析
距离项目最近敏感点为东北1130m处的戚官村，噪声经距离衰减后，对戚官村的声环境无影响。
[bookmark: _Toc186604591]5.2.5.5小结
厂界噪声预测结果表明，厂界昼夜噪声预测值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。关心点与项目厂址相距较远，噪声经距离衰减后，对关心点的声环境无影响。
[bookmark: _Toc199131812][bookmark: _Toc217875040][bookmark: _Toc509473437][bookmark: _Toc92893415]5.2.5固体废物处置分析
[bookmark: _Toc199131813][bookmark: _Toc217875041]5.2.5.1固体废物的来源
本项目建设完成后，固体废物主要包括猪粪、分娩废物、病死猪、饲料残渣、废水处理污泥、医疗废弃物、废弃包装物、职工生活垃圾。
5.2.5.2固体废物处理处置分析
（1）猪粪
项目使用干清粪工艺，采用刮粪机将猪粪及时、单独清除，不与尿、污水混合排出，清粪约2次/d，将清出的猪粪及时运至粪池泵入干湿分离机进行压滤，将粪便含水率由82%降至60%以下袋装外售。通过采取该种处置方式既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题。通过采取上述处置方式，可以将粪便综合利用，变废为宝，从根本上消除了粪便排放对周边环境造成污染，防止了蚊蝇孳生。
场址周边朱天路、江通高速、玉江高速等，交通便利，少量散装外售的粪便在运输过程中需要密闭运输，不得有出现泼洒现象给沿途环境造成污染。
（2）病死猪及分娩废物
根据《国家危险废物名录（2021版）》，病死猪只不属于危险废物。根据《畜禽养殖业污染治理工程》技术规范（HJ497-2009）的规定：“病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或用作饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81-2001第9章规定。”（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死畜禽尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混泥土结构，混凝土抗渗标号大于S30（防渗系数小于10-10cm/s），深度大于3m，底部5×2m，入口直径1m，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，经填满后，需用粘土填埋压实并封口。
若本项目采用焚烧的方法对病死猪尸体进行处理，不但投资成本高，而且焚烧后会产生一些有毒有害气体，造成环境的二次污染。所以本项目设置安全填埋井1个，采用安全填埋的方式对病死猪尸体和分娩废物进行处理，填埋井的选址及建设应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）。
安全填埋井必须做好防漏防渗，每次填埋时覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，经填满后，需用粘土填埋压实并封口，不但能够杀死致病菌，而且还能够减少恶臭。
一般病死猪的处理和处置按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9章执行；高致病性禽流感疫情导致禽类死亡，死畜尸体的处理按照《高致病性禽流感疫情处置技术规范》规定，发现疫情后尽快地采样和送检，对疫区进行封锁隔离，必要时对疫情进行扑杀。项目若发生疫情，按照防疫部门的要求处置，办理合法手续。
项目安全填埋井选址要求按照农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25号）4.4.2和4.4.3执行：应选择地势高燥，处于下风向的地点。应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。深埋坑底应高出地下水位1.5m 以上，要防渗、防漏。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上。生石灰或漂白粉等消毒药消毒。覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。深埋后，在深埋处设置警示标识。安全填埋井的底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；池壁和顶部防渗混凝土浇筑，K≤1×10-7cm/s。
（3）饲料残渣
饲料残渣量运至储粪池堆放，定期清出。
（4）化粪池污泥
污泥通过干湿分离机压滤脱水后外售。
（5）医疗废物
养猪场防疫委托当地动物疫病防控中心签订协议，平时由当地动物疫病防控中心负责，疫苗注射完由当地动物疫病防控中心人员带走处理，但是当动物疫病防控中心没有空时也自己进行疫病防治工作。项目医疗废物的年产生量为0.05t。项目产生的医疗废物禁止乱丢弃，在仓库内隔出部分区域作为医疗废物储存间，内置惰性桶 1个，用于医疗废物的暂存。医疗废物统一收集到医疗废物专用塑料袋中，分类存放，在当地动物疫病防控中心到项目地进行疫病防治工作时，交由其带走处理。
（6）废弃包装材料
养殖区主要来自于塑料包装材料，包括废塑料袋、废纸箱等，统一收集后定期外卖给废品收购商。
（7）废脱硫剂
废脱硫剂产生量0.6t/a，每半年更换一次，更换产生的废脱硫剂由供应商回收利用。
（8）职工生活垃圾
生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置。
[bookmark: _Toc199131815][bookmark: _Toc217875042]5.2.5.3项目防疫及病死猪只的处理措施分析
项目设置了消毒间，当车辆和人进入场区均要进行消毒，杀灭病菌，保证项目生产区卫生。外来人员非特殊情况不得进入猪舍室内。对于病死猪要进行严格的尸体检验，如是因病死或中毒死亡，应遵循GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》，在远离居民区和养殖区的位置进行无害化安全填埋。项目安全填埋井选址要求按照农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25号）执行。项目区位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，距离最近村庄戚官村1130m，项目安全填埋井设置在场区的北面，是整个项目区海拔最高点，在项目区的下风向。项目区东面无地下水的开发利用。若发生疫情时，能够得到有效控制，不会对环境造成严重影响。
[bookmark: _Toc199131816][bookmark: _Toc217875043]5.2.5.4小结
项目猪粪、饲料残渣、化粪池污泥及时压滤包装，定期清出。病死猪及分娩废物全部实行安全填埋处置。防疫医疗废物暂存于危废暂存间惰性桶，定期由当地动物疫病防控中心人员带走处理。废脱硫剂有厂商回收利用。职工生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集统一收集后定期运至江川区生活垃圾收处置系统处置。
综上所述，通过以上措施，建设项目产生的固体废弃物均得到合适的处置方法，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，不向外环境排放，对外环境不会产生有害影响。
[bookmark: _Toc223923701][bookmark: _Toc509473438][bookmark: _Toc92893416]5.2.6环境风险影响分析
[bookmark: _Toc410033884][bookmark: _Toc421915915][bookmark: _Toc430201428][bookmark: _Toc430953711][bookmark: _Toc430953919][bookmark: _Toc449368500][bookmark: _Toc450603637][bookmark: _Toc410033886][bookmark: _Toc421915917][bookmark: _Toc430201430][bookmark: _Toc430953713][bookmark: _Toc430953921][bookmark: _Toc449368502][bookmark: _Toc450603639]5.2.6.1风险调查
根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目涉及B.1中的环境风险物质为柴油和沼气。场区配置1台190kw的柴油发电机，柴油常规存量200L（170kg）。黑膜沼气池内沼气最大存在量为6.60Nm3，沼气密度为1.125kg/Nm3，则沼气的最大存在量为0.0074t，净化处理后用管道引至食堂使用，无储气罐。
同时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B ，CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液或NH3-N浓度≥2000mg/L的有机废液属于风险物质，项目养殖废水和猪粪压滤废水混合后，CODcr浓度分别为2660.25mg/L，NH3-N浓度分别为265.70mg/L，两种污染物浓度未达到此标准，但若未处理的废水泄露，对环境影响较大，因此未处理的养殖废水也属于风险物质，但不计入项目Q 值核算。其次，存在动物疫情传播风险。
表5.2.6-1 风险调查一览表
	风险物质
	最大存储量
	CAS号
	临界量
	分布情况
	风险类型

	柴油
	200L（170kg）
	/
	2500t
	仓库
	泄漏、火灾、爆炸

	沼气
	4.76Nm3（0.0074t）
	74-82-8
	10t
	沼气系统
	泄漏、火灾、爆炸

	高浓度养殖废水
	545.46m3
	/
	/
	污水管道、污水处理系统
	泄漏


5.2.6.2风险物质识别
根据本项目的特点，项目风险物质主要为柴油、沼气及高浓度养殖废水，沼气的主要成分为甲烷。
表5.2.6-2 柴油理化性质及危险性一览表
	第一部分理化特性

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等

	闪点（℃）：
	45～55℃ 
	相对密度（ 水＝1）： 
	0.87～0.9 

	沸点（℃）：
	200～350℃ 
	爆炸上限％（V/V）： 
	4.5 

	自然点（℃）：
	257 
	爆炸下限％（V/V）： 
	1.5 

	主要成分：
	是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物

	溶解性：
	不溶于水， 易溶于苯、二硫化碳、醇， 易溶于脂肪。

	第二部分危险性概述

	危险性类别：
	第3.3 类高闪点易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	危险特性：
	本品易燃， 具有刺激性。遇明火、高热与氧化剂接触， 有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热， 容器内压增大， 有开裂和爆炸的危险。

	环境危害：
	该物质对环境有危害， 应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第三部分稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分毒理学资料

	接触限值：
	目前无标准

	急性毒性：
	LD50 ： 无资料，LC50 无资料。

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮， 吸入可引起吸入性肺炎， 能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状， 头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


甲烷其理化特征及危险特征见下表：
表5.2.6-3甲烷理化性质及危险特性表
	物化性质
	物质名称
	沼气
	成分
	甲烷

	
	分子式
	CH4
	分子量
	16.04

	
	危险货物编号
	21007
	UN 编号
	1971

	
	外观与性状
	无色无臭气体
	CAS
	74-82-8

	
	熔点（℃）
	-182.5
	相对蒸气密度（ 空气）
	0.55

	
	沸点（℃）
	-161.5
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32（-168.8℃）

	
	相对密度（ 水）
	0.42（-164℃）
	燃烧热（kJ/mol）
	889.5

	
	闪点（℃）
	-188
	临界温度（℃）
	-82.6

	
	引燃温度（℃）
	538
	临界压力（MPa）
	4.59

	
	爆炸上限%（V/V）
	15
	爆炸下限%（V/V）
	5.3

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚。

	危险特性
	禁配物：
	强氧化剂、氟、氯。

	
	急性毒性：
	LD50 ： 无资料LC50 ：无资料

	
	易燃， 与空气混合能形成爆炸性混合物， 遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧

	
	化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	有害
	

	燃烧
	一氧化碳、二氧化碳。

	产物
	

	燃爆危险
	本品易燃， 具窒息性。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源， 则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器， 可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂： 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	应急
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风， 加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


5.2.6.3生产系统危险性识别
生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。
（1）生产装置风险识别
本项目为育肥猪养殖项目，养殖过程中不涉及生产装置风险。
（2）储运设施风险识别
项目设置有配电室，且设置有备用柴油发电机，暂存柴油区域若是发生柴油泄漏，遇明火容易引发火灾及爆炸，会造成大气、地表水、土壤和地下水污染。
（3）环保设施风险识别
项目生产过程中污水处理站发生破损或者故障，导致废水泄漏，会造成对地表水、地下水、土壤的污染。
5.2.6.4环境风险潜势初判
涉及的环境风险物质为柴油，最大存储量0.17t，柴油临界量2500t，项目Q 值为Q=0.170/2500+0.0074/10+0.2/5=0.108＜1，Q值为Q1。根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C.1.1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
5.2.6.5风险分析
一、柴油环境风险分析
柴油沸点高于储存温度，故泄出物不存在闪蒸和热量蒸发，而是通过质量蒸发进入空气。在常温常压下均不稳定，受热或遇明火易燃烧甚至爆炸，燃烧产物主要为CO和烟尘。不完全燃烧状态产生一氧化碳甚至是碳颗粒，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。发生火灾爆炸事故时，建设单位采用泡沫混合液灭火过程中将产生一定量的消防废水，该类废水中的主要物质为石油类，当项目未能对消防废水落实相应有效的收集措施时，废水通过雨水沟进入十里河。
另外，作业机械油箱滴漏导致柴油滴落进入土壤，土壤中柴油通过地表雨水进入河流或地下水，导致地表水和地下水污染。
二、沼气环境风险
项目和沼气有关的具有风险的生产设施主要为沼气系统，沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其主要成分为CH4，以及少量的H2、CO、N2、H2S 等。沼气中的CH4、H2、H2S 都是可燃物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸。
项目养殖期间采用沼气池收集粪污后产生沼气，沼气通过集气管线收集、净化后引至食堂燃烧排放；若发生沼气池老化、人为损坏破损的情况，会导致沼气在区域内持续排放，遇到不利的大气条件下导致沼气池周边的浓度过高致使区域内工作人员中毒或健康危害，遇到明火后可能导致区域内发生火灾；若集气管线发生破损后，由于厨房使用沼气、空间相对密闭可能导致人员中毒事故发生及遇到明火引发火灾，沼气管线在其他区域内泄漏后，遇到明火引发火灾事故。
火灾时产生的烟气是物质在燃烧反应过程中分解生成的气态、液态、固态物质与空气的混合物。污染物主要为烟尘、CO、SO2、NO2等。项目周边地势开阔，扩散条件好，影响是短时间的，随着火灾扑灭影响逐渐消失。一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，及时疏散人员，通知周边群众，并按规定上报相关部门。
三、废水事故排放
根据前述分析，项目废水处理系统中，猪粪压滤废水和养殖废水混合后进入500m³的粪水收集池，此时废水只给你COD浓度为2660.25mg/L。考虑事故发生时约化粪池粪水全部在0.5h内进入地表水体捧寨河。
捧寨河为季节性河流，旱季时事故排放进入捧寨河，河流全部为污水，处理后的废水中CODcr和 NH3-N的浓度分别为2660.25mg/L、265.70mg/L。水质浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类水域水质标准限值的约50倍和233倍，污染物随雨水汇入下游的大庄河进入星云湖，对星云湖的水质造成污染 。
因此，运营期应加强对污水处理系统的巡查，发酵时间满足后及时将废水回田施用，全场最大废水产生量Qmax=30.575m³/d，养殖区现有化粪池（2*50m³）、沼气池（2*100m³）等防渗、防漏改造后作事故池使用，事故池除养护水外保持容量，为事故废水预留应急收集余量，防止养殖废水的事故排放。
四、卫生风险分析
项目运行后可能发生各种猪群疫情，若在疫情早期发现，并及时处理，将仅造成业主自身的经济损失；但若疫情未及时发现或处理不当，将可能传染给周围生物，从而传染给人群，致使造成当地经济损失，甚至人员伤亡。养猪场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫病、炭疽等，而且传播很快。
炭疽是由炭疽杆菌所致，一种人畜共患的急性传染病。人因接触病畜及其产品及食用病畜的肉类而发生感染。临床上主要表现为皮肤坏死、溃疡、焦痂和周围组织广泛水肿及毒血症症状，皮下及浆膜下结缔组织出血性浸润；血液凝固不良，呈煤焦油样，偶可引致肺、肠和脑膜的急性感染，并可伴发败血症。自然条件下，食草兽最易感，人类中等敏感，主要发生于与动物及畜产品加工接触较多及误食病畜肉的人员。炭疽病世界各地均有发生，一般呈散发性，但有时也可呈地方性流行病。多发生于炎热多雨季节，猪群一般呈现为急性发病，体温升高，出现昏迷、突然卧倒、呼吸极度困难、可视黏膜呈蓝紫色、口吐白沫、全身战栗等症状，不久出现虚脱，甚至导致死亡。
口蹄疫俗名“口疮”、“辟癀”，是由口蹄疫病毒所引起的偶蹄动物的一种急性、热性、高度接触性传染病。主要侵害偶蹄兽，偶见于人和其他动物。其临诊特征为口腔粘膜、蹄部和乳房皮肤发生水疱。该病传播途径多、速度快，曾多次在世界范围内暴发流行，造成巨大政治、经济损失。鉴于此，世界动物卫生组织（OIE）将其列为A类传染病之首。目前，有三分之二的OIE成员国流行FMD，时刻威胁着无FMD国家和地区的家畜安全和畜产品贸易。口蹄疫病毒属于微核糖核酸病毒科口蹄疫病毒属。该病潜伏期1-7天，平均2-4天病牛精神沉郁，闭口，流涎，开口时有吸吮声，体温可升高到40-41℃。发病1-2天后，病牛齿龈、舌面、唇内面可见到蚕豆到核桃大的水疱，涎液增多并呈白色泡沫状挂于嘴边。采食及反刍停止。水疱约经一昼夜破裂，形成溃疡，这时体温会逐渐降至正常。在口腔发生水疱的同时或稍后，趾间及蹄冠的柔软皮肤上也发生水疱，也会很快破溃，然后逐渐愈合。有时在乳头皮肤上也可见到水疱。本病一般呈良性经过，经一周左右即可自愈；若蹄部有病变则可延至2—3周或更久；死亡率1%--2%，该病型叫良性口蹄疫。有些病牛在水疱愈合过程中，病情突然恶化，全身衰弱、肌肉发抖，心跳加快、节律不齐，食欲废绝、反刍停止，行走摇摆、站立不稳，往往因心脏麻痹而突然死亡，这种病型叫恶性口蹄疫，死亡率高达25%~50%。犊牛发病时往往看不到特征性水疱，主要表现为出血性胃肠炎和心肌炎，死亡率极高。
因此，应采取有效的风险事故防范措施，防止猪疫情发生。
5.2.6.6风险事故防范措施
一、柴油事故风险防范措施
（1）入口设立明显标志，禁止明火。
（2）配置适当的消防器材、惰性消防沙、转移容器等。
二、沼气风险防范措施
同时强化设计、施工管理与监督；加强沼气系统及输送管道的日常管理，设置禁烟禁止明火标识；配置适当的消防器材。
三、废水事故排放防范措施
项目应加强对厌氧发酵池的日常维护管理，在建设污水处理系统池体时，应加强前期勘探工作，避免在滑坡等地质灾害处建设，同时强化设计、施工管理与监督，保证各污水处理设施建设质量可靠，对粪水处理构筑物采用钢砼结构。运行期间加强对各池体及管网等的管理，避免风险事故的发生，禁止粪水进入地表水体。
另外，对污水处理系统的巡查，养殖区现有的化粪池（2*50m³）、沼气池（2*100m³）等采取防渗措施，防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。整改完成作为事故废水收集池使用，总容积300m³。保证事故废水不外排。
三、卫生风险事故防范措施及建议
为防止猪疫情主要从以下几方面着手：
1、猪只的引进
猪只的引进要求：1）装运之日无疫病症状；2）不可从满足中止认证或撤销认证的养殖场引进易感动物。3）利用和生产用猪，装运前至少3个月内无口蹄疫、猪瘟和肠病毒性脑脊髓炎；装运前至少30天内没有发生过动物防疫规定的疾病。4）动物装运过程中没有接触过其它偶蹄动物，装运车辆应彻底消毒。5）动物应附带官方兽医签发的建议证明和非疫区证明。7）引进的猪只应隔离观察15天以上，证实无病后才可混群饲养。
2、养猪场的卫生控制
1）建筑布局：养猪场应严格执行生产区和生活区相隔离的原则，人员、动物和物质转运应采取单一流向，以防止污染和疫病传播。
2）建筑材料：建造厂房的材料，特别是猪舍及其设备应对猪无害，且易于清洗和消毒。
3）隔离、加热和通风设施：房舍的隔离、加热和通风设施，应保证空气流通、防尘、温度和空气相对适宜，以防对猪只造成伤害。
4）光照条件：猪舍应具有适宜的光照，并和气候相适应，不得使猪长时间处于黑暗中。光照可以采用自然光和人工光，光线应具有一定的强度，以便对猪只实施检查。
5）漏缝板的设计：猪舍内漏缝板密度和漏缝应根据猪群的蹄子大小合理设计，避免使猪只受伤，同时，又要考虑到能使猪粪能掉落到粪池中，保持猪舍的清洁。
6）饲喂设施：猪只饲喂和饮水设备应设计建造合理、材料坚固、无毒无害、且易于清洗消毒。
7）消毒设施：猪场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养猪往往通过改善养猪设备来控制或减少疾病。如漏粪地板和护仔栏的使用；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。即使是小猪场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进猪群健康。养猪场应备有良好的清洗消毒设施，防止疫病传播，并对养殖场及其相应设施进行定期消毒。
8）粪便处理设施：养殖场应具备有效的粪便和污水处理系统，定期维护污水处理设备，保证能有效处理污水，能够达标。
3、饲养管理
1）工作人员应定期检验身体，不得患有任何人畜工患病；2）工作人员往返工作岗位时应该沐浴消毒。非工作人员应尽量不进入饲养区，特殊情况下，非生产人员可穿戴防护服入场；3）使用饲料应遵照《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》(NY/T471-2018)的规定；4）使用兽药应遵循《绿色食品兽药使用准则》（NY/T472-2013）规定，并做好记录，记录应保存两年以上。残留监测符合动物性食品中兽药残留最高标准和《绿色食品兽药使用准则》（NY/T472-2013）的规定。
4、饲养卫生
猪只的饲料应考虑到其年龄、体重、行为等，保证其健康成长，维持其正常机能。应提供足够的清洁饮水。
5、日常健康检查和护理
对于群饲和舍饲猪，饲养员每天应对所有的猪只进行检查，所有疑似发病或受伤猪应立即接受治疗。对疑似发生传染病的猪只，应立即隔离，通知官方兽医，并将疫病确诊所需样品送往指定实验室进行诊断，一旦确诊，应立即报告当地畜牧兽医行政管理部门。
5.2.6.4疫病监测制度
只有对本场所有猪只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。
猪场应建立如下疾病监测制度：
1、对后备猪进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、猪瘟疫苗注射及注射1～3周后抽血化验工作。进行血清学检测，监测猪群健康状态和免疫效果。
2、对乳猪、断奶猪和其他各猪群，应做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握猪群免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及猪群的临床检查结果等方面的资料，进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。
3、定期监测蓝耳病、李氏杆菌病、传染性胸膜肺炎、萎鼻、气喘病、猪痢疾、链球菌病。
4、做好猪群驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。
5.2.6.5卫生风险应急预案
1、应急组织
设立专人负责养猪场的日常饲养管理，主要职责有以下几个方面：
（1）制定详细的符合国家畜牧兽医行政管理部门有关规定的疫病监测和控制方案；
（2）负责事故处理指挥，落实事故处理的岗位责任制；
（3）负责向当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医提供连续疫情监测信息；
（4）负责事故后果评价，并报告有关管理部门。
2、应急措施
（1）对所有疑似发病或受伤猪应立即接受治疗；对疑似发生传染病的猪只，应立即隔离，尽快报告当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医，并将病样送达指定实验室确诊。
（2）确诊发生口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟和肠病毒性脑脊髓炎时，应立即报告当地畜牧兽医行政管理部门，配合专管兽医局和官方兽医，对猪群实施严格的捕杀措施，并随后对猪场进行彻底的清洗消毒，动物死尸按（GB16548-2006）《病害动物和病害动物产品安全处理规程》进行无害化处理。消毒按（GB/T16569-1996）《畜禽产品消毒规范》进行。
（3）确诊发生口蹄疫、猪水泡病、非洲猪瘟、猪瘟、肠病毒性脑脊髓炎、布鲁氏杆菌或炭疽等疫病之一时，在养猪场已经消毒但未对所有易感动物实施捕杀的情况下，如发生口蹄疫则应在最后一例病变捕杀后至少停止经营30天；如发生猪瘟或肠病毒性脑脊髓炎应在最后一例病例发生后至少停止经营40天；如果发生布鲁氏杆菌则应在最后一例病例捕杀后至少停止经营两周；如发生炭疽则应在最后一例捕杀后停止经营15天。
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根据以上分析，项目的环境风险物质为柴油、沼气、高浓度废水，存在泄漏、火灾、爆炸等风险事故；同时存在养殖废水外泄、动物疫情传播等风险。建设单位应严格落实相关风险措施、严格管理，有效防治环境风险、废水外排风险和动物疫情疫病的发生。一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能有效控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc92893417]5.2.7土壤环境影响分析
5.2.7.1场区废水对土壤的影响分析
土壤环境的污染是指因人为因素导致某种物质进入土壤，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化的过程或状态。
（一）土壤环境影响类型及途径
本项目土壤环境污染的途径主要是事故泄漏的垂直入渗，最大可能污染源为废水池和输送管线。项目废气污染物为常规污染物，在采取措施后最大落地浓度低，因此，本次主要考虑废水垂直入渗影响。
（1）预测与评价方法
按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型建设项目评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参照附录E或进行类比分析。本项目设置沉淀池、沼气池、粪水收集池等收集处理项目废水，废水收集池、黑膜沼气池等总容积2500m³，废水场区暂存时间30天，可连续收集日最大水量（30.575m³/d）81天。现有2*50m³化粪池、2*100m³沼气池等防渗防漏整改后作事故池使用，可将事故废水转移至事故池体内，保证废水不外排。事故时，溢流废水停留在场区内部。项目采用类比分析法进行土壤污染影响分析。
（2）评价范围及评价因子
预测评价范围为厂界周边200m的范围，重点预测时段为运行期，养殖废水为高浓度有机废水，因此以COD作特征因子进行预测评价。
（3）正常排放类比分析
本项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场地建设。本评价类比云南亚明环境监测科技有限公司2020年7月8日对现有项目厂区和周边土壤的现状监测，监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。
江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站针对运营期产生的“三废”均采取合理有效的污染防治措施及环境风险防范措施，废气满足达标排放要求；且猪舍、猪粪池、污水处理系统等区域严格做好防渗措施。场区内土壤环境质量未受影响，至今均未发生过土壤环境污染事故。
本项目猪舍、刮粪沟、废水输送管道等严格采取防渗、防漏措施，利旧的化粪池、沼气池、废水收集池等进行防渗、防漏改造，保证废水处理系统容积满足养殖过程废水收集要求，定期清运粪水，严格落实防渗、防漏措施，项目的运营对土壤的影响较小。
5.2.7.2养殖粪污作农肥施用对土壤的影响分析
若未经处理过的养猪废水中含有大量的有机氮、磷，少量重金属物质，以及大量的病原微生物，主要包括细菌、病毒和原生动物，这些对于土壤、水域环境都是一种潜在的污染源。根据《畜禽养殖废水灌溉对地下水影响的研究进展》（沈阳农业大学土地与环境学院 赵君怡，刘鸣达，农业部环境保护科研监测所 张克强）中相关研究，表明①当土壤有机质含量较高时，增强了土壤的透水性而且有机质和磷产生竞争吸附作用，屏蔽了土壤磷吸附位点，降低了土壤对磷的吸附能力；②污水可通过入渗而造成地下水中硝态氮、氨氮含量超标，导致水质恶化。长期大量养殖污水渗透到地下的地区，硝酸盐会随着植物根部的渗透而污染地下水。渗滤的氮量与提供的氮量以及植物的吸收能力有关，污水浓度越高，植物对N的吸收越少。N的渗滤对地下水污染越严重进入土壤中的“三氮 (NH4+、NO3-、NO2-)中NH4+最易被带负电荷土壤微粒所吸附，对下层土壤及地下水中浓度影响较小，大多数NH4+将被上层土壤吸附、转化。但是当NH4+发生硝化作用，其最终产物NO3-同样会加重地下水的污染；③相对于清水，养殖废水中的盐基离子浓度很高，经这类水污染后，土壤会吸附较多的Na+释放原有的Ca2+，并随土壤淋溶液下渗进入地下水，造成地下水酸碱性、含盐量的改变。当含水介质中含有较多的黏土矿物时，离子交换吸附作用更为明显。当地下水与含水介质中的黏土矿物接触时，水中的Ca2+、Mg2+又被吸附并交换，释放出Na+进入地下水中；④养殖污水中含有的有机污染物在进入土壤-水体系后将发生一系列的物理、化学和生物行为，部分污染物降解或转化，部分存在于水环境中，这些物质结构稳定，不易降解进而对环境产生长期和深远的影响。若猪只长期使用抗生素，低浓度抗生素极有可能对水体中微生物群落产生影响并通过食物链的传递作用影响高级生物而破坏生态系统平衡；⑤养殖废水中含有大量的氮、磷、碳水化合物，如果入渗进入地下水会造成地下水中的细菌总数超标。
有机肥料常含有农业植物生长必须的大量元素和微量元素，养分分解缓慢，但肥效很长。有机肥料中含有大量有机胶体，具有较强的吸附土壤阳离子的能力，可以吸附土壤中钾、钙、镁、铁等营养离子，使这些养分不被水淋失，有机肥料中的腐殖酸和腐殖酸盐可以形成缓冲溶液，可减少由于施无机盐而引起的酸碱变化，保证农作物有正常的生长环境。有机肥料所形成的腐殖酸，其粘着力比粘粒小，但比沙粒大，可通过施有机肥改良过粘或过沙的土壤。
建设单位已租赁和签订粪污利用的土地共计84亩，本项目常存栏5000头（折合成年猪3335头）。按《云南省环保厅关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件的函》（云环函〔2012〕343号）每亩土地年消耗污水及尿液量不超过5头猪（出栏）的要求，粪污处置土地共需要667亩，已租赁和签订粪污处置协议的土地可消纳本项目产生的粪水，不会造成土壤肥力富集影响。养殖废水是果林和农作物的绿色农家肥，农家肥的施用，较施用化肥造成的影响小。其次，建设单位自建污水处理站处理过程废水，在土地无法还田施肥时，废水处理达标后用于场区绿化和周边农作物浇洒。
因此，本项目产生的废水适量用于农作物施肥后，不会超出当地土地的承载能力，对土壤环境的影响较小。
5.2.7.3结论
本项目猪舍、刮粪沟、废水输送管道等严格采取防渗、防漏措施，利旧的化粪池、沼气池、废水收集池等进行防渗、防漏改造，保证废水处理系统容积满足养殖过程废水收集要求，粪水定期清运，项目的运营对土壤的影响较小。粪水回田严格控制施用量，避免造成土壤肥力富集影响。
[bookmark: _Toc92893418]5.2.8生态环境影响分析
项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场地进行建设，未新增用地。项目不占用基本农田，不涉及移民、拆迁及村民的生产生活安置等问题。项目占地主要为厂区硬化地面、建筑用地、绿化用地，扰动的植被面积较小，对动物的生存环境基本无影响，不会因项目建设占地使物种减少，也不会使项目周边植物群落的种类发生变化或造成某一种植物种的消失。
运营期采取切实可行污染治理措施，保证废水全部综合利用，大气污染物达标排放，固废废物100%资源化、无害化处置。项目建成后，在厂区空地种植生长快、易吸尘的树木和花草。尽可能利用空余边角地带种树栽花草，以满足和提高绿化系数。
综上，项目的运营对生态环境的影响较小。
5.2.9粪污对外运输对环境的影响分析
由于种植园与项目的距离在14km范围内，低成本运输主要是罐车运输，运输时废水罐封闭。猪粪在场区通过干湿分离机压滤后，含水率降至60%以下，并用编织袋盛装，汽车运输时用篷布遮盖。粪污运输时逸散的恶臭气体量较小，对周边环境影响较小。粪污运输动力噪声、鸣笛等对沿途的声环境有一定的影响，因此，在经过村庄、城镇密集区路段时，禁止鸣笛，减速慢行通过。
采取上述措施后，项目粪污运输对沿途的大气环境、声环境等影响较小。
[bookmark: _Toc509473439][bookmark: _Toc92893419]第6章 项目建设合理性及总量控制分析
[bookmark: _Toc252636621][bookmark: _Toc258307508][bookmark: _Toc300649013][bookmark: _Toc301187844][bookmark: _Toc316548560][bookmark: _Toc509473440][bookmark: _Toc92893420]6.1项目建设合理性分析
[bookmark: _Toc509473441][bookmark: _Toc92893421]6.1.1产业政策符合性分析
对照国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”产业。2021年1月26日取得玉溪市江川区发展和改革局备案（文件号：玉江发改备案[2021]005号）。因此，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc92893422][bookmark: _Toc26132][bookmark: _Toc509473442][bookmark: _Toc421915961][bookmark: _Toc430201476][bookmark: _Toc430953759][bookmark: _Toc430953967][bookmark: _Toc450603691]6.1.2“三线一单”符合性分析
2021年12月6日，玉溪市人民政府《关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号），项目与玉政发〔2021〕15号的符合性分析如下：
表6.1.2-1 项目玉政发〔2021〕15号（摘录）的符合性分析对招标
	序号
	玉政发〔2021〕15号文件要求
	本项目情况
	符合性判定

	一
	生态保护红线
	
	

	1
	执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	江川区自然资源局查询结果，本项目不在生态红线保护范围内。
	符合

	二
	环境质量底线
	
	

	1
	水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善…。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。…
	本项目全部废水厌氧发酵处理后回田施肥，无法回田施肥的废水自行处理达标后用于场区绿化和周边农田浇洒。无废水排入地表水体。
	符合

	2
	大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好…。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	猪舍恶臭引入除臭装置处理后排放，污水处理池封闭；猪舍、污水处理系统、猪粪暂存点定期喷洒消毒剂和除臭剂。
	符合

	3
	土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，…。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	项目地面分区防渗，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区地面硬化处理。
	符合

	三
	资源利用上线
	
	

	1
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	项目产生的废水回田施肥；粪便干湿分离处理后作农肥施用或有机肥生产企业的原料使用，实现资源化利用。
	符合

	四
	玉溪市生态环境管控总体要求
	
	

	（一）
	空间布局约束
	
	

	1
	南盘江、元江水系干流沿岸和三大高原湖泊流域，严格控制石化、化工、有色金属冶炼等项目的环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	项目为畜禽养殖项目，不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，无危险化学品仓储。
	符合

	2
	对不符合城市发展规划的钢铁企业，支持其实施减量、环保搬迁或转型转产。
	不涉及
	-

	3
	严格控制水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，畜禽规模化养殖、食品加工、医药制造等涉水项目向环境容量大的县（市、区）布局。
	本项目产生的粪水和污水大部分作农肥还田，少部分处理达标后用于农作物灌溉，无废水排放。
	符合

	（二）
	污染物排放管控
	
	

	1
	加大“三湖”及“两江”流域的保护和治理，重点流域水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。
	项目不属于重点行业建设项目。
	符合

	2
	规模畜禽养殖场废弃物综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
	项目产生的粪便配套干湿分离机，污水配置粪水处理系统，粪便和粪水全部综合利用。
	符合

	3
	加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。
	项目猪舍、刮粪通道、粪污收集池等作重点防渗措施，配置污水事故收集池，防治废水下渗污染土壤。
	

	五
	江川区农业面源污染重点管控单元生态环境准入清单
	
	

	（一）
	空间布局约束
	
	

	1
	严禁以任何形式围垦河湖、违法占用河湖水域。
	不涉及
	-

	2
	严格执行禁养区制度。
	本项目严格执行《玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见》的禁养区制度。
	符合

	3
	现有蔬菜等高肥、高耗水作物，应严格控制其种植面积，改变种植品种、调整种植结构，实行休耕轮作。
	未涉及
	-

	（二）
	污染物排放管控
	
	

	1
	严禁未经处理或处理后未达标的养殖废水直接排入河道。确保畜禽粪污综合利用率达到90%以上。
	本项目产生的粪水和污水全部还田，无废水排放。粪便干湿分离处理后，全部作农肥或外售有机肥生产企业综合利用。
	符合

	（三）
	资源开发效率要求
	
	

	1
	规模畜禽养殖场废弃物综合利用率确保不低于90%，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
	本项目产生的粪水和污水大部分作农肥还田，少部分处理达标后用于农作物灌溉，无废水排放。粪便干湿分离处理后，全部作农肥或外售有机肥生产企业综合利用。粪便配置干湿分离机，粪水配套化粪池、沼气池、黑膜池和污水处理站。
	符合


[bookmark: _Toc92893423]6.1.3项目与福德山、路子箐饮用水水源保护区的符合性分析
江川县水利局、江川县环境保局（现玉溪市生态环境局江川分局）于2012年4月组织编制《江川县县城饮水水源保护区划分技术报告》，县城供水水源福德山1#、2#深水井一级保护区位于项目区西北1.85km处，路子箐1#、2#深水井一级保护区位于项目1.2km处。本项目不在上述饮用水源保护区内。
表6.1.3-1 项目与水源保护区符合性对照分析表
	饮用水源保护地
	
	保护区范围
	保护要求
	与本项目的位置关系

	福德山1#、2#深水井
	一级
	在以1#、2#深水井线为中心，半径50m的长方形区域内，东侧界线顺江川一中围墙，北侧界线顺小龙潭居民房墙。
	1、禁止建设与取水设施无关的项目；
2、禁止从事农牧业活动；
3、禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害废气物；
4、禁止输送污水的渠道、管道、输油等管道通过本区域；
5、禁止建立墓地；
6、禁止开荒、取土、采砂、挖筑鱼塘等不利于水源地管理的现象发生。 
	

	
	二级
	未设立
	
	

	
	准保护区
	未设立
	
	

	路子箐1#、2#深水井
	一级
	在以1#、2#深水井线为中心，半径50m的长方形区域。
	
	

	
	二级
	未设立
	
	

	
	准保护区
	未设立
	
	


[bookmark: _Toc92893424]6.1.4与相关规划、管理条例的符合性分析
6.1.4.1与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（2017年7月3日）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）符合性分析
表6.1.4-1  项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析
	序号
	相关条例
	建设项目
	相符性

	一
	《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）

	1
	第十一条　禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区；不属于自然保护区的核心区和缓冲区；项目地处农村，距离最近村庄为1130m；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	符合

	2
	第十二条　新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。
	项目属于新建的畜禽养殖场，产业发展领域仍然属于农业产业领域，符合该区域农业集约化经营和规模化发展的功能定位。项目按要求编制环境影响报告书。
	符合

	3
	第十三条　畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。
	项目排水采用雨水分流系统，雨水进入捧寨河；养殖场内粪便经干湿分离机处理进行包装，外售合法的有机肥生产公司以及农肥用户。病死猪和分娩废物经填埋井卫生填埋。
	符合

	4
	第十八条　将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。
	项目畜禽粪便干湿分离机处理后包装外售。废水经化粪池、沼气池处理后，暂存于粪水收集池，由周边种植户运走作农肥施用，不外排。经分析，项目产生的污水完全能够消纳。企业定期对猪舍、粪便处理间进行消毒除臭，委托专业防疫机构进行防疫管控。
	符合

	5
	第十九条　从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。
	粪便、污水处理污泥等干湿分离后包装外售；尸体和分娩废物安全填埋；废水经化粪池、沼气池发酵处理后，有周边种植户运走作农肥使用；产生的废物不在场区长时间贮存。
	符合

	
	第二十一条　染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
	项目病死猪、分娩废物等通过安全填埋井进行卫生填埋。
	符合

	二
	畜禽养殖禁养区划定技术指南

	1
	饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场(注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物)。
	经向玉溪市江川区自然资源局查询，项目占地不涉及生态红线。未设计饮水水源保护区的一级保护区和二级保护区。
	符合

	2
	自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场。
	项目选址不属于自然保护区核心区和缓冲区。
	符合

	3
	风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场；其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。
	项目选址不属于风景名胜区的核心景区和其它区域。
	符合

	4
	城镇居民区和文化教育科学研究区边界范围内，禁止建设养殖场。
	项目选址不属于城镇居民区和文化教育科学研究区。
	符合

	5
	法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。
	项目选址不属于法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。
	符合

	三
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）

	1
	应选择地势高燥，处于下风向的地点。
	项目位于地势高燥的山区，高于周边各敏感点；项目区域盛行西南风，其敏感点主要分布于项目北面及东北面，位于下风向。但与场区距离均在1130m以上，项目的粪便和废水及时清除利用，猪舍定期喷洒除臭剂，逸散恶臭气体对敏感点影响较小。 
	符合

	2
	应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。
	本项目远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区，最近敏感点为东北面1130m处的戚官村。
	符合

	3
	技术工艺要求：深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。深埋坑底应高出地下水位1.5m 以上，要防渗、防漏。坑底洒一层厚度为 2-5cm 的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m 以上。生石灰或漂白粉等消毒药消毒。覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m 的覆土。
	项目安全填埋井严格按照技术工艺要求建设，设置在场区的东北面，是整个项目区海拔最高点，在项目区的侧下风向。项目区东面无地下水的开发利用。
	符合

	四
	《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）

	1
	 距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米。
	项目周边500m范围内无生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场、动物诊疗场所、动物饲养场。
	符合

	2
	距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上。
	项目周边3000m范围内无动物隔离场所、无害化处理场所。
	符合

	3
	距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。
	距离项目最近居民点为1130m处的戚官村，满足要求。
	符合


本项目选址位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组南面西侧斜坡上，产业发展领域仍然属于农业产业领域，符合该区域农业集约化经营和规模化发展的功能定位。
通过现场踏勘与调查，离项目区最近敏感关心点为项目区东北面1130m处的戚官村。项目选址不涉及重要生态功能区、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区；不属于文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；经调查，项目不在县级人民政府依法划定的禁养区域和国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。周边地区无污染源，生态环境良好，无滑坡、断层等不良地质情况。猪场均远离村民居住点和交通主干道，地势相对平缓，地理条件优越。水资源丰富，水、电供应有保证。
通过以上分析，项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》及《动物防疫条件审查办法》选址要求，本项目区域不属于禁养区，因此，拟建项目的选址是可行的。
6.1.4.2与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）
表6.1.4-2  项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）符合性分析
	序号
	相关条例
	建设项目
	相符性

	一
	选址要求

	1
	（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：
①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
③县级人民政府依法划定的禁养区域；
④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
（2）新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
	项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区；不属于自然保护区的核心区和缓冲区；项目地处农村，距离最近村庄为1130m；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	符合

	二
	场区布局与清粪工艺

	1
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	项目生产区与生活管理区分开建设；废水处理设施位于厂区东北面、粪便干湿分离间位于厂区东北面，均布置于生产区、生活管理区常年主导风向的下风向处。
	符合

	2
	养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
	项目区雨污分流，污水输送管道为暗管输送。
	符合

	3
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡的粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
	养殖区采用干清粪工艺，猪舍粪便经刮粪机由专用通道输送至猪粪干湿分离间，处理后袋装外售，不在场区长时间存放。
	符合

	三
	畜禽粪便的贮存

	1
	畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
	项目设置专用的畜禽粪便清粪通道，并及时干式分离及包装、外售；粪便干湿分离处理间定期喷洒除臭剂。
	符合

	2
	贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	捧寨河为季节性冲沟，旱季无水流；捧寨河为季节性河流，捧寨河水库无积水，目前库内种植农作物；下游大庄河为长流河流。粪便干湿分离间与捧寨河水库相距约0.65km、与大庄河相距约1.2km。粪便处理间设置于厂区东北面，生活区位于厂区西面，猪粪干湿分离处理系统位于生产区、生活管理区的下风向处。
	符合

	3
	贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
	项目粪便处理间地面作重点防渗处理，表面涂防渗材料。
	符合

	4
	对于种养结合的养殖场，畜禽粪便，贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。
	本项目猪粪干湿分离处理后包装外售。
	符合

	5
	贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。
	项目猪粪干湿分离处理间设置挡墙及屋顶。
	符合

	四
	污水的处理

	1
	 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。
	项目污水经化粪池、沼气池厌氧发酵后用于周边农田施肥，实现污水资源化利用。
	符合

	2
	在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。
	附近种植户农田用密闭罐体、车载输送。
	符合

	3
	畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理(采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程)，并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。
	项目设有格栅、化粪池、沼气池、粪水收集池，总容积1200m³，满足最大存时长30天（917.25m³）的存储要求，粪水使用为即拉即用。
	符合

	五
	病死畜禽尸体的处理与处置

	1
	病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
	病死畜禽尸体、分娩废物等及时投入安全填埋井，不对外出售或作为饲料再利用。
	符合

	2
	不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。　
	项目安全填埋井严格按照技术工艺要求建设，填埋井为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。设置在场区的东北面最高点。
	符合


[bookmark: _Toc12668][bookmark: _Toc509473443]6.1.4.3与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）符合性分析
项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）符合性分析如下：
表6.1.4-3 项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）符合性分析对照表
	序号
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）（摘录）
	建设项目
	相符性

	一
	处理原则

	1
	应采用先进的工艺、技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染物。
	项目采用干清粪工艺，养殖及办公区分离，通过专用消毒通道通行；废水、粪便综合利用，恶臭通过定期喷洒植物除臭剂、及时清除猪粪，以及在在饲料中添加EM提高日粮消化率等措施减少恶臭排放量。
	符合

	2
	畜禽粪便处理应坚持综合利用的原则，实现粪便的资源化。
	项目粪便干湿分离机处理后，外售合法有机肥厂生产有机肥。
	

	3
	必须建立配套的粪便无害化处理设施或处理机制。
	粪便干湿分离机处理后，外售合法有机肥厂生产有机肥后回田。
	

	4
	畜禽养殖场、养殖小区或畜禽粪便处理场应严格执行国家有关的法律、法规和标准，畜禽粪便经过处理达到无害化指标或有关排放标准后才能施用和排放。
	项目产生的污染物严格按照GB/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》处理病死畜禽、畜禽粪便、污水等。
	

	5
	发生大疫情畜禽养殖场粪便必须按照国家兽医防疫有关规定处置。
	项目病死猪、粪便严格按照国家兽医防疫有关规定处置。
	

	二
	处理场地的要求

	1
	新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配备禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。畜禽养殖场的选址禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：
①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。
②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
③县级人民政府依法划定的禁养区域；
④国家或地方法律、法规规定箱特殊保护的其他区域。
	项目猪舍、粪便输送通道均设置刮粪机自动清粪，配套粪便处理间、粪便干湿分离机。项目选未涉及禁止选址项目中的任何一项。
	符合

	2
	在禁建区域附近建设畜禽粪便处理设施和单独建设的畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
	项目不再禁建区，最近的村庄与厂址相距1130m，大于500m。
	

	三
	处理场地的布局

	1
	设罝在畜禽养殖区域内的粪便处理设施应按照NY/T682的规定设计，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处，与主要生产设施之间保持100m以上的距离。
	项目粪便处理间位于厂区东北面，区域常年主导风向为西南风，选址位于生产区、生活管理区的下风向。
	符合

	四
	粪便的收集

	1
	 新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应采用先进的淸粪工艺，避免畜禽粪便与冲洗等其他污水混合，减少污染物排放已建的养殖场和养殖小区要逐步改进清粪工艺。
	项目采用干清粪工艺。
	符合

	2
	畜禽粪便收集、运输过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏等环境污染防止措施。
	猪舍猪粪使用刮粪机将猪粪通过封闭的刮粪沟输送至粪便处理间，经压滤袋装外输合法有机肥厂生产有机肥。
	符合


综上，项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）相符。
[bookmark: _Toc92893425]6.1.3与《云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）符合性分析
《云南省星云湖保护条例 》于2019年9月28日召开的云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议通过，自2020年1月1日起施行。星云湖保护范围按照功能和保护要求，划分为一级保护区和二级保护区。一级保护区为星云湖水域及星云湖最高运行水位沿地表向外水平延伸100m以内的范围；二级保护区为一级保护区以外径流区的范围。本项目位于星云湖西南约5.94km处，位于二级保护区内。
表6.1.3-1 项目与《云南省星云湖保护条例 》（摘录）的符合性分析对照表
	序号
	《云南省星云湖保护条例 》（摘录）规定
	建设项目情况
	相符性

	第二十一条
	星云湖二级保护区范围内畜禽规模养殖应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，严格按照国家有关规定处理病死畜禽、畜禽粪便、污水等废弃物，防止污染环境。
	项目当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，严格按照GB/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》处理病死畜禽、畜禽粪便、污水等。
	符合

	第二十二条
	星云湖保护范围内新建、改建、扩建项目，应当符合星云湖保护和开发利用总体规划。
	项目属于新建项目，
	符合

	第二十八条
	二级保护区内禁止下列行为：
	
	符合

	（一）
	新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态的项目；
	项目为畜禽规模化养殖项目，污染物严格按照GB/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》采取措施，保证各项目污染物妥善处置或达标排放，对周边环境影响可控。
	符合

	（二）
	向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家或者地方水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；
	项目雨污分流，雨水排入捧寨河；污（废）水全部经化粪池、沼气池处理后，回田利用，不向星云湖、沟渠、河道等排放。
	符合

	（三）
	向入湖河道、沟渠、水库排放、倾倒油类、酸液、碱液、有毒废液、废渣等；
	未涉及
	符合

	（四）
	在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放、存贮、填埋固体废弃物，丢弃或者填埋病、死畜禽；
	项目建设2个安全填埋井，病死猪和分娩废物安全填埋，不丢弃。
	符合

	（五）
	在入湖河道、沟渠倾倒粪便，丢弃农药、农药包装物，清洗施药器械；
	未涉及
	符合

	（六）
	随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；
	未涉及
	符合

	（七）
	在沿湖面山采矿、开山采石、挖砂取土、毁林毁草；
	未涉及
	符合

	（八）

	生产、销售、使用含磷洗涤用品和国家禁止的剧毒、高毒、高残留农药；
	未涉及
	符合

	（九）
	其他污染水体和破坏生态环境的行为。
	未涉及
	符合


综上，项目与云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）相符。
[bookmark: _Toc92893426]6.1.4与《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析
[bookmark: _Toc27769045][bookmark: _Toc27653502][bookmark: _Toc19610]《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》由江川区人民政府组织编制，2021年3月编制完成征求意见稿。“十四五”规划湖泊流域空间管控方案中划定禁止开发区、控制开发区、允许开发区。
禁止开发区：包括星云湖流域基本农田、水源保护区、星云湖湖体及一级保护区、自然保护区核心区、一级保护林地、星云湖流域湿地水库及水资源保护区生态保护红线区等。同时，在生态保护红线的规划基础上，将生态极度敏感脆弱和农林生态优良的核心保护区域，包括存在地质隐患不适宜建设的土地、坡度25°以上用地、主要入湖河道两侧20m范围、其它入湖河道两侧10m保护范围。
控制开发区：规划划定禁止开发区、城镇空间之外的区域为控制开发区，包括一般农田、园地、公益林地以外林地、水系缓冲区、地质灾害易发区、重要蓄滞区、文保单位建设控制地带等。
允许开发区：允许开发区包括适合城镇与乡村建设开发的地区，如城镇开发边界及区域交通设施、区域公用设施和独立军事用地等。
[image: ]项目所在地

图6.1.4-1 江川区空间管制规划图
从上图可以看出，项目位于限制开发区，不在禁止开发区内。
[bookmark: _Toc92893427]6.1.5与《<玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见>的通知》（玉江政规[2018]2号）符合性分析
玉溪市江川区人民政府关于印发<玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见>的通知》（玉江政规[2018]2号）中划定畜禽养殖禁养区和限养区。划定范围如下：
（1）畜禽养殖禁养区范围
①畜禽养殖禁养区主要包括饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜（旅游）区、城镇居民区和文化教育科学研究区及其他法律法规规定应当划定的区域。
②饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场，二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场；
③城镇居民区和文化教育科学研究区控制区外延500米范围内，禁止建设养殖场；
④风景名胜区核心区范围内禁止建设养殖场，其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场；
⑤自然保护区的核心区范围内禁止建设养殖场；
⑥星云湖一级保护区内禁止建设养殖场；
⑦法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。
（2）畜禽养殖限养区范围
①城镇居民区和文化教育科学研究区控制区设定的禁养区外延500米以内的区域；
②在饮用水水源保护区、自然保护区和风景名胜区核心景区等区域设定的禁养区外延500米范围内；
③根据城乡（街道）发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。
本项目位于江川区大街街道朱家庄社区戚官三组，场址北面部分土地与限养区重合，但项目场址500m以内无城镇居民区和文化教育科学研究区，不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜（旅游）区、城镇居民区、饮用水水源保护区和文化教育科学研究区、星云湖一级保护区及其他法律法规规定应当划定的区域内，与最近村庄相距1130m，项目与玉江政规[2018]2号文件要求相符。
[bookmark: _Toc92893428]6.1.6选址合理性分析
本项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场地进行建设，未新增用地。江川县人民政府于2013年4月12日批复该地块的农用地使用权，批复用地面积1.5153公顷。本项目为商品猪养殖，产业发展领域仍然属于农业产业领域，符合该区域农业集约化经营和规模化发展的功能定位。离项目区最近敏感关心点为东北面1130m处的戚官村。项目卫生防护距离500m内无环境敏感点，不在生态红线范围内；不属于文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域和国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域以及其他禁养区。项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《动物防疫条件审查办法》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（GB/T 81-2001）选址要求，不在《云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）、《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》中规定的禁止开发区内，项目选址是可行。
[bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc509473444][bookmark: _Toc92893429][bookmark: _Toc509473445][bookmark: _Toc421915964][bookmark: _Toc430201478][bookmark: _Toc430953761][bookmark: _Toc430953969][bookmark: _Toc450603698][bookmark: _Toc13284]6.1.7小结
通过以上分析，本项目符合国家现行产业政策，符合相关规定文件关于养殖行业选址要求，本项目不属于禁养区和限养区内，污染物采取相应的措施治理后，可达标排放，对周围环境影响较小，不会改变项目区的环境功能，选址可行。
[bookmark: _Toc509473446][bookmark: _Toc92893430]6.2污染物总量控制分析
实施项目所在区域环境质量达到功能区标准、污染物排放达到相应排放标准和污染物排放总量控制是我国环境保护的基本政策。“十四五”期间总量控制指标主要有颗粒物、SO2、NOX、VOCs、CODcr、NH3-N。本评价在达标排放、不降低环境功能及治污所能达到的效率三个原则的基础上，为使项目对当地水环境及空气环境质量不产生明显改变而提出的总量建议值。
[bookmark: _Toc92893431]6.2.1总量控制分析
本项目各项污染物总量分别如下：
（1）废水
本项目食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一并排入化粪池处理，之后进入养殖区化粪池、沼气池、粪水收集池处理，处理后的废水暂存30天后用于林地和农田施肥，不外排，不设总量控制。
（2）废气
项目产生的恶臭，呈无组织排放，不设总量控制。
(3)固体废弃物
固体废弃物处置率100%，无外排总量。
(4)总量控制建议
项目产生的污染物均无有组织排放，所以本项目不设污染物总量排放指标。
[bookmark: _Toc509473447][bookmark: _Toc291486632]
[bookmark: _Toc92893432]第7章 环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc509473448][bookmark: _Toc92893433]7.1施工期污染防治措施
[bookmark: _Toc92893434]7.1.1废气污染防治措施
在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水、保持湿润、及时外运渣土等。在建设场地的四周应设有围护设施，房屋建筑应实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。项目在施工期拟采取如下控制措施：
（1）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气适当增加洒水次数。
（2）对作业面和临时土堆适当洒水，保持一定的湿度，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。
（3）场地内土堆、料堆要进行遮盖，防止扬尘的扩散。建议多用水泥预制品，尽量少用干水泥。
（4）车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。
（5）尽量避免在大风天气下进行施工作业。
（6）临时表土堆场采取拦挡、使用土工布覆盖，减少扬尘产生。
（7）车辆进出施工场地前后必须对车轮进行冲洗。
（8）施工机械设备定期维护。
根据类似工程及实践经验，施工现场进行洒水降尘、料堆渣堆进行遮盖、车辆限速行驶等防治措施可大幅度减少扬尘产生量，措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc92893435]7.1.2废水污染防治措施
施工期产生的废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。
（1）施工废水
建筑施工废水中含有大量的泥沙、少量水泥，SS浓度较高。本环评要求在施工场地修建沉淀池（1个，容积为4m3），对施工废水进行收集，经沉淀后回用或者用于道路洒水降尘。
（2）生活污水
项目施工期生活污水产生量很少，回收于临时沉淀池内，用于场地洒水降尘，不外排。生活区依托现有设施，生活污水由现有5.0m³化粪池暂存，处理后定期清掏作农肥施用。
（3）暴雨径流
施工期雨水径流通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天的洒水降成及施工用水，不外排。合理安排施工工期，避免在暴雨天进行作业。
[bookmark: _Toc92893436]7.1.3噪声污染防治措施
（1）施工过程中，应根据机械设备产噪特点，合理安排施工时间；
（2）运输车辆在途经声环境敏感路段时要限速行驶、禁止鸣笛；
（3）高噪声设备设置简易房密闭隔声。
[bookmark: _Toc92893437]7.1.4固体废弃物
项目施工期固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。针对施工期产生的固体废物，项目在施工期拟采取如下控制措施：
（1）施工期基础开挖产生的土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土和基础填埋，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖；
（2）施工产生的建筑垃圾尽量回收可利用废物，不能回用的建筑垃圾用于场内道路铺设，严禁随意堆弃；
（3）施工期产生的生活垃圾统一收集后，运至江川区生活垃圾处置系统，由环卫部门统一清运。
以上措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc92893438]7.1.5生态影响防治措施
[bookmark: _Toc509473449]本项目道路场地设置排水沟540m，雨水收集池1座；绿化区撒草绿化0.26hm2。
[bookmark: _Toc92893439]7.2运营期污染防治措施
[bookmark: _Toc92893440]7.2.1废气
①猪舍废气由引风机引出室外，经除臭装置处理后排放；猪舍粪便通过密闭刮粪沟输送至封闭粪池，粪池封闭，粪便由塑料管道泵入干湿分离及压滤后包装外售。在春、夏季节，干湿分离间暂时存储的粪便应使用掩臭剂、氧化剂除臭，并定期喷撒除蝇、蚊药剂等。
②做好排水沟设计，养殖废水输送管线设计为PVC管道，减少臭气的排放量。
③在养殖饲料中添加环保新产品EM菌剂，减少恶臭的产生。为避免猪舍和粪尿产生的臭气聚集过多，对猪群和饲养人员健康造成威胁，猪舍要及时通风并且一天清理一次粪便。蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。
④养殖区现有的化粪池、沼气池，改造后的500m³粪水收集池、2000m³黑膜沼气池等封闭，避免恶臭对周围空气的影响。
⑤黑膜沼气池沼气用管道引入净化装置干燥、脱硫处理后，引至厨房使用；厨房油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。
⑥加强管理，严格执行消毒措施及加强绿化场区绿化。
⑦加强场界臭气监测措施，可委托有资质单位，定期监测场界臭气，若发现场界臭气超标，应及时查找原因，防治臭气超标影响周围环境。
⑧设置卫生防护距离，在防护距离内，禁止新建学校、医院等敏感建筑。
本项目采用的臭气防治方法，是常用和成熟的处理工艺，通过采取植树绿化、及时处理清运粪便、保持猪舍清洁与通风及喷洒除臭剂等措施，可以对恶臭气体起到很好的消减。从技术经济和效果方面分析是可行的。
[bookmark: _Toc92893441]7.2.2废水
①项目区的废水实行雨污分流体制。污水管道采用PVC管道密闭输送。养殖区设置500m³粪水收集池、2000m³黑膜沼气池，污水池容积2500m³。
②养殖区现有的化粪池（2*50m³）、沼气池（2*100m³）等采取防渗措施后，作为事故废水收集池使用，总容积300m³。
③运营期产生的猪尿、猪舍冲洗水、粪便压滤液等，经固液分离——收集池——黑膜沼气池厌氧发酵后，通常情况下通过签订粪污处置协议由种植户用罐车运走作农肥施用，在废水无法作农肥施用时，经自建的污水处理站处理达标后，用于场内绿化和周边农田浇洒。
④食堂含油废水经1.0m3隔油池处理后排入5.0m³化粪池处理，再汇入养殖废水处理系统处理。
⑤废水收集与输送、处理系统等所有构筑物均采取防渗措施，避免养殖废水渗漏对地下水造成污染。
⑥在养殖过程中，严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行操作。
⑦加强污水输送沿途的管理，严格控制沿途的跑、冒、滴、漏。
⑧猪舍、化粪池、沼气池、粪水收集池、安全填埋井等工程防渗施工时，需请有资质单位进行设计、施工，应有验收记录，按照规范设计要求施工，并由施工单位、监理单位及行业主管部门竣工验收确认后方可投入使用。
[bookmark: _Toc92893442]7.2.3噪声
为减小运营期噪声对环境影响，本项目采取以下噪声污染防治措施：
①场区合理布局，尽可能将噪声源布置于远离场址周围居民点一侧。
②为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而造成猪只不安；
③水泵设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响；
④风机安装消声器；备用柴油发电机放置于专用房内，安装消声棉减噪。
⑤猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果。
根据预测结果，项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。本项目噪声处理措施可行。
[bookmark: _Toc92893443]7.2.4固体废物
（1）猪粪
项目采取干清粪工艺，采用人工将猪粪及时、单独清除，不与尿、污水混合排出。猪粪约10%漏入漏缝地板下的污水沟，随废水进入收集池，90%猪粪通过刮粪机自动清出，输送至粪池。猪粪干湿分离机将含水率降至60%以下，用编织袋包装暂存，定期外售由合法的有机肥生产厂家运走生产有机肥。粪便干湿分离间设置顶棚、围挡。
综上，可以将粪便废物利用，变废为宝，从根本上消除了污染源，不会给周边环境造成污染，大大减轻了对周边地区的环境压力，防止了蚊蝇孳生。
（2）病死猪及分娩废物
病死猪只及分娩废物全部实行安全填埋处置。项目建有安全填埋井2个，对死猪进行填埋处理，填埋井的设置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）。
根据《畜禽养殖业污染治理工程》技术规范（HJ497-2009）的规定：“病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或用作饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81-2001第9章规定。”。另，（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死畜禽尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混泥土结构，混凝土抗渗标号大于S30（防渗系数小于10-10cm/s），深度大于3m，底部5×2m，入口直径1m，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，经填满后，需用粘土填埋压实并封口。
若本项目采用焚烧的方法对病死猪尸体进行处理，不但投资成本高，而且焚烧后会产生一些有毒有害气体，造成环境的二次污染。所以本项目采用安全填埋的方式对病死猪尸体进行处理，安全填埋井必须做好防漏防渗，每次填埋时覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，经填满后，需用粘土填埋压实并封口，不但能够杀死致病菌，而且还能够减少恶臭。
一般病死猪的处理和处置按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9章执行；高致病性禽流感疫情导致禽类死亡，死畜尸体的处理按照《高致病性禽流感疫情处置技术规范》规定，发现疫情后尽快地采样和送检，对疫区进行封锁隔离，必要时对疫情进行扑杀。项目若发生疫情，按照防疫部门的要求处置，办理合法手续。
项目安全填埋井选址要求按照农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25号）4.4.2和4.4.3执行：应选择地势高燥，处于下风向的地点。应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。深埋坑底应高出地下水位1.5m 以上，要防渗、防漏。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上。生石灰或漂白粉等消毒药消毒。覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。深埋后，在深埋处设置警示标识。
（3）饲料残渣
项目饲料残渣运至粪便处理间与粪便一并处理后外售。
（4）废水处理污泥
收集池、黑膜沼气池等沉淀污泥运至粪便处理间，经干湿分离、包装后外售。此部分废物出售生产有机肥，每天转运一次，最长不超过3天。有关公司运输车辆严格进行防泄漏处置，车内底部及侧边铺设篷布，将此部分废物转移至车辆内后，再用篷布将废物进行包裹后密闭运输。
（5）医疗固废
养猪场防疫委托当地动物疫病防控中心签订协议，平时由当地动物疫病防控中心负责，疫苗注射完由当地动物疫病防控中心人员带走处理，但是当动物疫病防控中心没有空时也自己进行疫病防治工作。养猪场防疫设置危废暂存间1间，废疫苗、废注射器等医疗固废进行分类收集，暂存于危废间。危废间严格按照危废管理要求设施，做好防渗，设置标识牌，做好管理台账。
（6）废弃包装材料
养殖区包装材料主要是塑料、纸箱等，塑料统一收集后定期外卖给废品收购商。
（7）废脱硫剂	
废脱硫剂每半年更换一次，更换产生的废脱硫剂由供应商回收利用。
（8）职工生活垃圾
生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处理系统。
[bookmark: _Toc92893444]7.2.5地下水
根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：
（1）源头控制措施
①节约用水，采用干清粪工艺，减少废水产生量。
②定期对污水管、设备、污水储存及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。
（2）分区防控措施
1）简单防渗
生活办公区地面、道路等硬化处理。
2）一般防渗区
①场区除绿化用地外进行地面硬化处理；
②猪舍地面要求采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁要求离地1.0～1.5m设水泥墙裙。
③养殖区路面、垃圾集中箱放置地、仓库地面等采用水泥进行硬化。
各硬化地面采取采取粘土铺底，再在上层铺10-7cm/s的水泥进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层系数≤10-7cm/s。
④项目区土壤的渗透系数约为1×10-5cm/s，污水经污水处理系统处理后，污染物浓度大量削减，最后灌溉的水中有机物被土壤的物理和化学吸附作用截留，大部分被植物吸收，浓度将极大地降低，只有严格按照规定进行浇灌，禁止过量浇灌。
3）重点防渗区
①该项目重点污染区防渗措施为：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关要求，粪污贮存池应具有防渗漏的功能，不得污染地下水。
②污水处理站、事故池、黑膜沼气池、粪水收集池、猪粪处理间、堆粪池、危废间等底部用黏土铺地，用水泥硬化，四周壁用砖砌和水泥硬化防渗，全池涂防腐防渗材料，如环氧树脂。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
③排污管道接口必须密封紧密，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至化粪池发酵池处理。
④本项目的储粪处理间地面一定要符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中有关规定。
（3）污染监控措施
建立运营期地下水污染监控计划，建议将戚官村民井设为跟踪监测井，及时掌握地下水水质情况，若发现水质异常，及时采取应急措施并为受影响用水点解决用水问题。
（4）应急响应措施
制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。一旦发现废水泄漏立即采取应急防控措施，查找并阻断泄漏源头，设置截流井、防渗墙等措施减少事故泄漏的污染。
[bookmark: _Toc92893445]7.2.6卫生防疫措施
（1）定期进行消毒，在猪舍适当的位置合理安装捕捉灭蝇罩或者灭蝇粘纸，减少蝇蚊传播疾病。
（2）发现病死猪要及时清理消毒，妥善处理死猪尸体，防止疫情传播，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
[bookmark: _Toc92893446]7.2.7风险防范措施
（1）柴油风险事故防范措施
入口设立明显标志，禁止明火。配置适当的消防器材、惰性消防沙、转移容器等。
（2）沼气风险防范措施
同时强化设计、施工管理与监督；加强沼气系统及输送管道的日常管理，设置禁烟禁止明火标识；配置适当的消防器材。
（3）废水事故排放防范措施
项目应加强对化粪池的日常维护管理，在建设时，应加强前期勘探工作，避免在滑坡等地质灾害处建设，同时强化设计、施工管理与监督，保证各污水处理设施建设质量可靠。现有2*50m³化粪池、2*100m³沼气池等防渗防漏整改后作事故池使用，可将事故废水转移至事故池体内，保证废水不外排。运行期间加强对各池体及管网等的管理，避免风险事故的发生，禁止污水进入地表水体。
（4）卫生风险事故防范措施及建议
为防止猪疫情主要从以下几方面着手：
①猪只的引进
猪只的引进要求：a、装运之日无疫病症状；b、不可从满足中止认证或撤销认证的养殖场引进易感动物。c、利用和生产用猪，装运前至少3个月内无口蹄疫、猪瘟和肠病毒性脑脊髓炎；装运前至少30天内没有发生过动物防疫规定的疾病。d、动物装运过程中没有接触过其它偶蹄动物，装运车辆应彻底消毒。e、动物应附带官方兽医签发的建议证明和非疫区证明。f、引进的猪只应隔离观察15天以上，证实无病后才可混群饲养。
②养猪场的卫生控制
a、建筑布局：养猪场应严格执行生产区和生活区相隔离的原则，人员、动物和物质转运应采取单一流向，以防止污染和疫病传播。
b、建筑材料：建造厂房的材料，特别是猪舍及其设备应对猪无害，且易于清洗和消毒。
c、隔离、加热和通风设施：房舍的隔离、加热和通风设施，应保证空气流通、防尘、温度和空气相对适宜，以防对猪只造成伤害。
d、光照条件：猪舍应具有适宜的光照，并和气候相适应，不得使猪长时间处于黑暗中。光照可以采用自然光和人工光，光线应具有一定的强度，以便对猪只实施检查。
e、漏缝板的设计：猪舍内漏缝板密度和漏缝应根据猪群的蹄子大小合理设计，避免使猪只受伤，同时，又要考虑到能使猪粪能掉落到粪池中，保持猪舍的清洁。
f、饲喂设施：猪只饲喂和饮水设备应设计建造合理、材料坚固、无毒无害、且易于清洗消毒。
g、消毒设施：猪场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养猪往往通过改善养猪设备来控制或减少疾病。如漏粪地板和护仔栏的使用；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。即使是小猪场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进猪群健康。养猪场应备有良好的清洗消毒设施，防止疫病传播，并对养殖场及其相应设施进行定期消毒。
h、粪便处理设施：养殖场应具备有效的粪便和污水处理系统，定期维护污水处理设备，保证能有效处理污水，能够达标。
（3）饲养管理
①工作人员应定期检验身体，不得患有任何人畜工患病；
②工作人员往返工作岗位时应该沐浴消毒。非工作人员应尽量不进入饲养区，特殊情况下，非生产人员可穿戴防护服入场；
③使用饲料应遵照《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》(NY/T471-2018)的规定；
④使用兽药应遵循《绿色食品兽药使用准则》（NY/T472-2013）规定，并做好记录，记录应保存两年以上。残留监测符合动物性食品中兽药残留最高标准和《绿色食品兽药使用准则》（NY/T472-2013）的规定。
4、饲养卫生
猪只的饲料应考虑到其年龄、体重、行为等，保证其健康成长，维持其正常机能。应提供足够的清洁饮水。
5、日常健康检查和护理
对于群饲和舍饲猪，饲养员每天应对所有的猪只进行检查，所有疑似发病或受伤猪应立即接受治疗。对疑似发生传染病的猪只，应立即隔离，通知官方兽医，并将疫病确诊所需样品送往指定实验室进行诊断，一旦确诊，应立即报告当地畜牧兽医行政管理部门。


[bookmark: _Toc509473450][bookmark: _Toc92893447]第8章 环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc291486633][bookmark: _Toc509473451][bookmark: _Toc92893448]8.1环境管理的目标
施工期间，做好评价区域内的污染防治和水土保持工作，控制施工期环境空气质量，做好施工点粉尘污染防治工作，禁止向外环境随意倾倒建筑垃圾和施工废水，施工现场噪声执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》。
运营期，降低生产所产生的污染物对环境的影响，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求做到以下几点：
①控制项目运用中产生恶臭的排放源强；
②运营期生活污水和生产废水合理处置。场区自建污水处理系统，通过固液分离，粪便外售。
③项目产生的固体废物主要为猪粪、分娩废物、病死猪、饲料残渣、废水处理污泥、医疗废弃物、废弃包装物、职工生活垃圾等，固体废物100%资源化、无害化处置。 
④运营期噪声源排放强度能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
[bookmark: _Toc509473452][bookmark: _Toc92893449]8.1.1环境管理机构和职责
（1）环境管理机构
项目建成后，配备专职的环境管理人员，设定环保安全科作为企业管理机构中的一部分。此科室负责企业环境保护及安全生产的日常管理及预防工作。同时也积极配合环保部门的视察及监督工作。
（2）环保管理人员职责
督促项目环保治理措施、管理措施及相关环保政策的实施。
监测检查项目中各环保设施的运行情况，建立污染物（源）台帐，及时提出改善设施、环境的建议和对策。
（3）负责职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识。
（4）定期向当地环保部门汇报环保工作情况。
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8.1.2.1建设期的环境管理
（1）对施工单位提出要求，明确责任制，督促施工单位采取有效措施，减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对大气的污染。
（2）要求施工单位设置控制噪声装置，减少噪声对周围环境的影响。
（3）定期检查、督促施工单位按要求回填处置建筑垃圾、收集和处理施工废渣和生活垃圾。
（4）项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。
8.1.2.2运行期的环境管理
（1）项目转入运行期时，企业应组织相关部门、单位及专家进行自主验收，检查环保设施是否按“三同时”进行。
（2）加强环保设施的管理，建立健全日常记录，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转，避免非正常情况发生。
（3）加强厂区的绿化管理，制订绿化规划，使绿化面积达到设计的提出的绿化指标。
[bookmark: _Toc291486635][bookmark: _Toc509473454][bookmark: _Toc92893451]8.2健全环境管理制度
工厂环境管理的具体内容是：
（1）制定全厂环保工作规划和计划，提出相应的环境目标，与养殖目标进行综合平衡，纳入全厂养殖发展规划和计划。
（2）建立和完善企业的环境保护管理体系，实施ISO14001环境管理体系，制定《环境保护管理规定》、《“三废”处理规定》、环境保护岗位工作职责、操作规程等一系列环保规章制度。
（3）制定各类环保设施的操作、维护、保养、维修、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施正常运转。
（4）制定环保工作奖惩考核指标，同生产指标一起下达，并监督实施。
（5）组织对项目废水、噪声、环境空气、地表水、地下水进行监测并加强污染源管理。
（6）负责场区绿化工程的规划，实施及经常性管理工作。
（7）组织全场职工及外来驾驶员学习环保法规和有关环保的科技知识，提高职工的环保意识。
（8）建立工厂的污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境统计报表。
（9）负责全厂排污口（源）的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。
[bookmark: _Toc291486636][bookmark: _Toc509473455][bookmark: _Toc92893452]8.3环境监测制度计划
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环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解项目所在地区的环境质量现状，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
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本环评所列的污染源常规监测由业主委托有资质部门开展；环境质量监测及企业排污许可例行监测须在地方生态环境部门监督下、由有资质的环境监测单位每年监测一次。
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1、废气
监测地点：养殖场上风向1个点，下风向3个点。
监测项目：H2S、NH3、臭气浓度。
监测频率：每年监测一次。
2、厂界噪声
监测地点：厂界四周1m处。
监测项目：等效连续A声级。
监测频率：每年监测一次。
项目运营期的主要环境影响和环境问题是：水环境污染、环境空气污染、噪声污染等，建议委托有质资的单位对污染源、大气、噪声、地表水、地下水等进行常规监测。同时，为能保证本厂的环境治理、环境监测、监督、宣传、治理、绿化等工作的顺利进行，环保科应加强对不同层次的管理，对环保设备操作人员进行培训，提高人员素质，熟练掌握操作规程、方法，建立岗位责任制，制定全场污染物监测制度（监测周期、监测项目、方法、频率等），定期报送监测统计报表，建立养殖场环境保护和污染源监测档案。
[bookmark: _Toc509473459][bookmark: _Toc92893456]8.3.4监测内容
表8.3.4-1  监测计划一览表
	监测项目
	监测点位
	监测项目
	监测时间及频率

	
	
	
	验收监测
	自行监测
	跟踪监测

	废气
	项目上风向1个点，下风向3个点
	臭气浓度、H2S、NH3
	连续监测2天，每天3次
	1次/年
	-

	地下水
	戚官村民井
	pH值、氨氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体、大肠菌群
	-
	-
	1次/年

	噪声
	东、南、西、北厂界各1个点
	厂界噪声
	连续监测2天，每天昼间、夜间各一次
	连续监测2天，每天昼间、夜间各一次
	每5年开展一次监测
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按年度考核，必须把所有的污染源监测资料进行归纳，整理和评价，审核后资料按档案管理规范编号存档，并同时上报当地环保部门以便落实环保措施，作为今后区域环境管理及政府决策使用。
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为便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目施工期环境监察计划和运营期环境监察、监测计划及“三同时”一览表列于下表：
表8.4-1  项目环境监理计划表
	阶段
	监理内容

	可研及初设阶段
	审核、审批项目《环境影响报告书》

	施工准备阶段
	①审核招标文件中设置的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招标文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期的环境保护规定等，其中特别注意余土处置问题；
②审查工程初步设计过程中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；
③向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子和有关环境保护要求；
④对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议并签署意见作为对施工组织计划审核意见的组成部分；
⑤检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按照环保规范向施工单位提出使用操作要求。

	施工阶段
	①检查施工单位环境保护管理机构的运行情况；
②检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护措施落实情况，重点监督检查施工场扬尘控制、污水处理、噪声污染控制、固体废弃物处置和卫生防疫等方面；
③主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总，交流并审核施工单位提出的处理措施；
④协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境的争议；
⑤系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期做出评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司、建设单位环保机构等有关单位；
⑥施工单位的进度款支付签证中，除原审意见不变外，环境监理应签署对施工单位环境保护的评价意见，作为计量支付的证据之一；
⑦编写环境监理月报和工程环境监理报告。

	工程验收阶段
	①审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料；
②对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测的资料与数③据进行检查，必要时，进行环境监理监测；
④现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理；
⑥对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估；
⑦整理验收所需资料的环境监理资料，起草环境监理工作总结；
⑧参加工程验收，并签署环境监理意见。



表8.4-2   环境保护竣工验收一览表
	项目
	处理措施
	处理对象
	处理效果

	废
气
治
理
	排风扇、储粪池加强密闭，粪便上覆盖稻草等，使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便，及时清运出场，定期喷撒除蝇、蚊药剂。养殖废水输送管线PVC管道设计，养殖饲料中添加环保新产品EM菌剂，猪舍通风，一天清理一次粪便。喷洒虫卵消毒液。
	恶臭、H2S、NH3
	达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”的标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级标准

	废
水
治
理
	事故池（现有2*50m³化粪池、2*100m³沼气池等改造），总容积300m3/个。
	养殖废水、生活污水
	用于林地、种植园和周边耕地施肥

	
	黑膜沼气池1个，容积2000m3/个
	
	

	
	粪水收集池1个，容积为500m3 
	
	

	
	食堂隔油池1个，1.0m³；化粪池1个，容积0.5m³。
	
	

	
	PVC粪水管道
	养殖区雨污分流系统
	雨污分流

	
	处理规模大于12.05m³/d，污水处理站1座。
	
	

	
	雨水沟
	
	

	固废
处置
	猪粪处理间1间，干湿分离包装外售
	猪粪、饲料残渣、污水处理污泥
	，压滤白装后外售合法有机肥厂家生产有机

	
	2个填埋井安全填埋，30m³
	病死猪及分娩废物 
	肥，资源化、无害化处置率达到100%

	
	危废暂存间1间，设置惰性桶一只，定期由当地动物疫病防控中心人员带走处理。
	医疗废物
	

	
	统一收集后定期外卖给废品收购商
	废弃包装材料
	

	
	统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处置
	职工生活垃圾
	

	噪声
治理
	减震、吸音、隔音等设施
	猪叫、设备噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	地下水
	（1）重点防渗区
养殖区地面：猪舍底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
刮粪沟、漏缝：采取暗沟密闭输送形式，具备防止淤积利于清理的条件，采取粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
500m³收集池、自建污水处理站池体、危废暂存间：预留粪便进出口，其余封闭。底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。池壁和顶部防渗混凝土浇筑，K≤1×10-7cm/s。
事故池：现有化粪池、沼气池整改，池壁、池底设防渗砂浆图层，漏缝凿开用具有防渗效果的混凝土填筑，K≤1×10-7cm/s。
2000m³黑膜沼气池：底部及四周墙体采用粘土层+水泥砂浆及混凝土防渗+铺设HDPE膜防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
安全填埋井：底部采用粘土层+防渗水泥砂浆及混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。池壁和顶部防渗混凝土浇筑，K≤1×10-7cm/s。
废水输送管道：采用PVC管道，衔接口采用防渗胶布紧固，K≤1×10-7cm/s。
（2）一般防渗区
药品间、配电室、食堂、公厕地面、饲料库房等地面采取粘土铺底，再在上层铺10-7cm/s的水泥进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
（3）简单防渗区
道路、办公区地面等硬化处理。
	猪舍、粪池、事故池、收集池、黑膜沼气池、废水输送管道、安全填埋井、危废间、安全填埋井、污水处理站、猪粪处理间、办公区等防渗
	防止地下水污染



[bookmark: _Toc475634363][bookmark: _Toc509473462][bookmark: _Toc92893459][bookmark: _Toc213127018][bookmark: _Toc223923718]第9章 环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc250555607][bookmark: _Toc250555884][bookmark: _Toc250556303][bookmark: _Toc250966523][bookmark: _Toc251626837][bookmark: _Toc251627428][bookmark: _Toc255458223][bookmark: _Toc255631368][bookmark: _Toc259885898][bookmark: _Toc260164977][bookmark: _Toc260816605][bookmark: _Toc285803436][bookmark: _Toc324796541][bookmark: _Toc326199999][bookmark: _Toc410033897][bookmark: _Toc422297465][bookmark: _Toc509473463][bookmark: _Toc92893460][bookmark: _Toc410033898][bookmark: _Toc422297466][bookmark: _Toc509473464]9.1经济效益分析
项目建成后，每年可向社会提供肥猪10000头，实现销售收入249.18万元，经对其销售收入、经营成本、总投资作±10%的敏感因素分析，财务内部报酬率均大于基准贴现率10%，投资回收期均小于基准投资回收期7年，项目效益及抗风险能力均很明显。偿债备付率都大于1，且偿债备付率呈上升趋势，还本付息的资金保障程度高。项目属于农业生态旅游项目，具有较高的盈利能力。项目的建设具有良好的经济效益，投资回报率高，投资效果好，经济效益好。
[bookmark: _Toc250555609][bookmark: _Toc250555886][bookmark: _Toc250556305][bookmark: _Toc250966525][bookmark: _Toc251626839][bookmark: _Toc251627430][bookmark: _Toc255458225][bookmark: _Toc255631370][bookmark: _Toc259885900][bookmark: _Toc260164979][bookmark: _Toc260816607][bookmark: _Toc285803438][bookmark: _Toc324796543][bookmark: _Toc326200001][bookmark: _Toc410033899][bookmark: _Toc422297467][bookmark: _Toc509473465][bookmark: _Toc92893461]9.2环境经济损益分析
建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放污染控制”原则，达到保护环境的目的。通过环保措施的建设，力争把因项目的建设对环境污染的程度降到最低。
本项目总投资3700万元，环保投资为196.9万元，占总投资的5.32%。环保投资见表9.3-1。
表9.3-1  环保投资项目及估算
	项目
	处理措施
	环保投资
	备注

	恶臭
	猪舍
	引风系统引入除臭装置，用次氯酸钠溶液喷淋处理后排放；猪舍内定期喷撒除蝇、蚊药剂。
	15
	新建

	
	事故池、黑膜沼气池、粪水收集池、隔油池、粪池、猪粪处理间等恶臭
	猪粪由密闭刮粪沟输送至密闭粪池，猪粪及时干湿分离处理；定期喷洒生物除臭剂、氧化剂、除蝇、蚊药剂；养殖废水输送管线PVC管道设计；养殖饲料中添加环保新产品EM菌剂。
	10
	新建

	沼气
	沼气干燥、脱硫净化系统
	10
	新建

	废水
	生活污水
	1.0m3隔油池1个
	0.5
	新建

	
	
	5.0m³化粪池1个
	/
	现有

	
	养殖废水
	事故池（现有2*50m3化粪池、2*100m³沼气池改造后利用），总容积300m³。
	0.9
	现有，防渗处理

	
	
	500m³粪水收集池1个
	4
	现有250m³收集池改造

	
	综合废水
	黑膜沼气池2000m³1座
	15
	新建

	
	
	处理规模大于12.05m³/d，污水处理站1座。
	60
	新建

	
	雨污分流系统
	粪水输送管道
	20
	新建

	
	
	雨水沟
	15
	新建

	固废
	猪粪及污水处理池污泥、沼渣
	刮粪沟、粪便处理间（干湿分离）
	/
	计入总投资

	
	饲料残渣
	
	
	

	
	病死猪及分娩物
	安全填埋井2个，对死猪及分娩物进行填埋处理，填满后新建
	5.0
	新建

	
	医疗废物
	危废暂存间1间，设置惰性桶一只，定期由当地动物疫病防控中心人员带走处理
	1.0
	新建

	
	废弃包装材料
	材料库暂存
	/
	/

	
	职工生活垃圾
	垃圾桶
	0.5
	

	噪声
	猪叫、设备噪声
	减震、吸音、隔音等设施
	10.0
	本次配套

	地下水
	废水下渗
	猪舍、粪池、事故池、收集池、黑膜沼气池、废水输送管道、安全填埋井、危废间、安全填埋井、污水处理站、猪粪处理间、办公区等分区防渗，具体措施见8.4-2。
	30.0
	

	生态
	工程措施
	砖砌排水沟540m，断面尺寸为：宽×深=0.30m×0.40m。
	计入水保措施
	

	
	临时措施
	混凝土浇筑的雨水收集池1座，尺寸为a×b×h＝2.0m×0.8m×1.0m。
	
	

	
	植物措施
	场地周边区域采用撒播草籽的方式进行绿化，绿化面积为0.26hm2。
	
	

	合计
	196.9
	


[bookmark: _Toc285803439][bookmark: _Toc324796544][bookmark: _Toc326200002][bookmark: _Toc410033900][bookmark: _Toc422297468][bookmark: _Toc509473466][bookmark: _Toc92893462]9.4结论
本项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显减轻对环境的危害，并取得一定的社会效益和经济效益。由此可见，本项目环保投资具有较好的环境经济效益。
[bookmark: _Toc217875090]

[bookmark: _Toc509473467][bookmark: _Toc92893463]第10章 结论
[bookmark: _Toc509473468][bookmark: _Toc92893464][bookmark: _Toc217875091]10.1项目概况
[bookmark: _Toc509473469][bookmark: _Toc92893465]本项目占地面积15152.7㎡（22.729亩），由养殖区、办公生活区、环保设施及其他公辅工程组成。其中：养殖区猪舍（含后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、隔离舍等）、主污水管道、刮粪沟、粪池、黑膜沼气池、石料投喂系统、通风系统、污水处理站、安全填埋井等新建；饲料库房、250m³污水收集池等改造现有设施沿用；现有化粪池2*50m³、2*100m³沼气池等改造后作事故池。生活办公区的办公室、宿舍、厕所、化粪池等利用现有，食堂改造、增加隔油池1座。项目建成后常年存栏5000头，年出栏生猪10000头。
10.2环境现状评价结论
（1）项目区属于达标区，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求；特征污染物NH3、H2S等环境质量现状满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值。
（2）大庄河由于沿线生活污水和农业面源污染物的汇入，水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
（3）项目区域声环境质量总体良好，场界噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准要求。
（4）厂区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1相关标准限值要求。
[bookmark: _Toc509473470][bookmark: _Toc92893466]10.3环境影响预测评价结论
[bookmark: _Toc509473472][bookmark: _Toc92893467]10.3.1大气环境
[bookmark: _Toc509473473][bookmark: _Toc92893468]项目产生的废气主要为猪舍、猪粪处理间、养殖废水处理系统的恶臭，采取措施后估算结果表明：NH3、H2S下风向最大浓度出现距离为73m，其中：NH3下风向最大浓度4.04μg/m³，占标率2.02%；H2S下风向最大浓度0.7μg/m³，占标率7.04%。最近关心点戚官村（东北1130m）NH3、H2S贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表D.1其他污染物空气质量浓度参考值，养殖过程排放的H2S、NH3对关心点影响较小。排放的恶臭气体在戚官村勉强感到臭味，其余村庄无影响。在评价范围内无超标点，无需设置大气环境防护距离。根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》与《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）的有关规定，确定本项目卫生防护距离定为500m，厂址周边500m范围内无环境敏感点。食堂油烟经油烟净化器处理达标排放，对周边环境影响较小。备用发电机燃油烟气过滤棉处理后引至室外排放，排放量较小，经稀释扩散后对周边环境影响较小。本项目大气环境影响可接受。
10.3.2地表水环境
[bookmark: _Toc509473474]本项目在污水处理站前端使用干湿分离机将污粪分离，粪便编织袋包装进入封闭的堆粪棚暂存后外售，废水进入500m³收集池→2000m³黑膜沼气池，前端固液分离、厌氧发酵后，由签订粪污处置协议的种植户用罐车运至收集池发酵后施肥。在无法还田施肥利用时，厌氧发酵后的废水进入自建的污水处理站处理，污水处理工艺设计为“固液分离+黑膜沼气+配水池+调节池+两级（厌氧+好氧）+沉淀池+缓冲池+气浮池+MBR生物膜+终沉池+消毒+清水池”的工艺”的工艺，处理规模不得小于12.05m³/d，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水用于场区绿化和周边农作物浇洒。
企业租赁和签订粪污处置协议的土地粪污承载能力满足需求；污水处理站处理工艺可行。养殖区现有化粪池、沼气池等总容积300m³，防渗防漏整改后作事故池利用，可保证事故废水及时转移收纳，废水不外排。食堂废水经隔油池、化粪池处理后，进入养殖废水处置系统处置。因此，本项目废水对周围水体的影响不大。
[bookmark: _Toc92893469]10.3.3地下水环境
[bookmark: _Toc509473475][bookmark: _Toc92893470]本项目对废水收集处理系统、废水输送管道、危废暂存间、安全填埋井等分区防渗，正常情况下，项目运营不会对地下水造成影响。非正常情况下，若养殖区化粪池发生泄漏，污水的不断持续渗透，随着时间的推移，CODcr和氨氮浓度将不断升高，呈线性放大，最终越来越接近最大浓度，未超标；污染物会对地下水下游水质造成持续的影响。企业针对非正常排放采取源头控制措施、分区防渗措施，设置监控点对地下水定期监控，配套事故废水收集池，确保废水非正常排放的环境风险水平控制在可接受范围内。采取上述措施后，本建设项目对周围地下水环境影响在可接受范围内。
10.3.4声环境
运营期风机安装消声器，发电机、干湿分离机等放置于专用房内，发电机安装消声棉，水泵接头安装软管，进出车辆禁鸣，猪只定期投喂。经预测，场界噪声昼间、夜间贡献值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类。最近关心点戚官村声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，项目对关心点的声环境质量影响较小。预测结果表明，本项目噪声源对周围声环境的影响不大。
[bookmark: _Toc509473476][bookmark: _Toc92893471]10.3.5固体废物处置
猪舍猪粪日常日清，及时输送至猪粪处理间压滤处理，暂存时长最长不超过3天；病死猪及分娩废物进行安全填埋；饲料残渣、污水处理污泥运至猪粪处理间压滤后包装外售；医疗固废分类收集，暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运处置；废弃包装材料统一收集后定期外卖给废品收购商；废脱硫剂有厂商回收利用；生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后定期运至江川区生活垃圾处置系统处理。固废资源化、无害化处置率均为100%。
综上所述，通过以上措施，建设项目产生的固体废弃物均得到合适的处置方法，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，不向外环境排放，对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc509473477][bookmark: _Toc92893472]10.3.6环境风险
[bookmark: _Toc509473478][bookmark: _Toc410033958][bookmark: _Toc217875094]根据以上分析，项目的环境风险物质为柴油、沼气、高浓度废水，存在泄漏、火灾、爆炸等风险事故；同时存在养殖废水外泄、动物疫情传播等风险。建设单位应严格落实相关风险措施、严格管理，有效防治环境风险、废水外排风险和动物疫情疫病的发生。一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能有效控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc92893473]10.3.7土壤环境
本项目猪舍、刮粪沟、废水输送管道等严格采取防渗、防漏措施，利旧的化粪池、沼气池、废水收集池等进行防渗、防漏改造，保证废水处理系统容积满足养殖过程废水收集要求，粪水定期清运。粪水回田严格控制施用量，避免造成土壤肥力富集影响。采取上述措施后，运营期对土壤的影响较小。
[bookmark: _Toc92893474]10.3.8生态环境
项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场地进行建设，未新增用地。项目不占用基本农田，不涉及移民、拆迁及村民的生产生活安置等问题。项目占地主要为厂区硬化地面、建筑用地、绿化用地，扰动的植被面积较小，对动物的生存环境基本无影响，不会因项目建设占地使物种减少，也不会使项目周边植物群落的种类发生变化或造成某一种植物种的消失。项目的运营对生态环境的影响较小。
[bookmark: _Toc92893475]10.4总量控制
根据分析，项目排放的恶臭气体为无有组织排放，废水经处理达标后用于周边农作物施肥。固废能够100%妥善处理，不向外环境随意丢弃。因此，本项目不设污染物总量排放指标。
[bookmark: _Toc509473479][bookmark: _Toc92893476]10.5公众参与结论
[bookmark: _Toc349046073]按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，项目于2021年7月2日在玉溪高古楼网站上进行首次公式，公式期间未收到周边公众反馈的意见及建议。2021年8月编制完成环境影响报告书征求意见稿后，由建设单位通过网络、报纸、现场粘贴等方式进行了第二次公示，公式期间未收到任何公众意见及建议。企业在运行过程中接收周边居民及社会团体的监督，收到公众反馈的意见和建议后应及时处理公众反馈意见和建议。
[bookmark: _Toc217875098][bookmark: _Toc509473480][bookmark: _Toc92893477]10.6选址、产业政策、规划符合性结论
[bookmark: _Toc217875099]（1）对国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”产业。本项目符合国家产业政策。
（2）本项目租用江川县赛澳良种科技有限公司标准化种公猪站闲置场地进行建设，未新增用地。江川县人民政府于2013年4月12日批复该地块的农用地使用权，批复用地面积1.5153公顷。本项目为商品猪养殖，产业发展领域仍然属于农业产业领域，符合该区域农业集约化经营和规模化发展的功能定位。离项目区最近敏感关心点为东北面1130m处的戚官村。项目卫生防护距离500m内无环境敏感点，不在生态红线范围内；不属于文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域和国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域以及其他禁养区。项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》及《动物防疫条件审查办法》选址要求，项目选址是可行。
（3）项目的建设与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日施行）中相关规定相符。
[bookmark: _Toc509473481][bookmark: _Toc92893478]10.7总结论
[bookmark: _GoBack]本项目的建设符合国家现行的产业政策，与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（2017年7月3日）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）、《云南省星云湖保护条例 》（2020年1月1日）、《星云湖水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》、《玉溪市江川区畜禽养殖禁养区限养区划定意见>的通知》（玉江政规[2018]2号）、《关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）等相符，不在生态红线范围内；不属于文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级人民政府依法划定的禁养区域和国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域以及其他禁养区。
项目在建设过程中，必须认真落实环评所提污染防治措施，在落实这些措施时必须请相关有资质单位进行设计，并确保正常运行，同时强化环境管理并严格控制养殖事故。只要严格按环评措施要求落实，项目建设从环境保护的角度分析是可行的。
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